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Algarve® Canvas
OVERKAPPING MET VAST DAK
Fabrikant
RENSON Outdoor nv, Polydore Rensonstraat 8, 9770 Kruisem – België
Tel. +32(0)56 30 30 00, info@renson.be, www.renson-outdoor.com

(rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)
Omschrijving
Algarve® Canvas is een aluminium terrasoverkapping/ carport met horizontaal dak, voorzien van een bovendak uit geprofileerde staalplaat en een esthetisch plafond uit strak gespannen glasvezeldoek. De overkapping wordt vrijstaand geplaatst of tegen een gevel gemonteerd en wordt ondersteund door verticale kolommen met onzichtbare schroefverbindingen.
Afmetingen
Span:	Min. 800 mm
	Max. 4500 mm
Pivot:	Min. 895 mm
	Max. 6055 mm
Vrije doorloophoogte: 	Max. 2800 mm
Totale hoogte:	Vrije doorloophoogte + 230 mm

Enkelvoudig dakdeel met tussenbalk
2 dakdelen worden aan elkaar gekoppeld via de pivotzijde om een langere spanzijde te bekomen.
Tussen beide dakdelen dient geen extra kolom geplaatst te worden.
Span per dakdeel:	Min. 1500 mm
	Max. 4500 mm   
Span (som van 2 dakdelen)	Min. 3000 mm
	Max. 6000 mm	
Ter info:
De spanzijde stemt overeen met de breedte van de staalplaten
De pivotzijde is de zijde waarlangs de verschillende staalplaten naast elkaar geplaatst worden









Uitvoering systeem
Bouwtype:
· vrijstaande: 
· Vrijstaand, 4 kolommen
· Zelfdragende structuur
· Gevelmontage: 
· Met één of 2 zijden tegen een achterliggende, dragende constructie / structuur geplaatst
· 1 kolom (2 zijden tegen de gevel)
· 2 kolommen (1 zijde tegen de gevel)

Kader:
· Stevig omlopend kader uit geëxtrudeerd aluminium profielen
· Aansluiting van aanliggende kaderprofielen met aluminium hoekkap, in hetzelfde vlak als de profielen, meegelakt in de kleur van de draagstructuur
· Elk kaderprofiel is voorzien van montagebeugels om het spanplafond en het bovendak te bevestigen
· Hoogte: 	230 mm 
· Helling: 	0°
Bovendak:
· Geprofileerde aluminium staalplaat, aan de onderzijde voorzien van een anti-condensatie laag om te voorkomen dat condensdruppels op het onderliggende spanplafond vallen
· Het bovendak wordt via de monatgebeugels aan het bovenkader bevestigd.
Plafond:
· Het vast dak wordt aan de onderzijde afgewerkt met een horizontaal glasvezeldoek dat via doekspanprofielen strak gespannen wordt
· Het doek wordt via ritssluitingen rondom rond bevestigd in een doekspanprofiel en aan de montagebeugels op het bovenkader bevestigd
· De doekspanprofielen kunnen dichter tegen het kader aangetrokken worden, waardoor het plafonddoek op spanning wordt gebracht en een strak uitzicht geeft
Kolommen:
· Afhankelijk van het bouwtype worden 1,2 of 4 kolommen gebruikt
· Opgebouwd uit vierkante aluminium profielen doorsnede 110 x 110 mm
· De kolommen worden onderaan de montagevoeten bevestigd en bovenaan aan het kader via schroefkanalen in de kolom
· De schroefkanalen worden afgedekt met aluminium profielen die worden meegelakt in de kleur van de kolom

Montagevoeten:
4 types:
· Zichtbare montagevoeten met zichtbare grondplaat
· Onzichtbare montagevoet
· Versterkte zichtbare montagevoeten met zichtbare grondplaat en verlengde kern
· Versterkte onzichtbare montagevoet met verlengde kern






Waterafvoer:
· Het bovendak (staalplaat) ligt onder helling van 20mm. Water loopt via een geperforeerd profiel aan de zijkant van het bovendak naar de goot die geïntegreerd zit in de profielen van het bovenkader en rondom de hele overkapping doorloopt.
· Elke kolom kan dienst doen als waterafvoer. In het hoekpunt van het bovenkader wordt een gat voorzien dat uitmondt in een PVC afvoerbuis Ø50mm die onzichtbaar geïntegreerd zit in de kolom.
· Langs elke kant van elke pivot-zijde wordt een gat voorzien in de goot van Ø50 mm voor de afwatering. In het gat wordt een afvoerpotje voorzien die dienst doet als bladvanger en uitmondt in de kolom.
· Waterafvoer uit de kolom: Onderaan de kolom is een opening voorzien om regenwater uit de kolom te evacueren.
Waterafvoer onder de grond: de afvoerbuis wordt onderaan de kolom verbonden met een afvoerbuis die onder grond wordt voorzien.
Kleur:
Alle zichtbare aluminiumprofielen worden gemoffeld in structuurlak, RAL-kleur naar keuze (60 – 80 micron)
Assemblage:
Alle bevestigingen (bv. schroeven) zijn uitgevoerd in roestvast staal en zijn na montage onzichtbaar
Voeding en bekabeling:
De elektrische kabels worden volledig onzichtbaar in de overkapping geïntegreerd
Technische eigenschappen
Maximum gewicht sneeuwlast (kg/m²):
Volgens afmetingen
[image: ]
Windbestendig tot:
120 km/u
Waterafvoer en neerslagdebiet:
De terrasoverkapping kan een neerslagdebiet verwerken dat overeenstemt met een regenbui met een intensiteit van 120 l/m2.h welke max. 2 minuten aanhoudt. Dit type van regenbui komt gemiddeld om de 10 jaar voor. (Cf. Belgische regenstatistiek: norm NBN B 52-011).
Garantie
· 10 jaar productgarantie op de structuur mits registratie (alle gebreken die zich kunnen voordoen bij normaal huishoudelijk gebruik en geregeld onderhoud) (standaard 5 jaar)
· 10 jaar garantie op de laklaag, kleur en glans van de aluminium profielen mits registratie (standaard 5 jaar)
· 5 jaar garantie op Somfy‑ en Renson‑motoren 
· 5 jaar garantie op Somfy‑bedieningen en Somfy‑sensoren
· 2 jaar garantie op elektrische componenten (verwarming, speakers, verlichting, …) 
· 2 jaar garantie op de regensensor 
· 5 jaar garantie op de invullingen (Loggia, glazen schuifwanden, vaste wanden, buitengordijnen) 
· 5 jaar garantie op de Fixscreen‑technologie (rits blijft in de zijgeleider + optimale hechting van de rits) 
· 5 jaar garantie op glasvezel-, polyester- en acryldoeken

Opties

Algarve Fixscreen
Fixscreen waarbij de screenkast en de zijgeleiders tegen de draagstructuur van de overkapping worden gemonteerd
· Ook achteraf monteerbaar.
· Aluminium, gepoederlakt in de kleur van de overkapping. Alle gelakte profielen in Seaside Quality
· Afmetingen: 
· Kastgrootte (H × D): 150 × 110 mm
· Diameter doekbuis: 83 mm
· Vrije breedte: 1000 – 6000 mm


Loggia schuifpanelen:
· Loggiaschuifpanelen bestaan uit een gepoederlakt aluminium kader dat afhankelijk van de doorloophoogte 40x40, 40x55 of 40x70mm is. De 40mm zijde is steeds naar de voorzijde gericht
· Beschikbaar tot een vrije breedte van 4250 mm
· Dit kader wordt ingevuld met:
· Rechthoekige aluminium vaste lamellen
· Rechthoekige aluminium roteerbare lamellen
· Rechthoekige Western Red Cedar vaste lamellen
· Rechthoekige Western Red Cedar roteerbare lamellen
· Glasvezel screendoek
· De schuifpanelen worden aan aluminium bovenrails opgehangen en geleiden onderaan in een aluminium onderrail
· De bediening gebeurt manueel
· Hoogteverschillen tot 5cm in de vloer kunnen via een flexibele ondergeleiding worden opgevangen
· Voor een uitgebreide productomschrijving, zie bestektekst Loggia schuifpanelen




Glazen wand:
· Glazen schuifwanden kunnen worden ingebouwd in terrasoverkappingen tot 2600mm doorloophoogte, mits gebruik van versterkte montagevoeten op de aangrenzende kolommen
· De glasprofielen bestaan uit gepoederlakte aluminium extrusieprofielen
· De bediening is manueel
· De glaspanelen steunen onderaan op een ge-extrudeerde aluminium rail die is afgewerkt met een roestvaste geleidingsstrook
· Het glas is 10mm dik veiligheidsglas
· De glaswand kan worden afgesloten d.m.v. een slot dat aan 2 zijden te openen / sluiten is met een sleutel.


Up/Down LED verlichting:
Geïntegreerde LED-verlichting aan de binnenzijde van het kader over de volledige lengte voorzien van opwaartse en/of neerwaartse verlichting.
· Up:
· Warm wit licht 120 LEDs/M | +/-2800K | 550-680 lumen/m
· Puur wit licht 120 LEDs/m | +/- 5000K | 550-680 lumen/m
· RGB  60 LEDs/m | 550-700 lumen/m

· Down:
· Warm wit licht 120 LEDs/M | +/-2800K | 550-680 lumen/m
· Puur wit licht 120 LEDs/m | +/- 5000K | 550-680 lumen/m

Windsensor KIT: 
· Inhoud: Somfy RTS of IO Windsensor Eolis, extra toebehoren  
· Enkel beschikbaar bij gebruik van versterkte montagevoeten op de aangrenzende kolommen
· Actie: Bij windsnelheden > 50km/h dienen de lamellen gesloten te worden conform onze garantievoorwaarden


Normen
Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens de norm: EN 13561
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