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	Produkteigenschaften 

	(rot markierter Text kann je nach Wahl gelöscht werden)

	

	Montage 

	Dieses Produkt wird montiert mit vollständig montierter Kassette:

	Freistehend' F (nicht koppelbar) ohne dahinterliegendes Fenster.

	 - Einbauweise 7A (Standard, Innenseite Terrassenüberdachung oder Balkon)

	Vor dem Fenster -> Einbau.

	 - Einbauweise 7A (Standard, Tuch nah am Fenster)

	Die notwendige Sicherung zur die Bügeln links und rechts unabhängig die Montage mit oder ohne Kassette.

	Bei Kassettenbreite 3600 mm < 6000 mm ist eine einmalige Sicherung in der Mitte erforderlich. Bei einer Breite > 6000 mm ist eine zweifache Sicherung erforderlich. Um ein Verbiegen zu vermeiden.

	Die Kassette kann mit folgenden Optionen bestellt werden:

	 - Mit einem Hakenprofil, das in eine Aussparung an der Rückseite des Kassettens eingehakt wird, für eine einfache Kassettensicherung. Zusätzliche Einbaumaß für das Aufhängen = + 5 mm

	 - Mit Befestigungshalterung der oben auf dem Fensterrahmen befestigt wird und dem speziellen Koppelstück (das einfach über das Drehprofil auf der Rückseite der Kassette befestigt wird), für eine einfache Kassettensicherung

	 - Ohne Hakenprofil

	Die Seitenkonsolen des Kassettens, die den Aufrollmechanismus unterstützen und mit Stiften versehen sind, verbinden den Kassette mit den Seitenführungen.

	Eine Seitenkonsole ist mit dem Kabelstecker des elektrischen Verbindung ausgestattet.

	Bei der Montage des Tuchsatz (Tuchwelle + Tuch + Motor) wird die elektrische Verbindung über das Motorstecker einfach hergestellt.

	Connect&Go-Technologie: erleichtert die schnelle und einfache (De-)Montage des Tuchsatz.

	Die Kabeldurchführung wird nach Wahl vorgesehen.

	Die Tuchsatz ist an der Seite des abnehmbaren Profils der Kassette demontierbar, von diesem Punkt aus wird die linke oder rechte Position bestimmt (Kabeldurchführung).

	

	Kassette 

	Zusammensetzung: extrudiertes Aluminium.

	Kassettenform: Square (rechteckig).

	Abmessungen: 180 mm hoch und 170 mm tief.

	

	Seitenführungen 

	Abmessungen: 58 mm breit und 40 mm tief

	Zusammensetzung :

	Gefertigt aus extrudierten Aluminiumprofilen.

	 - 2-teilig: Demontage des Tuchsatz möglich nach Demontage das abnehmbare Profil der Seitenführung

	    - Jede Seitenführung wird mit einem Kunststoffstreifen Grundplatte unter 0° ausgestattet

	    - Smooth-Technologie: coextrudierte verschleißfeste Deckschicht (= glatter und geräuscharmer nachhaltiger Betrieb, ohne zusätzliche Wartung)

	Montage :

	Direkt auf den Rahmen/die Konstruktion geschraubt.

	

	Tuchsatz 

	Zusammensetzung :

	 - Tuchwelle: Verzinkter Stahl, mit einer Aussparung, in das der herausnehmbare Kunststoffeinsatz einrastet

	   (= Verhindert horizontale Linienbildung durch eine begrenzte Durchbiegung des Tuchs und erleichtert die (De)Montage des Tuchs)

	 - Verengten konischen Endkappen der Tuchwelle (= Ausgleich für die dickeren Enden des aufgerollten Reißverschlusses und damit Gewährleistung für ein perfektes Aufrollen des Tuches)

	Connect&Go-Technologie: Die (De)Montage des Tuchsatz wird durch den elektrischen Anschluss erleichtert: Connect&Go-Technologie.

	

	Tuch 

	Alle Tücher sind einteilig, außer wenn die Höhe größer als die Breite der Tuchrolle ist.

	Konfektion :

	 - Horizontal 

	 - Fixscreen-Technologie: dDie senkrechten Ränder verfügen über einen symmetrischen Reißverschluss

	   (= Diese symmetrische Form sorgt dafür, dass das Tuch die Windlast gut auffängt. Das Tuch ist dadurch sicher in beiden Seitenführungen befestigt und bleibt in jeder Position windfest) 

	 - Schweißen Reißverschluss: Hochfrequenz, immer auf der am wenigsten sichtbaren Seite. (= nachhaltiger und ästhetische Befestigung der Reißverschlüsse am Tuch)

	

	Verwendbare Abmessungen der Tücher, siehe Broschüre.

	Tuchart :

	●  Glasfasertuch (halbtransparent):

	    - Brandklasse: M1 (NFP 92503), C-s3d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Gewicht: ± 520-620 g/m², Dicke: 0,53-0,80 mm

	

	Verstärkte Endschiene

	Zusammensetzung :

	Material: extrudiertes Aluminium, massiv mit Stäben aus galvanisiertem Stahl verstärkt.

	 - Abmessungen der Endschiene: H 60 mm x T 45 mm (exkl. Dichtungsband)

	Verarbeitung :

	 - Schweißnaht in der Endschiene verborgen

	 - Sie wird mit schwarzer Kunststoffendkappen versehen

	 - Zum Abschluss mit der Fensterbank wird eine schwarzer Kunststoff-Dichtungsband versehen. Erhältlich in zwei Abmessungen: H 7 mm x T 7 mm of H 35 mm x T 31 mm

	 - Einfache (De)Montage des Tuchs durch ein verborgenes Klickprofil aus Kunststoff

	

	Farbe 

	Aluminiumprofile (Kassette, Seitenführungen und Endschiene) können in der gleichen Farbe wie die Fassade pulverbeschichtet (60-80 µm) oder eloxiert (20 µm) werden.

	Seitenkonsolen (Gussaluminium) werden in der gleichen Farbe wie die Profile lackiert.

	Bei eloxierten Profilen (Kassette, Seitenführungen und Endschiene) werden die Seitenkonsolen in der am besten geeigneten Farbe (60-80 µm) pulverbeschichtet.

	

	Bedienung 

	Elektrisch :

	 - 230 V AC Rohrmotors, ohne Nothandbedienung

	 - 230 V AC Rohrmotor, mit Hinderniserkennung (Detecto) und kontinuierlichem Stoffdehnungsausgleich

	Der Motoranschluss gehört zum Posten Sonnenschutz und mit UV-beständigem Kabel versehen.

	Der elektrische Anschluss und die gesamte Verkabelung gehören zum Posten Elektrizität.

	

	Connect&Go-Technologie: elektrische Verbindung 

	Erleichtert die schnelle und einfache (De-)Montage des Tuchsatz.

	Bei der Montage des Tuchsatz im Kassette bewegt sich das Motorstecker über die gerade Führung der entsprechenden Seitenkonsole im Kabelstecker, beide Blechklemmen sind fixiert und bilden eine perfekte elektrische Verbindung im Kassette.

	

	Renson Connect

	Optionaler Bedienung mit der Renson Smartphone-App für iOS und Android, inklusive Produktdetails und produktbezogenen Tipps und Tricks in der App.

	

	Garantie- und Produktinformationen über QR-Code

	10 Jahre Garantie auf Lackierung der Aluminiumprofile.

	7 Jahre Garantie auf Elektronischer Motoren mit Hinderniserkennung (Detecto).

	7 Jahre Garantie auf die Windfest-Technologie:

	 - Reißverschluss bleibt in der Seitenführung

	 - Optimale befestigung des Reißverschlusses am Tuch

	5 Jahre Garantie auf alle Mängel, bei normalem Haushaltsgebrauch und regelmäßiger Wartung.

	5 Jahre Garantie auf Motor.

	5 Jahre Garantie auf die Tuchkollektion.

	Jeder einzelne Sonnenschutzprodukt kann eindeutig identifiziert und mit einer Garantienummer oder einer eindeutigen Screen-ID verknüpft werden.

	Diese Kennzeichnung erfolgt über einen QR-Code, der an einer leicht zugänglichen Stelle platziert ist (und ohne zusätzliche Hilfsmittel eingesehen werden kann) und einfach mit einem Smartphone oder Tablet gescannt werden kann.

	Die wichtigsten Produktdetails (Abmessungen, Farben, Tuchart, Typ der Motorisierung, ...) können jederzeit abgerufen werden.

	

	Windklasse 

	Dieses Produkt entspricht der europäischen Norm EN 13561.

	

	Normen und Zertifikate 

	Dieses Produkt wurde gemäß folgender Normen hergestellt, entspricht folgender Normen und/oder wurde gemäß folgenden Normen geprüft: EN 13561.



