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	Productkenmerken

	(rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

	

	Montage 

	Dit product wordt voor het raam gemonteerd met volledig afgewerkte kast -> Voorbouw.

	De zijconsoles van de kast, die het oprolmechanisme ondersteunen en uitgerust zijn met pennen, verbinden de kast met de zijgeleiders.

	Connect&Go-technologie: faciliteert een snelle en eenvoudige (de)montage van de doekset.

	De doekset is demonteerbaar aan de kant van het afneembaar profiel van de kast; vanuit dit standpunt wordt de linkse of rechtse positie bepaald (kabeldoorvoer).

	Aan de kast bevindt zich een zonnecel, die links of rechts kan gepositioneerd worden.

	Zonne-energie: zonnecel op kast of als losse unit.

	Onder de kast bevindt zich een kokerprofiel waarin de batterij zit.

	

	Kast 

	Samenstelling: geëxtrudeerd aluminium.

	Kastvorm: Square (rechthoekig).

	Afmetingen incl. kokerprofiel: 130 mm hoog x 100 mm diep.

	

	Zijgeleiders 

	Samenstelling:

	Zijn vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminium profielen.

	 - Ritsgeleider:

	    - Kunststof HPVC (= robuuste uitvoering garandeert hoge windgaranties)

	    - Smooth-technologie: gecoëxtrudeerde slijtvaste toplaag (= Vloeiende en geruisarme, duurzame werking op lange termijn, zonder bijkomend onderhoud)

	    - Neopreen bufferzones (60 mm lang) (= Compenseren windstoten en dragen bij tot constante doekspanning)

	Optie zijgeleiding:

	 - Gesloten zijgeleider: B 35 mm x D 48 mm, 2-delig. Voorzien van een voetplaat onder 0° of 5° vervaardigd uit glasvezelversterkte polyamide

	De zijgeleiders (gesloten) zijn steeds voorgeboord (eerste kamer).

	 - Rechtstreeks op het kader/constructie geschroefd. Aan de gevelzijde zijn geen schroeven zichtbaar

	

	Doekset

	Samenstelling:

	 - Doekbuis: Verzinkt staal, voorzien van een vertrapte, verzonken doekgleuf

	   (= Gaat horizontale lijnvorming tegen doordat de indrukking van het doek beperkt wordt en laat eenvoudige (de)montage van het doek toe)

	 - Conische doekbuisproppen (= Compenseren de dikkere uiteinden van de opgerolde rits en garanderen hierdoor een perfecte oprolling van het doek)

	Connect&Go-technologie: (De)montage van de doekset wordt eenvoudiger door middel van de elektrische verbinding.

	

	Doek

	Alle doeken zijn uit één stuk, behalve indien de hoogte groter is dan de doekrolbreedte.

	Confectie :

	 - Horizontaal

	 - Fixscreen-technologie: de verticale boorden zijn voorzien met een symmetrische rits

	   (= Deze symmetrische vorm zorgt ervoor dat het doek de windbelasting goed opvangt. Het doek zit hierdoor stevig gevat in beide zijgeleiders en blijft in elke positie windvast) 

	 - Lassen rits: Hoogfrequent, steeds aan de minst zichtbare zijde. (= Duurzame en esthetische hechting van de ritsen aan het doek)

	

	Toepasbare afmetingen doeken, zie brochure.

	Type doek :

	●  Glasvezeldoek (halftransparant):

	    - Brandklasse: M1 (NFP 92503), C-s3d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Gewicht: ± 520-620 g/m², dikte: 0,53-0,80 mm

	●  Glasvezeldoek (verduisterend):

	    - Brandklasse: M1 (NFP 92503)

	    - Gewicht: ± 660 g/m², dikte: 0,75 mm

	●  Polyesterdoek (halftransparant):

	    - Brandklasse: M1 (NFP 92503), B-s2d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Gewicht: ± 380-420 g/m², dikte: 0,43-0,45 mm

	●  Polyesterdoek (verduisterend):

	    - Brandklasse: M2 (NFP 92503), B-s2d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Gewicht: ± 650 g/m², dikte: 0,60 mm

	●  Polyesterdoek met hennepgaren (halftransparant):

	    - Brandklasse: M1 (NFP 92507), B1 (DIN 4102-1), B-s2d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Gewicht: ± 600 g/m², dikte: 0,90 mm

	●  Polyesterdoek (halftransparant - insectenwerend):

	    - Gewicht: ± 240 g/m²

	

	Verzwaarde onderlat

	Samenstelling:

	 - Onderlat: Geëxtrudeerd aluminium, massief verzwaard met staven in gegalvaniseerd staal. (= Bevordert de soepele geleiding en de spanning van het doek)

	 - Verzwaring: Stalen staaf. De staaf is omhuld door PE-schuim om contact tussen aluminium en staal te vermijden en geluid te dempen

	Square design (bij Softline of Square kast):

	 - Afmetingen en gewicht onderlat: H 50 mm x D 30 mm (excl. afdichtingsstrip) = 0,90 kg/lm

	 - Afmetingen en gewicht stalen staaf: H 25 mm x D 15 mm = 3 kg/lm

	Afwerking :

	 - Lasnaad verborgen in de onderlat

	 - Voorzien van kunststof proppen. Verkrijgbaar in 4 kleuren: zwart, wit, grijs, crème

	 - Voorzien van een kunststof afdichtingsstrip ter afsluiting van de dorpel. Verkrijgbaar in 2 kleuren: zwart, grijs

	

	Kleur

	Aluminium profielen (kast, zijgeleiders en onderlat): Gepoederlakt (60-80 µm) of geanodiseerd (20 µm) in dezelfde kleur als het buitenschrijnwerk.

	Zijconsoles (aluminium gietwerk): Gelakt in dezelfde kleur van de profielen.

	

	Bediening

	Elektrisch:

	Gebeurt door middel van een 12 V DC buismotor, batterij en zonnecel 3,2 W.

	De motoraansluiting hoort bij het lot zonwering en wordt voorzien van een uv bestendige kabel.

	Elektrische aansluiting en alle extra bekabeling horen bij het lot elektriciteit.

	

	Connect&Go-technologie: elektrische verbinding 

	Renson Connect

	Optionele bediening met smartphone toepassing van Renson voor iOS en Android, incl productdetails en productgebonden tips & tricks in de app.

	

	Garantie- en productinformatie via QR code

	10 jaar garantie voor lakwerk van de aluminium profielen.

	7 jaar garantie op motoren, batterijen en zonnecellen.

	7 jaar garantie op de windvast-technologie:

	 - Rits blijft in de zijgeleider

	 - Optimale hechting van de rits aan het doek

	5 jaar garantie bij normaal huishoudelijk gebruik en geregeld onderhoud.

	5 jaar garantie op de doekcollectie.

	Elk individueel zonweringsproduct kan achteraf uniek geïdentificeerd worden en gelinkt worden aan een garantienummer of een uniek Screen ID.

	Deze identificatie gebeurt dankzij een QR code, welke geplaatst is op een vlot bereikbare plaats (te consulteren zonder gebruik van extra tools) en vlot scanbaar met een smartphone of tablet.

	De essentiële productdetails (afmetingen, kleuren, type doek, type motorisatie,…) zijn ten allen tijde te consulteren.

	

	Windklasse 

	Dit product voldoet aan de Europese norm EN 13561.

	Garantie tot 130 km/h in gesloten toestand (EN 13561:2004+A1:2008 conform windklasse 3). De windweerstand hangt af van de afmetingen en is op aanvraag te verkrijgen.

	Windtunnel testverslag van 'Force Technology' instituut (N°113-25809): windweerstand t.e.m. 126 km/h in gesloten toestand (getest bij een screen van 3000 mm x 3000 mm).

	

	Normen en certificaten

	Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens de normen: EN 13561.

	Prestatieverklaring: DoP-2015SC00009.

	EU-conformiteitsverklaring - Voldoet aan volgende richtlijnen:

	 - De machinerichtlijn 2006/42/EG

	 - De laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

	 - De EMC-richtlijn 2014/30/EU



