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	Caractéristiques du produit

	(le texte marqué en rouge peut être barré en fonction de votre choix)

	

	Montage 

	Ce produit est monté au-dessus du châssis avec caisson sans profil amovible -> Encastré.

	    -> Doit être pourvu de matériel de finition démontable (plaque, profil, …)

	Les consoles latérales du caisson qui soutiennent le mécanisme d'enroulement et qui sont équipées d'ergots, relient le caisson aux coulisses.

	Une console latérale est équipée de la partie femelle de la connexion électrique.

	Pendant le montage du jeu de toile (tube d'enroulement + toile + moteur), la connexion électrique se fait facilement en glissant la fiche du moteur dans la fiche du câble.

	Technologie Connect&Go : facilite le (dé)montage rapide et facile du jeu de toile.

	Le passage du câble est prévu au choix dans le caisson ou dans la console latérale.

	Le jeu de toile est démontable du côté de la finition démontable du caisson. Ceci détermine le choix de la position gauche ou droite (passage du câble).

	

	Caisson 

	Composition : aluminium extrudé.

	Modèle de caisson : Square (rectangulaire).

	Dimensions : 150 mm de hauteur et 155 mm de profondeur.

	

	Coulisses 

	Composition:

	 - Profils extérieurs : aluminium extrudé

	 - Guide pour fermeture éclair:

	    - Matière synthétique HPVC (= garantie de résistance au vent grâce à la solidité d'exécution)

	    - Technologie Smooth : couche supérieure coextrudée résistante à l'usure (= fonctionnement souple et silencieux, durable à long terme, sans entretien supplémentaire)

	    - Zones d'amortissement en néoprène (60 mm de long) (= compensent les rafales de vent et contribuent à une tension constante de la toile)

	Option de la coulisse:

	 - Coulisse fermée : l 35 mm x P 48 mm en 2 parties. Dotée d'une plaque de base avec angle à 0 ° ou 5 ° fabriquée en polyamide renforcé de fibre de verre

	 - Coulisse d'accouplement  : l 58 mm x P 48 mm, 3 parties ; dotée d'une plaque de base avec angle à 0 ° fabriquée en polyamide renforcé de fibre de verre

	 - Fixé directement sur le châssis/la construction. Aucune vis n'est visible du côté de la façade

	Pour un montage optimal, les coulisses (fermées et ouvertes) sont toujours prépercées (première chambre).

	

	Jeu de toile

	Composition:

	 - Tube d’enroulement : Acier galvanisé, pourvu d'une rainure de toile décalée et noyée

	   (= Empêche la formation de plis horizontaux en limitant l'enfoncement de la toile et en facilitant son (dé)montage)

	 - Embouts coniques de tube d'enroulement (= compensent les surépaisseurs de la fermeture éclair remontée et garantissent de ce fait un enroulement parfait sur la toile)

	Technologie Connect&Go : Le (dé)montage d'un jeu de toile est facilité au moyen de la connexion électrique : technologie Connect&Go.

	

	Toile

	Toutes les toiles sont en une partie, sauf si la hauteur > à la largeur du rouleau de toile.

	Confection :

	 - Horizontale

	 - Technologie Fixscreen : les bords verticaux sont pourvus d'une fermeture éclair symétrique

	   (= Cette forme symétrique veille à ce que la toile absorbe bien la charge du vent. La toile est donc fermement enserrée dans les deux coulisses latérales et résiste au vent dans toutes les positions)

	 - Soudage de fermeture éclair : haute fréquence, toujours du côté le moins visible. (= Adhérence durable et esthétique des fermetures éclair à la toile)

	

	Dimensions des toiles applicables, voir brochure.

	Type de toile :

	●  Toile en fibre de verre (semi transparente):

	    - Classe de feu : M1 (NFP 92503), C-s3d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Poids : ± 520-620 g/m², épaisseur : 0,53-0,80 mm

	●  Toile en fibre de verre (occultante):

	    - Classe de feu : M1 (NFP 92503)

	    - Poids : ± 660 g/m², épaisseur : 0,75 mm

	●  Toile en polyester (semi transparente):

	    - Classe de feu : M1 (NFP 92503), B-s2d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Poids : ± 380-420 g/m², épaisseur : 0,43-0,45 mm

	●  Toile en polyester (occultante):

	    - Classe de feu : M2 (NFP 92503), B-s2d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Poids : ± 650 g/m², épaisseur : 0,60 mm

	●  Toile en polyester (semi transparente avec fil de chanvre):

	    - Classe de feu : M1 (NFP 92507), B1 (DIN 4102-1), B-s2d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Poids : ± 600 g/m², épaisseur : 0,90 mm

	●  Toile en polyester (semi transparente - pare-insectes):

	    - Poids : ± 240 g/m²

	

	Barre de charge lestée

	Composition:

	 - Barre de charge : aluminium extrudé et lesté solidement avec des tiges en acier galvanisé (= favorise le guidage souple et la tension de la toile)

	 - Lestage  : tige d'acier. La tige est enveloppée dans de la mousse PE pour éviter le contact entre l'aluminium et l'acier et pour atténuer le bruit.

	 - Dimensions et poids de la barre de charge : H 45 mm x P 26 mm (hors joint d'étanchéité) = 0,60 kg/m.l.

	 - Dimensions et poids de la tige en acier : Ø 22 mm = 3 kg/m.l. si la largeur ≤ 2000 mm

	 - Dimensions et poids de la tige en acier : Ø 18 mm = 2 kg/m.l. si la largeur > 2000 mm

	 - Dimensions et poids de la barre de charge : H 46 mm x P 30 mm (hors joint d'étanchéité) = 0,85 kg/m.l.

	 - Dimensions et poids de la tige en acier : H 30 mm x P 20 mm = 4,7kg/m.l. (l = 3120 mm : max. 17 kg), selon l'application pour un coulissement idéal

	Finition :

	 - Pourvue d'embouts en matière synthétique. Disponibles dans 4 couleurs : noir, blanc, gris, crème

	 - Pourvue d'un joint d'étanchéité en matière synthétique, qui permet une parfaite jonction avec le seuil. Le joint est disponible dans 2 couleurs : noir, gris

	Barre de charge rétractable (HF ≤ 2800 mm).

	Partiellement rétractable si H > 2800 mm. La barre de charge dépasse alors de 33 mm par rapport au caisson (joint d'étanchéité inclus).

	

	Couleur

	Tous les profils en aluminium (caisson, coulisses et barre de charge) : Thermolaqués (60-80 µm) ou anodisation (20 µm) dans la même teinte que la menuiserie extérieure.

	Les consoles latérales (aluminium moulé) : Thermolaquées dans la même couleur que les profils.

	En cas de profils anodisés (caisson, coulisses et barre de charge), les consoles latérales sont thermolaquées dans la couleur la mieux assortie (60-80 µm).

	

	Commande

	Électrique :

	 - Moteur tubulaire 230 V AC, sans commande manuelle d'urgence

	Le raccordement du moteur fait partie du lot protection solaire et équipé d'un câble résistant aux uv.

	Le raccordement électrique et le câblage supplémentaire font partie du lot électricité.

	

	Technologie Connect&Go : connexion électrique 

	Facilite le (dé)montage rapide et simple du store, testé IP44.

	En cas de montage d'un jeu de toile dans le caisson, la fiche du moteur se déplace au moyen du guide de droite de la console latérale correspondante dans la fiche du câble, les deux fiches se clipsant et formant une connexion électrique parfaite à l’intérieur du caisson.

	

	Renson Connect

	Commande optionnelle avec l’application smartphone de Renson pour iOS et Android, y compris les détails du produit et les conseils et astuces liés au produit dans l’application.

	

	Informations garantie et produit via code QR

	10 ans de garantie sur le laquage des profils en aluminium.

	7 ans de garantie sur la technologie de résistance au vent:

	 - La fermeture éclair reste dans la coulisse

	 - Adhérence optimale de la fermeture éclair à la toile

	5 ans de garantie pour une utilisation normale et un entretien régulier.

	5 ans de garantie sur les moteurs.

	5 ans de garantie sur la collection des toiles.

	Chaque produit de protection solaire individuel peut être identifié uniquement et lié avec un numéro de garantie ou un store ID unique.

	Cette identification s’opère grâce à un code QR, qui est placé dans une zone aisément accessible (consultable sans aucun outil supplémentaire) et peut être facilement scanné avec un smartphone ou une tablette.

	Les détails essentiels du produit (dimensions, couleurs, type de toile, type de motorisation, etc.) peuvent être consultés à tout moment.

	

	Classe de vent 

	Ce produit est conforme à la norme européenne EN13561.

	Ce store résiste à des vents de 130 km/h en position fermée (EN 13561:2004+A1:2008 conforme à la classe de résistance au vent 3). La résistance au vent dépend des dimensions et est disponible sur demande.

	Rapport d'essai en soufflerie de l' institut 'Force Technologie' (N° 113-25809) : résistance au vent jusqu'à 126 km/h en position fermée (essai sur un store de 3000 mm x 3000 mm).

	

	Normes et certificats

	Ce produit est fabriqué selon, répond à et/ou a été testé selon les normes suivantes : EN 13561.

	Déclaration des perfomances : DoP-2015SC00002.

	Déclaration de conformité EU - Satisfait aux directives suivantes:

	 - Directives concernant les machines 2006/42/CE

	 - Directives concernant la basse tension 2014/35/EU

	 - Directives concernant la CEM 2014/30/EU



