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	Productkenmerken 

	(rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

	

	Montage 

	Topfix Max: dit product wordt op een gesloten (bijv. lichtstraat) structuur gemonteerd

	Topfix Max F: dit product wordt op een open structuur gemonteerd

	Montage is zowel top-bottom als bottom-top (met extra ondersteuning) mogelijk.

	De hellingshoek kan variëren van 0° tot 90°. De toepasbaarheid van het type doek is in functie van de hellingshoek.

	

	Kast 

	Afmetingen: 260 mm hoog x 202 mm diep

	De profielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium.

	De kast moet altijd ondersteund worden:

	    - Afhankelijk van de hellingshoek (0°-90° in geval de kast onderaan gepositioneerd zit) wordt een externe ondersteuningsbeugel meegeleverd om het uitschuiven van de kast uit de zijgeleiders tegen te gaan

	    - Afhankelijk van de hellingshoek (45°-90° in geval de kast bovenaan gepositioneerd zit) wordt een interne ondersteuningsbeugel in de kast voorzien om het uitschuiven van de doekset tegen te gaan

	

	Zijgeleiders 

	Zijn vervaardigd uit 2 geëxtrudeerde aluminium profielen.

	Afmetingen :

	    - Zijgeleider: B 69,5 mm x D 84,5 mm -> enkel bij Topfix Max

	    - Zijgeleider: B 91 mm x D 84,5 mm -> enkel bij Topfix Max F

	De zijgeleiders zijn uitgerust met loopbanen waarop de wielen van loopwagens van de onderlat lopen. Op deze manier wordt de onderlat perfect bij het bewegen begeleid.

	Bij Topfix Max F: in deze zijgeleiders is er telkens een verborgen afwateringsgoot voorzien, zodat het neerslagwater, dat op het doek terrecht komt, via de onderlat en de zijgeleiders afgevoerd kan worden

	Bij Topfix Max F: deze zijgeleiders zorgen samen met de loopwagens voor een mechanische beveiliging op de onderlat

	In iedere zijgeleider zit een kunststof (HPVC) ritsgeleider met gecoëxtrudeerde slijtvaste toplaag voor een vloeiende en geruisarme beweging.

	De HPVC ritsgeleider is aan elke zijde voorzien van 2 S-profielen ter compensatie van de windstoten.

	

	Doekbuis 

	Is vervaardigd uit verzinkt staal.

	Is voorzien van een vertrapte verzonken doekgleuf om de indrukking van de doeklus te beperken.

	Wordt voorzien van gepatenteerde conische doekbuisproppen om de dikkere uiteinden van de rits te compenseren.

	Zij bevatten eveneens een bandschijf voor het oprollen van de spanband.

	De doekset is demonteerbaar aan de kant van het afneembaar profiel van de kast; vanuit dit standpunt wordt de linkse of rechtse positie bepaald (kabeldoorvoer).

	

	Doek 

	Alle doeken zijn uit één stuk, behalve indien de hoogte groter is dan de doekrolbreedte.

	De doeken worden horizontaal geconfectioneerd.

	De verticale boorden zijn voorzien van een rits, hierdoor zit het doek windvast in de zijgeleider.

	De rits wordt hoogfrequent gelast, steeds aan de minst zichtbare zijde.

	●  Polyesterdoek (halftransparant):

	    - Brandklasse: M1 (NFP 92503), B-s2d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Gewicht: ± 380-420 g/m², dikte: 0,43-0,45 mm

	●  Polyesterdoek (verduisterend) -> enkel bij Topfix Max:

	    - Brandklasse: M2 (NFP 92503), B-s2d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Gewicht: ± 650 g/m², dikte: 0,60 mm

	●  Polyesterdoek waterdicht -> enkel bij Topfix Max F:

	    - Brandklasse: M2 (NFP 92503)

	    - Gewicht: ± 620 g/m², dikte: 0,56 mm

	

	

	Onderlat 

	Is vervaardigd uit 1 geëxtrudeerd aluminium profiel.

	Bij Topfix Max F: in de onderlat is een zwarte HPVC bladvanger voorzien, die het vuil tegen houdt waardoor de afwateringskanalen niet verstopt kunnen geraken

	

	Spansysteem 

	Het spansysteem wordt gerealiseerd d.m.v. een Aramide/Kevlar-band die altijd onder voorspanning staat.

	

	Kleur 

	Alle zichtbare aluminium profielen (kast, zijgeleiders en onderlat): Gepoederlakt (60-80 µm) in dezelfde kleur als het buitenschrijnwerk.

	De zijconsoles (aluminium gietwerk): Gepoederlakt (60-80 µm) in dezelfde kleur van de profielen.

	Extra voorbehandeling Seaside Quality mogelijk.

	

	Bediening 

	Elektrisch: gebeurt door middel van een 230 V AC buismotor of een 24 V DC buismotor, zonder noodhandbediening

	De motoraansluiting hoort bij het lot zonwering.

	Wordt voorzien van een uv bestendige kabel.

	Elektrische aansluiting en alle extra bekabeling horen bij het lot elektriciteit.

	

	Garantie 

	10 jaar garantie voor lakwerk van de aluminium profielen.

	5 jaar garantie op de windvast-technologie:

	    - Rits blijft in de zijgeleider

	    - Hechting van de rits aan het doek

	5 jaar garantie bij normaal huishoudelijk gebruik en geregeld onderhoud.

	5 jaar garantie op de elektronische sturing (Somfy automatisatie).

	5 jaar garantie op de doekcollectie.

	Elk individueel zonweringsproduct kan achteraf uniek geïdentificeerd worden en gelinkt worden aan een garantienummer of een uniek Screen ID.

	Deze identificatie gebeurt dankzij een QR code, welke geplaatst is op een vlot bereikbare plaats (te consulteren zonder gebruik van extra tools) en vlot scanbaar met een smartphone.

	De essentiële productdetails (afmetingen, kleuren, type doek, type motorisatie, …) zijn ten allen tijde te consulteren.

	

	Windklasse 

	⌂ Garantie tot 120 km/h in gesloten toestand (EN 13561:2004+A1:2008 conform windklasse 3)*.

	    * Windtunnel testverslag van 'Von Karman Instituut' (n° EAR0852 - 2009-07) (B 3000 mm x U 3000 mm)

	

	Normen en certificaten 

	⌂ Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens de normen: EN 13561

	Referenties en certificaten:

	    - Prestatieverklaring: DoP-201409-F003



