	de

	FIXSCREEN® Go 110 - Einbau (EW 7)

	Renson NV, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgien

	Tel. +49 (0)406 687 0140, architektensupport@renson.net, www.renson.eu

	2025 02 14 - PM_Screens

	

	Produkteigenschaften 

	(rot markierter Text kann je nach Wahl gelöscht werden)

	

	Montage 

	Dieses Produkt wird vor dem Fenster montiert mit vollständig montierter Kassette -> Einbau oder Vorbau:

	 - Einbauweise 7A (Standard, Tuch weg vom Fenster; nicht koppelbar)

	 - Einbauweise 7B (Tuch weg vom Fenster; nicht koppelbar)

	Kassette und Seitenführungen lassen sich sowohl  in Einbauweise  ‘A’ montieren als ‘B’, welches in der Werkstatt oder auf der Baustelle bestimmt werden kann .

	Die Sicherung der Kassette an die Konstruktion ist nicht notwendig.

	Die Seitenkonsolen des Kassettens, die den Aufrollmechanismus unterstützen und mit Stiften versehen sind, verbinden den Kassette mit den Seitenführungen.

	Die Seitenkonsole ist mit einem ‘Click & Safe’ Schieber ausgestattet, der eine einfache (De-)Montage des Tuchsatzes gewährleistet.

	Die Kabeldurchführung wird nach Wahl vorgesehen.

	

	Kassette 

	Zusammensetzung: extrudiertes Aluminium.

	Kassettenform: Square (rechteckig) an einer Seite abgeschrägte.

	Abmessungen: 110 mm hoch und 110 mm tief (Max. Oberfläche 16 m²).

	

	Seitenführungen 

	Zusammensetzung :

	Festes Profil der tiefe Seitenführung (Standard): B 35 mm x T 110 mm.

	Festes Profil der schmalen Seitenführung (Standard): B 35 mm x T 50 mm.

	Seitenführungen sind mit einem abnehmbares versehen.

	 - Außenprofile: extrudiertes Aluminium

	 - Reißverschlussführung :

	    - Kunststoff HPVC (= robuste Ausführung für eine hohe Windgarantie)

	    - Smooth-Technologie: coextrudierte verschleißfeste Deckschicht (= glatter und geräuscharmer nachhaltiger Betrieb, ohne zusätzliche Wartung)

	    - Neopren-Pufferzonen (60 mm lang) (= kompensieren Windböen und tragen zu einer konstanten Tuchspannung bei)

	    - Versenkt montiert in 2-teiliger Seitenführung, wodurch die Sichtbarkeit reduziert wird

	Optionale Seitenführung:

	 - Tiefe Seitenführung (2-teilig)

	 - Schmalen Seitenführung (2-teilig)

	 - Ausgestattet mit einer schwarzer Grundplatte unter 0° oder 5°

	 - Direkt auf den Rahmen/die Konstruktion geschraubt. An der Fassadenseite sind keine Schrauben sichtbar

	

	Tuchsatz 

	Zusammensetzung :

	 - Tuchwelle: Aluminium, mit einem versetzten versenkten Tuchschlitz versehen

	   (= Verhindert horizontale Linienbildung durch eine begrenzte Durchbiegung des Tuchs und erleichtert die (De)Montage des Tuchs)

	 - Verengten konischen Endkappen der Tuchwelle (= Ausgleich für die dickeren Enden des aufgerollten Reißverschlusses und damit Gewährleistung für ein perfektes Aufrollen des Tuches)

	Click&Safe-Technologie: Des Tuchsatz kann ohne Schrauben in die Kassette eingeklickt werden, sodass den Monteur seine Hände frei hat, um die (De-)Montage sicher durchzuführen..

	

	Tuch 

	Alle Tücher sind einteilig, außer wenn die Höhe größer als die Breite der Tuchrolle ist.

	Konfektion :

	 - Horizontal 

	 - Fixscreen-Technologie: dDie senkrechten Ränder verfügen über einen symmetrischen Reißverschluss

	   (= Diese symmetrische Form sorgt dafür, dass das Tuch die Windlast gut auffängt. Das Tuch ist dadurch sicher in beiden Seitenführungen befestigt und bleibt in jeder Position windfest) 

	 - Schweißen Reißverschluss: Hochfrequenz, immer auf der am wenigsten sichtbaren Seite. (= nachhaltiger und ästhetische Befestigung der Reißverschlüsse am Tuch)

	

	Verwendbare Abmessungen der Tücher, siehe Broschüre.

	Tuchart :

	●  Glasfasertuch (halbtransparent):

	    - Brandklasse: M1 (NFP 92503), C-s3d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Gewicht: ± 520-620 g/m², Dicke: 0,53-0,80 mm

	●  Glasfasertuch (Verdunkelung):

	    - Brandklasse: M1 (NFP 92503)

	    - Gewicht: ± 660 g/m², Dicke: 0,75 mm

	

	Verstärkte Endschiene

	Zusammensetzung :

	 - Endschiene: extrudiertes Aluminium, massiv verstärkt mit Stäben aus galvanisiertem Stahl. (= Fördert reibungslose Führung und Tuchspannung)

	 - Ballast: Stahlstange. Die Stange ist mit PE-Schaumstoff ummantelt, um Kontakt zwischen Aluminium und Stahl zu vermeiden und Geräusche zu dämpfen

	 - Abmessungen Endschiene: H 47 mm x T 30 mm

	Verarbeitung :

	 - Die Endschiene verschwindet teilweise in der Kassette

	 - Sie wird mit schwarzer Kunststoffendkappen versehen

	 - Zum Abschluss mit der Fensterbank wird eine schwarzer Kunststoff-Dichtungsband versehen

	

	Farbe 

	Aluminiumprofile (Kassette, Seitenführungen und Endschiene) können in der gleichen Farbe wie die Fassade pulverbeschichtet (60-80 µm) werden.

	Seitenkonsolen (Gussaluminium) werden in der gleichen Farbe wie die Profile lackiert.

	

	Bedienung 

	Elektrisch :

	 - 230 V AC Rohrmotors, ohne Nothandbedienung

	 - 230 V AC Rohrmotor, mit Hinderniserkennung (Detecto) und kontinuierlichem Stoffdehnungsausgleich

	Der Motoranschluss gehört zum Posten Sonnenschutz.

	Der elektrische Anschluss und die gesamte Verkabelung gehören zum Posten Elektrizität.

	

	

	Garantie- und Produktinformationen über QR-Code

	10 Jahre Garantie auf Lackierung der Aluminiumprofile.

	7 Jahre Garantie auf Elektronischer Motoren mit Hinderniserkennung (Detecto).

	7 Jahre Garantie auf die Windfest-Technologie:

	 - Reißverschluss bleibt in der Seitenführung

	 - Optimale befestigung des Reißverschlusses am Tuch

	5 Jahre Garantie auf alle Mängel, bei normalem Haushaltsgebrauch und regelmäßiger Wartung.

	5 Jahre Garantie auf (Renson) Motor.

	5 Jahre Garantie auf die Tuchkollektion.

	Jeder einzelne Sonnenschutzprodukt kann eindeutig identifiziert und mit einer Garantienummer oder einer eindeutigen Screen-ID verknüpft werden.

	Diese Kennzeichnung erfolgt über einen QR-Code, der an einer leicht zugänglichen Stelle platziert ist (und ohne zusätzliche Hilfsmittel eingesehen werden kann) und einfach mit einem Smartphone oder Tablet gescannt werden kann.

	Die wichtigsten Produktdetails (Abmessungen, Farben, Tuchart, Typ der Motorisierung, ...) können jederzeit abgerufen werden.

	

	Windklasse 

	Dieses Produkt entspricht der europäischen Norm EN 13561.

	Garantie bis 130 km/h in geschlossenem Zustand (EN 13561:2004+A1:2008 konform Windklasse 3).

	

	Normen und Zertifikate 

	Dieses Produkt wurde gemäß folgender Normen hergestellt, entspricht folgender Normen und/oder wurde gemäß folgenden Normen geprüft: EN 13561.

	Leistungsserklärung: DoP-2015SC00002.

	AluEco en VMRG Sonnenschutz ZertifiKat.

	EU-Konformitätserklärung - Entspricht folgenden Richtlinien:

	 - Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

	 - Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

	 - EMV-Richtlinie 2014/30/EU



