	nl

	FIXSCREEN® Go - Inbouw 110 (MS 7)

	Renson NV, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

	Tel. +32 (0)56 62 71 11, info@renson.be www.renson.eu

	2025 02 14 - PM_Screens

	

	Productkenmerken 

	(rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

	

	Montage 

	Dit product wordt voor het raam gemonteerd met volledig afgewerkte kast -> Inbouw of Voorbouw:

	 - Montagesituatie 7A (Standaard, doek dicht bij het raam; niet koppelbaar)

	 - Montagesituatie 7B (Doek weg van het raam; niet koppelbaar)

	Zowel kast als geleiders kunnen gemonteerd worden zowel in montagesituatie ‘A’ als ‘B’, te bepalen in het atelier of op de werf.

	Borging van de kast aan de constructie is niet noodzakelijk.

	De zijconsoles van de kast, die het oprolmechanisme ondersteunen en uitgerust zijn met pennen, verbinden de kast met de zijgeleiders.

	De zijconsole is voorzien van een ‘Click & Safe’ schuif, voor eenvoudige (de)montage van de doekset.

	Een kabeldoorvoer wordt voorzien naar keuze.

	

	Kast 

	Samenstelling: geëxtrudeerd aluminium.

	Kastvorm: Square (rechthoekig) met 1 afgeschuinde zijde.

	Afmetingen: 110 mm hoog x 110 mm diep (max. oppervlakte 16 m²).

	

	Zijgeleiders 

	Samenstelling :

	Vast profiel van diepe zijgeleider (standaard): B 35 mm x D 110 mm.

	Vast profiel van smalle zijgeleider (standaard): B 35 mm x D 50 mm.

	Zijgeleiders afgesloten met afneembaar profiel.

	 - Buitenste profielen: geëxtrudeerd aluminium

	 - Ritsgeleider :

	    - Kunststof HPVC (= robuuste uitvoering garandeert hoge windgaranties)

	    - Smooth-technologie: gecoëxtrudeerde slijtvaste toplaag (= Vloeiende en geruisarme, duurzame werking op lange termijn, zonder bijkomend onderhoud)

	    - Neopreen bufferzones (60 mm lang) (= Compenseren windstoten en dragen bij tot constante doekspanning)

	    - Verzonken in 2-delige zijgeleider, waardoor zichtbaarheid beperkt is

	Optie zijgeleider:

	 - Diepe zijgeleider (2-delig)

	 - Smalle zijgeleider ( 2-delig )

	 - Voorzien van zwarte kunststof voetplaat onder 0° en 5°

	 - Rechtstreeks op het kader/constructie geschroefd. Aan de gevelzijde zijn geen schroeven zichtbaar

	

	Doekset 

	Samenstelling :

	 - Doekbuis: aluminium, voorzien van een vertrapte, verzonken doekgleuf

	   (= Gaat horizontale lijnvorming tegen doordat de indrukking van het doek beperkt wordt en laat eenvoudige (de)montage van het doek toe)

	 - Versmalde conische doekbuisproppen (= Compenseren de dikkere uiteinden van de opgerolde rits en garanderen hierdoor een perfecte oprolling van het doek)

	Click&Safe-technologie: De doekset klikt schroefloos vast in de kast. Dit vereenvoudigd (de)montage daar de monteur beide handen vrij heeft om de verdere (de)montage veilig te voltooien.

	

	Doek 

	Alle doeken zijn uit één stuk, behalve indien de hoogte groter is dan de doekrolbreedte.

	Confectie :

	 - Horizontaal 

	 - Fixscreen-technologie: de verticale boorden zijn voorzien van een symmetrische rits

	   (= Deze symmetrische vorm zorgt ervoor dat het doek de windbelasting goed opvangt. Het doek zit hierdoor stevig gevat in beide zijgeleiders en blijft in elke positie windvast) 

	 - Lassen rits: Hoogfrequent, steeds aan de minst zichtbare zijde. (= Duurzame en esthetische hechting van de ritsen aan het doek)

	

	Toepasbare afmetingen doeken, zie brochure.

	Type doek :

	●  Glasvezeldoek (halftransparant):

	    - Brandklasse: M1 (NFP 92503), C-s3d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Gewicht: ± 520-620 g/m², dikte: 0,53-0,80 mm

	●  Glasvezeldoek (verduisterend):

	    - Brandklasse: M1 (NFP 92503)

	    - Gewicht: ± 660 g/m², dikte: 0,75 mm

	

	Verzwaarde onderlat

	Samenstelling :

	 - Onderlat: Geëxtrudeerd aluminium, massief verzwaard met staven in gegalvaniseerd staal. (= Bevordert de soepele geleiding en de spanning van het doek)

	 - Verzwaring: Stalen staaf. De staaf is omhuld door PE-schuim om contact tussen aluminium en staal te vermijden en geluid te dempen

	 - Afmetingen onderlat: H 47 mm x D 30 mm

	Afwerking :

	 - De onderlat verdwijnt gedeeltelijk in de kast

	 - Voorzien van zwarte kunststof proppen

	 - Voorzien van een zwarte kunststof afdichtingsstrip ter afsluiting van de dorpel

	

	Kleur 

	Aluminium profielen (kast, zijgeleiders en onderlat): Gepoederlakt (60-80 µm) in dezelfde kleur als het buitenschrijnwerk.

	Zijconsoles (aluminium gietwerk): Gelakt in dezelfde kleur van de profielen.

	

	Bediening 

	Elektrisch :

	 - 230 V AC buismotor, zonder noodhandbediening

	 - 230 V AC buismotor, met obstakeldetectie (Detecto) en continue doekrekcompensatie

	De motoraansluiting hoort bij het lot zonwering.

	Elektrische aansluiting en alle extra bekabeling horen bij het lot elektriciteit.

	

	

	Garantie- en productinformatie via QR code

	10 jaar garantie voor lakwerk van de aluminium profielen.

	7 jaar garantie op elektronische motoren met obstakeldetectie (Detecto).

	7 jaar garantie op de windvast-technologie:

	 - Rits blijft in de zijgeleider

	 - Optimale hechting van de rits aan het doek

	5 jaar garantie bij normaal huishoudelijk gebruik en geregeld onderhoud.

	5 jaar garantie op (Renson) motoren.

	5 jaar garantie op de doekcollectie.

	Elk individueel zonweringsproduct kan achteraf uniek geïdentificeerd worden en gelinkt worden aan een garantienummer of een uniek Screen ID.

	Deze identificatie gebeurt dankzij een QR code, welke geplaatst is op een vlot bereikbare plaats (te consulteren zonder gebruik van extra tools) en vlot scanbaar met een smartphone of tablet.

	De essentiële productdetails (afmetingen, kleuren, type doek, type motorisatie, …) zijn ten allen tijde te consulteren.

	

	Windklasse 

	Dit product voldoet aan de Europese norm EN 13561.

	Garantie tot 130 km/h in gesloten toestand (EN 13561:2004+A1:2008 conform windklasse 3).

	

	Normen en certificaten 

	Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens de normen: EN 13561.

	Prestatieverklaring: DoP-2015SC00002.

	AluEco en VMRG Zonwering certificaat.

	EU-conformiteitsverklaring - Voldoet aan volgende richtlijnen:

	 - De machinerichtlijn 2006/42/EG

	 - De laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

	 - De EMC-richtlijn 2014/30/EU



