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	Productkenmerken

	(rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

	

	Montage 

	Dit product wordt voor het raam gemonteerd met volledig afgewerkte kast -> Inbouw:

	 - Montagesituatie 7A (Standaard, doek dicht bij het raam; aaneenschakelbaar volgens kast-naast-kast principe)

	 - Montagesituatie 7B (Doek weg van het raam)

	Noodzakelijke borging voor kast met breedte > 3600 mm, teneinde doorbuiging te vermijden

	De kast kan optioneel afgewerkt worden:

	 - Met een inhaakprofiel, haakt in een uitsparing aan de achterzijde van de kast, voor eenvoudige kastborging. Extra inbouwmaat voor het inhaken = + 5 mm

	 - Met een bevestigingsbeugel, te bevestigen bovenop het raamkader en specifiek koppelstuk (vlot te bevestigen via draaiprofiel op achterkant van de kast) voor eenvoudige kastborging

	 - Extra basis kast profiel 170 mm hoog x 40 mm diep. Garandeert een eenvoudige montage indien het product 40 mm voor het raam gemonteerd moet worden

	 - Zonder inhaakprofiel

	De zijconsoles van de kast, die het oprolmechanisme ondersteunen, verbinden de kast met de zijgeleiders door middel van verstelbare montagestiften.

	Door deze verstelbare montagestiften kan de kast eenvoudig gemonteerd worden na de zijgeleiders.

	Eén zijconsole is voorzien van de kabelfiche van de elektrische verbinding.

	Tijdens het monteren van de doekset (doekbuis + doek + motor) wordt de elektrische verbinding eenvoudig gemaakt via het inschuiven van de motorfiche in de kabelfiche.

	Connect&Go-technologie: faciliteert een snelle en eenvoudige (de)montage van de doekset.

	Een kabeldoorvoer wordt voorzien naar keuze.

	De doekset is demonteerbaar aan de kant van het afneembaar profiel van de kast; vanuit dit standpunt wordt de linkse of rechtse positie bepaald (kabeldoorvoer).

	

	Kast 

	Samenstelling: geëxtrudeerd aluminium.

	Kastvorm: Square (rechthoekig).

	Afmetingen: 160 mm hoog x 110 mm diep (max. oppervlakte 18 m²).

	

	Zijgeleiders 

	Samenstelling:

	Zijn vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminium profielen.

	 - 3-delig: u-profiel laat eenvoudige demontage doekset toe; zonder volledige demontage zijgeleider, zonder kap-of breekwerk, waardoor water-en winddichtheid gegarandeerd kan worden

	    - Iedere zijgeleider wordt voorzien van een gelakte voetplaat onder 0° of 5° vervaardigd uit aluminium gietwerk

	 - Ritsgeleider:

	    - Gepoederlakt, aluminium

	    - Smooth-technologie: gecoëxtrudeerde slijtvaste toplaag (= Vloeiende en geruisarme, duurzame werking op lange termijn, zonder bijkomend onderhoud)

	    - Neopreen bufferzones (= Compenseren windstoten en dragen bij tot constante doekspanning)

	Montage :

	Rechtstreeks op het kader/constructie geschroefd en vervolgens schroefloos in elkaar geklikt.

	Optie zijgeleiding:

	 - XS-zijgeleider (enkel bij montage 7A): B 20 mm x D 55 mm, 3-delig; bij gebruik van een zelf ontworpen afneembaar opvulprofiel

	 - M-zijgeleider (zijdelingse montage): B 20 mm x D 110 mm, 3-delig, u-profiel; diepte zijgeleider = diepte kast

	 - M.WF-zijgeleider (frontale montage op het raam), slagregendicht dankzij toepassing dichtingsrubber: B 50 mm x D 110 mm, 3-delig; diepte zijgeleider = diepte kast

	 - M.WF+-zijgeleider (frontale montage op het raam met 40 mm uitvulling), slagregendicht dankzij toepassing dichtingsrubber

	   B 70 mm x D 150 mm, 3-delig, u-profiel; diepte zijgeleider = diepte kast + extra basis kast profiel.

	 - M.WS-zijgeleider (zijdelingse montage op het raam), slagregendicht dankzij toepassing dichtingsrubber: B 20 mm x D 110 mm, 3-delig; diepte zijgeleider = diepte kast

	 - M.WS+-zijgeleider (zijdelingse montage op het raam met 40 mm uitvulling), slagregendicht dankzij toepassing dichtingsrubber

	   B 20 mm x D 150 mm, 3-delig, u-profiel; diepte zijgeleider = diepte kast + extra basis kast profiel.

	 - C.40-koppelzijgeleider (enkel bij montage 7A): B 40 mm x D 58 mm

	

	Doekset

	Samenstelling:

	 - Doekbuis: Verzinkt staal, voorzien van een verzonken detail waarin de demonteerbare kunststof invulling klikt

	   (= Gaat horizontale lijnvorming tegen doordat de indrukking van het doek beperkt wordt en laat eenvoudige (de)montage van het doek toe)

	 - Versmalde conische doekbuisproppen (= Compenseren de dikkere uiteinden van de opgerolde rits en garanderen hierdoor een perfecte oprolling van het doek)

	Connect&Go-technologie: (De)montage van de doekset wordt eenvoudiger door middel van de elektrische verbinding.

	Click&Safe-technologie: De doekset klikt schroefloos vast in de kast. Dit vereenvoudigd (de)montage daar de monteur beide handen vrij heeft om de verdere (de)montage veilig te voltooien.

	

	Doek

	Alle doeken zijn uit één stuk, behalve indien de hoogte groter is dan de doekrolbreedte.

	Confectie :

	 - Horizontaal

	 - Fixscreen-technologie: de verticale boorden zijn voorzien met een symmetrische rits

	   (= Deze symmetrische vorm zorgt ervoor dat het doek de windbelasting goed opvangt. Het doek zit hierdoor stevig gevat in beide zijgeleiders en blijft in elke positie windvast) 

	 - Lassen rits: Hoogfrequent, steeds aan de minst zichtbare zijde. (= Duurzame en esthetische hechting van de ritsen aan het doek)

	

	Toepasbare afmetingen doeken, zie brochure.

	Type doek :

	●  Glasvezeldoek (halftransparant):

	    - Brandklasse: M1 (NFP 92503), C-s3d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Gewicht: ± 520-620 g/m², dikte: 0,53-0,80 mm

	●  Glasvezeldoek (verduisterend):

	    - Brandklasse: M1 (NFP 92503)

	    - Gewicht: ± 660 g/m², dikte: 0,75 mm

	●  Polyesterdoek (halftransparant - insectenwerend):

	    - Gewicht: ± 240 g/m²

	

	Verzwaarde onderlat

	Samenstelling:

	 - Onderlat: Geëxtrudeerd aluminium, massief verzwaard met staven in gegalvaniseerd staal. (= Bevordert de soepele geleiding en de spanning van het doek)

	 - Verzwaring: Stalen staaf. De staaf is omhuld door PE-schuim om contact tussen aluminium en staal te vermijden en geluid te dempen

	 - Afmetingen onderlat: H 35 mm x D 40 mm (excl. afdichtingsstrip)

	Afwerking :

	 - De onderlat verdwijnt volledig in de kast

	 - Lasnaad verborgen in de onderlat

	 - Voorzien van kunststof proppen. Verkrijgbaar in 4 kleuren: zwart, wit, grijs, crème

	 - Voorzien van een kunststof afdichtingsstrip ter afsluiting van de dorpel. Verkrijgbaar in 2 kleuren: zwart, grijs

	 - Eenvoudig (de)monteerbaar van het doek door een verborgen kunststof klikprofiel

	

	Kleur

	Aluminium profielen (kast, zijgeleiders en onderlat): Gepoederlakt (60-80 µm) of geanodiseerd (20 µm) in dezelfde kleur als het buitenschrijnwerk.

	Zijconsoles (aluminium gietwerk): Gelakt in dezelfde kleur van de profielen.

	In geval van geanodiseerde profielen (kast, zijgeleiders en onderlat) worden de zijconsoles gepoederlakt in het best passende kleur (60-80µm).

	

	Bediening

	Elektrisch:

	 - 230 V AC buismotor, zonder noodhandbediening. Stille motor voor binnen toepassing

	 - 230 V AC buismotor, zonder noodhandbediening

	 - 230 V AC buismotor, met obstakeldetectie (Detecto) en continue doekrekcompensatie

	De motoraansluiting hoort bij het lot zonwering en wordt voorzien van een uv bestendige kabel.

	Elektrische aansluiting en alle extra bekabeling horen bij het lot elektriciteit.

	

	Connect&Go-technologie: elektrische verbinding 

	Faciliteert een snelle en eenvoudige (de)montage van de doekset.

	Bij montage van de doekset in de kast beweegt de motorfiche via de rechte geleiding van de overeenkomstige zijconsole in de kabelfiche, beide fiches clipsen vast en vormen een perfecte elektrische verbinding binnenin de kast.

	

	Renson Connect

	Optionele bediening met smartphone toepassing van Renson voor iOS en Android, incl productdetails en productgebonden tips & tricks in de app.

	

	Garantie- en productinformatie via QR code

	10 jaar garantie voor lakwerk van de aluminium profielen.

	7 jaar garantie op elektronische motoren met obstakeldetectie (Detecto).

	7 jaar garantie op de windvast-technologie:

	 - Rits blijft in de zijgeleider

	 - Optimale hechting van de rits aan het doek

	5 jaar garantie bij normaal huishoudelijk gebruik en geregeld onderhoud.

	5 jaar garantie op motoren.

	5 jaar garantie op de doekcollectie.

	Elk individueel zonweringsproduct kan achteraf uniek geïdentificeerd worden en gelinkt worden aan een garantienummer of een uniek Screen ID.

	Deze identificatie gebeurt dankzij een QR code, welke geplaatst is op een vlot bereikbare plaats (te consulteren zonder gebruik van extra tools) en vlot scanbaar met een smartphone of tablet.

	De essentiële productdetails (afmetingen, kleuren, type doek, type motorisatie,…) zijn ten allen tijde te consulteren.

	

	Windklasse 

	Dit product voldoet aan de Europese norm EN 13561.

	Garantie tot 130 km/h in gesloten toestand (EN 13561:2004+A1:2008 conform windklasse 3). De windweerstand hangt af van de afmetingen en is op aanvraag te verkrijgen.

	Windtunnel testverslag van 'Velux' (WTT17-002 Fixscreen Minimal MS7 M): windweerstand t.e.m. 100 km/h in gesloten toestand (getest bij een screen van 4000 mm x 4000 mm).

	

	Normen en certificaten

	Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens de normen: EN 13561.

	Prestatieverklaring: DoP-2016SC00006.

	AluEco en VMRG Zonwering certificaat.



