	de

	FIXSCREEN® 150 - Einbau (EW 4)

	Renson NV, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgien

	Tel. +49 (0)406 687 0140, architektensupport@renson.net, www.renson.eu

	2023 02 01 - PM_Screens

	

	Produkteigenschaften

	(rot markierter Text kann je nach Wahl gelöscht werden)

	

	Montage 

	Dieses Produkt wird oben auf dem Fenster montiert mit Kassette ohne abnehmbares Profil -> Einbau.

	    -> Muss mit einer demontierbaren Verarbeitung angebracht werden (Endplatte, Endprofil, …)

	Die Seitenkonsolen des Kassettens, die den Aufrollmechanismus unterstützen und mit Stiften versehen sind, verbinden den Kassette mit den Seitenführungen.

	Eine Seitenkonsole ist mit dem Kabelstecker des elektrischen Anschlusses ausgestattet.

	Bei der Montage des Tuchsatz (Tuchwelle + Tuch + Motor) wird die elektrische Verbindung über das Motorstecker einfach hergestellt.

	Connect&Go-Technologie: erleichtert die schnelle und einfache (De-)Montage des Tuchsatz.

	Die Kabeldurchführung wird wahlweise in der Kassette oder in der Seitenkonsole vorgesehen.

	Die Tuchsatz ist an der Seite der demontierbaren Verarbeitung der Kassette demontierbar, von diesem Punkt aus wird die linke oder rechte Position bestimmt (Kabeldurchführung).

	

	Kassette 

	Zusammensetzung: extrudiertes Aluminium.

	Kassettenform: Square (rechteckig).

	Abmessungen: 150 mm hoch und 155 mm tief.

	

	Seitenführungen 

	Zusammensetzung:

	 - Außenprofile: extrudiertes Aluminium

	 - Reißverschlussführung:

	    - Kunststoff HPVC (= robuste Ausführung für eine hohe Windgarantie)

	    - Smooth-Technologie: coextrudierte verschleißfeste Deckschicht (= glatter und geräuscharmer langlebiger Betrieb, ohne zusätzliche Wartung)

	    - Neopren-Pufferzonen (60 mm lang) (= kompensieren Windböen und tragen zu einer konstanten Tuchspannung bei)

	Optionale Seitenführung:

	 - Geschlossene Seitenführung: B 35 mm x T 48 mm, 2-teilig. Ausgestattet mit einer Grundplatte unter 0° oder 5° aus glasfaserverstärktem Polyamid

	 - Koppelseitenführung: B 58 mm x T 48 mm, 3-teilig; bestückt mit einer Grundplatte unter 0° aus glasfaserverstärktem Polyamid

	 - Direkt auf den Rahmen/die Konstruktion geschraubt. An der Fassadenseite sind keine Schrauben sichtbar

	Zur leichteren Montage werden die Seitenführungen (geschlossen und offen) immer vorgebohrt (erste Kammer).

	

	Tuchsatz

	Zusammensetzung:

	 - Tuchwelle: Verzinkter Stahl, mit einem versetzten versenkten Tuchschlitz versehen

	   (= Verhindert horizontale Linienbildung durch eine begrenzte Durchbiegung des Tuchs und erleichtert die (De)Montage des Tuchs)

	 - Konische Endkappen der Tuchwelle (= Ausgleich für die dickeren Enden des aufgerollten Reißverschlusses und damit Gewährleistung für ein perfektes Aufrollen des Tuches)

	Connect&Go-Technologie: Die (De)Montage des Tuchsatz wird durch den elektrischen Anschluss erleichtert: Connect&Go-Technologie.

	

	Tuch

	Alle Tücher sind einteilig, außer wenn die Höhe größer als die Breite der Tuchrolle ist.

	Konfektion :

	 - Horizontal

	 - Fixscreen-Technologie: dDie senkrechten Ränder verfügen über einen symmetrischen Reißverschluss

	   (= Diese symmetrische Form sorgt dafür, dass das Tuch die Windlast gut auffängt. Das Tuch ist dadurch sicher in beiden Seitenführungen befestigt und bleibt in jeder Position windfest) 

	 - Schweißen Reißverschluss: Hochfrequenz, immer auf der am wenigsten sichtbaren Seite. (= langlebiger und ästhetische Befestigung der Reißverschlüsse am Tuch)

	

	Verwendbare Abmessungen der Tücher, siehe Broschüre.

	Tuchart :

	●  Glasfasertuch (halbtransparent):

	    - Brandklasse: M1 (NFP 92503), C-s3d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Gewicht: ± 520-620 g/m², Dicke: 0,53-0,80 mm

	●  Glasfasertuch (Verdunklung):

	    - Brandklasse: M1 (NFP 92503)

	    - Gewicht: ± 660 g/m², Dicke: 0,75 mm

	●  Polyestertuch (halbtransparent):

	    - Brandklasse: M1 (NFP 92503), B-s2d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Gewicht: ± 380-420 g/m², Dicke: 0,43-0,45 mm

	●  Polyestertuch (Verdunklung):

	    - Brandklasse: M2 (NFP 92503), B-s2d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Gewicht: ± 650 g/m², Dicke: 0,60 mm

	●  Polyestertuch (halbtransparent mit Hanfgarn):

	    - Brandklasse: M1 (NFP 92507), B1 (DIN 4102-1), B-s2d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Gewicht: ± 600 g/m², Dicke: 0,90 mm

	●  Polyestertuch (halbtransparent - Insektenhemmend):

	    - Gewicht: ± 240 g/m²

	

	Verstärkte Endschiene

	Zusammensetzung:

	 - Endschiene: extrudiertes Aluminium, massiv beschwert mit Stäben aus verzinktem Stahl. (= Fördert reibungslose Führung und Tuchspannung)

	 - Beschwerung: Stahlstange. Die Stange ist mit PE-Schaumstoff ummantelt, um Kontakt zwischen Aluminium und Stahl zu vermeiden und Geräusche zu dämpfen

	 - Abmessungen und Gewicht Endschiene: H 45 mm x T 26 mm (exkl. Dichtungsband) = 0,60 Kg/Lfm

	 - Abmessungen und Gewicht der Stahlstange: Ø 22 mm = 3 Kg/Lfm bei Breite ≤ 2000 mm

	 - Abmessungen und Gewicht der Stahlstange: Ø 18 mm = 2 Kg/Lfm bei Breite > 2000 mm

	 - Abmessungen und Gewicht Endschiene: H 46 mm x T 30 mm (exkl. Dichtungsband) = 0,85 kg/Lfm

	 - Abmessungen und Gewicht der Stahlstange: H 30 mm x T 20 mm = 4,7 kg/Lfm (B = 3120 mm: max. 17 kg), ist für die Anwendung für eine ideale Führung vorgesehen

	Verarbeitung :

	 - Mit Kunststoffendkappen versehen. Erhältlich in vier Farben: Schwarz, Weiß, Grau, Cremeweiß

	 - Mit einem Kunststoff-Dichtungsband zum Verschließen der Schwelle versehen Erhältlich in zwei Farben: Schwarz, Grau

	Einziehbare Endschiene (FH ≤ 2800 mm).

	Teilweise einziehbar bei H > 2800 mm. Dann ragt die Endschiene 33 mm (inkl. Dichtungsband) aus der Kassette heraus.

	

	Farbe

	Aluminiumprofile (Kassette, Seitenführungen und Endschiene) können in der gleichen Farbe wie die Fassade pulverbeschichtet (60-80 µm) oder eloxiert (20 µm) werden.

	Seitenkonsolen (Gussaluminium) werden in der gleichen Farbe wie die Profile lackiert.

	Bei eloxierten Profilen (Kassette, Seitenführungen und Endschiene) werden die Seitenkonsolen in der am besten geeigneten Farbe (60-80µm) pulverbeschichtet.

	

	Bedienung

	Elektrisch:

	 - 230 V AC Rohrmotors, ohne Nothandbedienung

	Der Motoranschluss gehört zum Posten Sonnenschutz und mit einem Uv-beständigen Kabel versehen.

	Der elektrische Anschluss und die gesamte Verkabelung gehören zum Posten Elektrizität.

	

	Connect&Go-Technologie: elektrische Verbindung 

	Erleichtert die schnelle und einfache (De-)Montage des Tuchsets NSF IP44-geprüft.

	Bei der Montage des Tuchsatz im Kassette bewegt sich das Motorstecker über die gerade Führung der entsprechenden Seitenkonsole im Kabelstecker, beide Blechklemmen sind fixiert und bilden eine perfekte elektrische Verbindung im Kassette.

	

	Renson Connect

	Optionaler Betrieb mit der Renson Smartphone-App für iOS und Android, inklusive Produktdetails und produktbezogenen Tipps und Tricks in der App.

	

	Garantie- und Produktinformationen über QR-Code

	10 Jahre Garantie auf Lackierung der Aluminiumprofile.

	7 Jahre Garantie auf die Windfest-Technologie:

	 - Reißverschluss bleibt in der Seitenführung

	 - Optimale befestigung des Reißverschlusses am Tuch

	5 Jahre Garantie auf alle Mängel, bei normalem Haushaltsgebrauch und regelmäßiger Wartung.

	5 Jahre Garantie auf Motor.

	5 Jahre Garantie auf die Tuchkollektion.

	Jeder einzelne Sonnenschutzprodukt kann eindeutig identifiziert und mit einer Garantienummer oder einer eindeutigen Screen-ID verknüpft werden.

	Diese Kennzeichnung erfolgt über einen QR-Code, der an einer leicht zugänglichen Stelle platziert ist (und ohne zusätzliche Hilfsmittel eingesehen werden kann) und einfach mit einem Smartphone oder Tablet gescannt werden kann.

	Die wichtigsten Produktdetails (Abmessungen, Farben, Tuchart, Art der Motorisierung,...) können jederzeit abgerufen werden.

	

	Windklasse 

	Dieses Produkt entspricht der europäischen Norm EN 13561.

	Garantie bis 130 km/h im geschlossenem Zustand (EN 13561:2004+A1:2008 gemäß Windklasse 3). Der Windwiderstand hängt von den Abmessungen ab und ist auf Anfrage erhältlich.

	Prüfbericht über Windtunneltest des Von Force Technologie Institut (N°113-25809): Windwiderstand bis 126 km/h im geschlossenem Zustand (getestet für einen Screen von 3000 mm x 3000 mm).

	

	Normen und Zertifikate

	Dieses Produkt wurde gemäß folgender Normen hergestellt, entspricht folgender Normen und/oder wurde gemäß folgenden Normen geprüft: EN 13561.

	Leistungsserklärung: DoP-2015SC00002.

	EU-Konformitätserklärung - Entspricht folgenden Richtlinien:

	 - Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

	 - Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

	 - EMV-Richtlinie 2014/30/EU



