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	Productkenmerken

	(rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

	

	Omschrijving

	Loggiawood® Paro 0140 Privacy combineert de kwaliteit van aluminium en de natuurlijkheid van hout in een esthetisch en efficiënt hedendaags systeem.

	Bij het concept Privacy zijn de lamellen beweegbaar, zodoende kunnen de lamellen manueel gekanteld worden van gesloten naar volledig open positie of omgekeerd.

	Het stevig omlopende kader uit geëxtrudeerd aluminium, garandeert een goede vormvastheid van het geheel, terwijl de houten lamellen aan het paneel een zeer natuurlijke en elegante uitstraling verlenen.

	Indien gewenst kan voor de houten lamellen een FSC of PEPC houtlabel (garantie voor duurzame houtwinning) worden meegeleverd.

	

	Normen

	Aluminium-Legering Al Mg Si 0,5 (F25):

	 - Normering: EN AW-6063

	 - Harding: T66

	Aluminium voorbehandeling:

	 - Norm DIN 5002155

	Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen:

	 - ENV 1999-1-1: Berekening van constructies in aluminium

	 - NBN B-03-002-2: Windbelasting - Dynamische effecten

	 - EN 1991-1-4: Windbelasting

	Paneel voldoet aan alle CE vereisten zoals vermeld in de Prestatieverklaring DoP/RP/001 op basis van geharmoniseerde technische specificaties volgens EN 13659:2004.

	

	Oppervlaktebehandeling - aluminium

	Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 µm): voorbehandeld en geanodiseerd.

	Polyester poederlak in RAL-kleuren (60-80 µm): aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen en nadien thermisch gelakt.

	

	Uitvoering systeem

	Kader:

	 - Verticale kaderprofielen LG.040.07, zijdelings voorzien van opvulprofiel LG.040.08 voor volledig vlak uitzicht, uit geëxtrudeerd aluminium

	●  Afmetingen van het kaderprofiel:

	    - Breedte: 40 mm

	    - Diepte: 40 mm

	    - Minimum traagheidsmomenten Iy = 94.248 mm4 (sterke aslijn); Iz = 67.516 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 2,0 mm

	 - Afhankelijk van de hoogtemaat van het schuifpaneel kan het horizontale kaderprofiel boven 55 mm in plaats van 40 mm en beneden 55 of 70 mm in plaats van 40 mm hoog zijn

	●  Horizontaal kaderprofiel LG.040.09:

	    - Diepte: 40 mm

	    - Hoogte: 40 mm

	    - Minimum traagheidsmomenten Iy = 75.158 mm4 (sterke aslijn); Iz = 72.301 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 2,0 mm

	●  Horizontaal kaderprofiel LG.040.55:

	    - Diepte: 40 mm

	    - Hoogte: 55 mm

	    - Minimum traagheidsmomenten Iy = 169.579 mm4 (sterke aslijn); Iz = 91.248 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 2,0 mm

	●  Horizontaal kaderprofiel LG.040.70:

	    - Diepte: 40 mm

	    - Hoogte: 70 mm

	    - Minimum traagheidsmomenten Iy = 317.123 mm4 (sterke aslijn); Iz = 116.033 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 2,0 mm

	 - Onzichtbaar hoekverbindingen dmv opvulprofiel en eindkappen

	Lamellen:

	 - Parallellogramvormige houten lamellen WRC.PL.065, geschikt voor manuele kanteling van gesloten naar open toestand of omgekeerd in twee bedieningsvelden, wat toelaat om een veld in gesloten en het andere in open positie te brengen

	 - Hoogwaardige houten lamellen van WRCedar Clear n°2 - onbehandeld, geschikt voor natuurlijke vergrijzing

	●  Afmetingen:

	    - Hoogte: 16 mm

	    - Diepte: 65 mm

	    - Lamelstap: 57 mm (17 lamellen op 1 meter hoogte)

	    - Minimum traagheidsmomenten Iy = 223.630 mm4 (sterke aslijn); Iz = 15.126 mm4

	Schuifbeslag:

	 - Hoogwaardig onderhoudsvrij schuifbeslag, bestaande uit:

	    - schuifrail (boven) met loopwagen / ophangbeugel en regelbare railstop of achterliggende schuifrail met Z-ophangbeugel (staal)

	    - geleiding (onder) aluminium L-profiel 20/20/4 en kunststofgeleider

	    - zijdelingse rubberstop om beschadigingen van het paneel te vermijden

	 - Bewegingsmogelijkheden van het schuifpaneel (volgens gekozen uitvoering): eenvoudig, simultaan of symmetrisch telescopisch schuivend

	 - Gemotoriseerde bediening - volgens gekozen uitvoering

	 - 230 V motor - voor aansluiting op eenvoudig schakelaar of bedieningssysteem van het gebouw

	 - Schuifbeslag CE gekeurd

	Systeemeigenschappen:

	 - Lamellen manueel gekanteld, van gesloten naar volledig open positie of omgekeerd in twee bedieningsvelden onderverdeeld

	 - Kaderprofiel met volledig vlak uitzicht en met onzichtbare binnenliggende hoekverbindingen

	 - Afhankelijk van de hoogtemaat van het schuifpaneel kan het horizontale kaderprofiel boven 55 mm in plaats van 40 mm en beneden 55 of 70 mm in plaats van 40 mm hoog zijn

	Afmetingen:

	 - Maximaal mogelijke afmetingen zijn afhankelijk van de plaatselijke windbelasting qb

	Optionele toebehoren:

	 - Flexibele ondergeleiding Flexguide®: zelfregelende ondergeleiding voor hellende vlaktes met L-vorming ondergeleidingsprofiel - zie afzonderlijke bestektekst



