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productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

· Type: thermisch onderbroken, zelfregelend kleprooster voor installatie op glas of tussen kalfprofielen
· Zelfregelende klep: reageert automatisch op drukverschillen/windsterkte en kan niet door de gebruiker worden beïnvloed
· Niet-geponste, bedienbare binnenklep: 5 posities
· Regelbare, aluminium binnenklep leidt de luchtstroom naar boven: coanda-effect
· Waterdicht: 
· regenwerende kap aan de buitenzijde
· speciale mousse geïntegreerd in de kopschotten om overgang tussen glas en rooster waterdicht te maken
· Insectenwerend: geperforeerd binnenprofiel (2,7 × 26 mm) 
· Montage op het glas (glasdiktes 20, 24 of 28 mm) of kalfplaatsing (mits gebruik van kalfprofielen)
· Bediening: manueel, koord of stang
· Afwerking: geanodiseerd (E6/EV1) / gemoffeld in dezelfde RAL- kleur als de raamprofielen / bicolor
· Optioneel verkrijgbaar met Pollux filter: voor sterk fijnstof- en pollen-belaste omgevingen 
· Glasaftrek: 60 mm


prestatieniveau

· Zelfregelend: 			ja
· U-waarde: 			4,5 W/m²K
· Waterwerendheid tot: 		650 Pa in gesloten toestand
· Waterwerendheid tot: 		100 Pa in open toestand
· Lekdebiet bij 50 Pa:		 <15% (in gesloten toestand)

· Geluiddemping Dn,e,w (C;Ctr):
· In geopende toestand:	27 (0;0) dB
· In gesloten toestand: 	44 (0;0) dB

· Debiet:
· Q bij 1 Pa:			8,2 dm³/s/m
· Q bij 1 Pa: 			29,5 m³/h/m


	



