	de

	FIXSCREEN® MINIMAL L - Freistehend (EW 7F)

	Renson NV, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgien

	Tel. +49 (0)406 687 0140, architektensupport@renson.net, www.renson.eu

	2023 01 01 - PM_Screens

	

	Produkteigenschaften

	(rot markierter Text kann je nach Wahl gelöscht werden)

	

	Montage 

	Dieses Produkt wird vor dem Fenster montiert mit vollständig montierter Kassette -> Einbau:

	'Freistehend' F (nicht koppelbar) ohne dahinterliegendes Fenster.

	 - Einbauweise 7A (Standard, Innenseite Terassenüberdachung oder Balkon)

	 - Einbauweise 7B (Außenseite Terassenüberdachung oder Balkon)

	Die notwendige Sicherung nur bei Kassetten mit einer Breite > 3600 mm, um ein Verbiegen zu vermeiden

	Die Kassette kann mit folgenden Optionen bestellt werden:

	 - Mit einem Hakenprofil, das in eine Aussparung an der Rückseite des Kassettens eingehakt wird, für eine einfache Kassettensicherung. Zusätzliche Einbaumaß für das Aufhängen = + 5 mm

	 - Mit einem Ausfüllprofil, das eine schöne Ausführung garantiert, wenn die Kassette sichtbar montiert wird

	 - Ohne Hakenprofil

	Die Seitenkonsolen der Kassette, die den Aufrollmechanismus stützen und mit Stiften ausgestattet sind, verbinden die Kassette mit den Seitenführungen durch verstellbare Montagestifte.

	Durch die verstellbaren Montagestifte kann die Kassette einfach nach der Seitenführungen montiert werden.

	Eine Seitenkonsole ist mit dem Kabelstecker des elektrischen Anschlusses ausgestattet.

	Bei der Montage des Tuchsatz (Tuchwelle + Tuch + Motor) wird die elektrische Verbindung über das Motorstecker einfach hergestellt.

	Connect&Go-Technologie: erleichtert die schnelle und einfache (De-)Montage des Tuchsatz.

	Die Kabeldurchführung wird nach Wahl vorgesehen.

	Die Tuchsatz ist an der Seite des abnehmbaren Profils der Kassette demontierbar, von diesem Punkt aus wird die linke oder rechte Position bestimmt (Kabeldurchführung).

	

	Kassette 

	Zusammensetzung: extrudiertes Aluminium.

	Kassettenform: Square (rechteckig).

	Abmessungen: 180 mm hoch und 130 mm tief.

	

	Seitenführungen 

	Zusammensetzung:

	Gefertigt aus extrudierten Aluminiumprofilen.

	 - Dreiteilig: u-Profil ermöglicht eine einfache Demontage des Tuchsatz ohne vollständige Demontage der Seitenführung und ohne Brucharbeiten, wodurch Wasser- und Winddichtigkeit gewährleistet wird

	    - Jede Seitenführung wird mit einer lackiert Grundplatte unter 0° oder 5° ausgestattet – gefertigt aus Gussaluminium

	 - Reißverschlussführung:

	    - Pulverbeschichtet Aluminium

	    - Smooth-Technologie: coextrudierte verschleißfeste Deckschicht (= glatter und geräuscharmer langlebiger Betrieb, ohne zusätzliche Wartung)

	    - Neopren-Pufferzonen (= kompensieren Windböen und tragen zu einer konstanten Tuchspannung bei)

	Montage :

	Direkt auf den Rahmen/die Konstruktion geschraubt und dann schraubenlos zusammengeklickt.

	Optionale Seitenführung:

	 - XS-Seitenführung (nur bei Montage 7A): B 20 mm x T 55 mm, 3-teilig; bei Verwendung eines selbst entworfenen abnehmbaren Ausfüllprofil

	 - L-Seitenführung (Seitenwand montage): B 20 mm x T 130 mm, 3-teilig, u-Profil; Tiefe der Seitenführung = Tiefe des Kassettens

	

	Tuchsatz

	Zusammensetzung:

	 - Tuchwelle: Verzinkter Stahl, mit einer Aussparung, in das der herausnehmbare Kunststoffeinsatz einrastet

	   (= Verhindert horizontale Linienbildung durch eine begrenzte Durchbiegung des Tuchs und erleichtert die (De)Montage des Tuchs)

	 - Schmale konische Endkappen der Tuchwelle (= Ausgleich für die dickeren Enden des aufgerollten Reißverschlusses und damit Gewährleistung für ein perfektes Aufrollen des Tuches)

	Connect&Go-Technologie: Die (De)Montage des Tuchsatz wird durch den elektrischen Anschluss erleichtert: Connect&Go-Technologie.

	Click&Safe-Technologie: Des Tuchsatz kann ohne Schrauben in die Kassette eingeklickt werden, sodass der Techniker seine Hände frei hat, um die (De-)Montage sicher durchzuführen..

	

	Tuch

	Alle Tücher sind einteilig, außer wenn die Höhe größer als die Breite der Tuchrolle ist.

	Konfektion :

	 - Horizontal

	 - Fixscreen-Technologie: dDie senkrechten Ränder verfügen über einen symmetrischen Reißverschluss

	   (= Diese symmetrische Form sorgt dafür, dass das Tuch die Windlast gut auffängt. Das Tuch ist dadurch sicher in beiden Seitenführungen befestigt und bleibt in jeder Position windfest) 

	 - Schweißen Reißverschluss: Hochfrequenz, immer auf der am wenigsten sichtbaren Seite. (= langlebiger und ästhetische Befestigung der Reißverschlüsse am Tuch)

	

	Verwendbare Abmessungen der Tücher, siehe Broschüre.

	Tuchart :

	●  Glasfasertuch (halbtransparent):

	    - Brandklasse: M1 (NFP 92503), C-s3d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Gewicht: ± 520-620 g/m², Dicke: 0,53-0,80 mm

	●  Polyestertuch (halbtransparent - Insektenhemmend):

	    - Gewicht: ± 240 g/m²

	

	Verstärkte Endschiene

	Zusammensetzung:

	 - Endschiene: extrudiertes Aluminium, massiv beschwert mit Stäben aus verzinktem Stahl. (= Fördert reibungslose Führung und Tuchspannung)

	 - Beschwerung: Stahlstange. Die Stange ist mit PE-Schaumstoff ummantelt, um Kontakt zwischen Aluminium und Stahl zu vermeiden und Geräusche zu dämpfen

	 - Abmessungen Endschiene: H 35 mm x T 40 mm (exkl. Dichtungsband)

	Verarbeitung :

	 - Die Endschiene verschwindet vollständig in der Kassette

	 - Schweißnaht in der Endschiene verborgen

	 - Mit Kunststoffendkappen versehen. Erhältlich in vier Farben: Schwarz, Weiß, Grau, Cremeweiß

	 - Mit einem Kunststoff-Dichtungsband zum Verschließen der Schwelle versehen Erhältlich in zwei Farben: Schwarz, Grau

	 - Einfache (De)Montage des Tuchs durch ein verborgenes Klickprofil aus Kunststoff

	

	Farbe

	Aluminiumprofile (Kassette, Seitenführungen und Endschiene) können in der gleichen Farbe wie die Fassade pulverbeschichtet (60-80 µm) oder eloxiert (20 µm) werden.

	Seitenkonsolen (Gussaluminium) werden in der gleichen Farbe wie die Profile lackiert.

	Bei eloxierten Profilen (Kassette, Seitenführungen und Endschiene) werden die Seitenkonsolen in der am besten geeigneten Farbe (60-80µm) pulverbeschichtet.

	

	Bedienung

	Elektrisch:

	 - 230 V AC Rohrmotors, ohne Nothandbedienung

	 - 230 V AC Rohrmotor, mit Hinderniserkennung (Detecto) und kontinuierlichem Stoffdehnungsausgleich

	Der Motoranschluss gehört zum Posten Sonnenschutz und mit einem Uv-beständigen Kabel versehen.

	Der elektrische Anschluss und die gesamte Verkabelung gehören zum Posten Elektrizität.

	

	Connect&Go-Technologie: elektrische Verbindung 

	Erleichtert die schnelle und einfache (De-)Montage des Tuchsets.

	Bei der Montage des Tuchsatz im Kassette bewegt sich das Motorstecker über die gerade Führung der entsprechenden Seitenkonsole im Kabelstecker, beide Blechklemmen sind fixiert und bilden eine perfekte elektrische Verbindung im Kassette.

	

	Renson Connect

	Optionaler Betrieb mit der Renson Smartphone-App für iOS und Android, inklusive Produktdetails und produktbezogenen Tipps und Tricks in der App.

	

	Garantie- und Produktinformationen über QR-Code

	10 Jahre Garantie auf Lackierung der Aluminiumprofile.

	7 Jahre Garantie auf Elektronischer Motoren mit Hinderniserkennung (Detecto).

	5 Jahre Garantie auf Windfest-Technologie für 'Freistehend' F:

	 - Reißverschluss bleibt in der Seitenführung

	 - Optimale befestigung des Reißverschlusses am Tuch

	5 Jahre Garantie auf alle Mängel, bei normalem Haushaltsgebrauch und regelmäßiger Wartung.

	5 Jahre Garantie auf Motor.

	Jeder einzelne Sonnenschutzprodukt kann eindeutig identifiziert und mit einer Garantienummer oder einer eindeutigen Screen-ID verknüpft werden.

	Diese Kennzeichnung erfolgt über einen QR-Code, der an einer leicht zugänglichen Stelle platziert ist (und ohne zusätzliche Hilfsmittel eingesehen werden kann) und einfach mit einem Smartphone oder Tablet gescannt werden kann.

	Die wichtigsten Produktdetails (Abmessungen, Farben, Tuchart, Art der Motorisierung,...) können jederzeit abgerufen werden.

	

	Windklasse 

	Dieses Produkt entspricht der europäischen Norm EN 13561.

	Garantie bis 100 km/h im geschlossenem Zustand (EN 13561:2004+A1:2008 konform Windklasse 3). Der Windwiderstand hängt von den Abmessungen ab und ist auf Anfrage erhältlich.

	Windkanal-Testbericht von 'Velux' (WTT17-001 Fixscreen Minimal MS7 S): Windwiderstand bis einschl. 130 km/h in geschlossenem Zustand (geprüft mit einem Screen von 3200 mm x 3200 mm).

	

	Normen und Zertifikate

	Dieses Produkt wurde gemäß folgender Normen hergestellt, entspricht folgender Normen und/oder wurde gemäß folgenden Normen geprüft: EN 13561.

	Leistungsserklärung: DoP-2016SC00006.

	AluEco en VMRG Sonnenschutz ZertifiKat.



