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	Caractéristiques du produit

	(le texte marqué en rouge peut être barré en fonction de votre choix)

	

	Montage 

	Ce produit est monté devant le châssis avec caisson entièrement fini -> Encastré:

	Ce produit est toujours monté en tant qu'angle extérieur à 90 °.

	Les consoles latérales du caisson qui soutiennent le mécanisme d'enroulement et qui sont équipées d'ergots, relient le caisson aux coulisses.

	Pendant le montage du jeu de toile (tube d'enroulement + toile + moteur), la connexion électrique se fait facilement en glissant la fiche du moteur dans la fiche du câble.

	Portance obligatoire de la construction supérieure de 230 N/m de caisson.

	

	Caisson 

	Composition : aluminium extrudé.

	Modèle de caisson : Square (rectangulaire).

	Dimensions : 150 mm de hauteur et 155 mm de profondeur.

	Le produit se compose de deux caissons, qui montés forment un caisson avec un angle de 90 °.

	Chaque caisson se compose de deux profils fixes et d'un profil inférieur amovible.

	Un des deux caissons est équipé d'une équerre d'angle. Celle-ci est facile d'accès ultérieurement par l'ouverture du portillon de service.

	Il est fixé à la construction plate supérieure.

	

	Coulisses 

	Composition:

	Le produit se compose de deux parties, chacune étant équipée d'une coulisse. Il n'y a pas de coulisse en aluminium, ni de système de guidage avec câbles dans l'angle.

	 - Profils extérieurs : aluminium extrudé

	 - 3 parties : le profil u permet un démontage facile du jeu de toile, sans démontage complet des coulisses, sans travaux de découpe ou de démolition, ce qui garantit une bonne étanchéité à l'eau et au vent

	 - Guide pour fermeture éclair:

	    - Matière synthétique HPVC (= garantie de résistance au vent grâce à la solidité d'exécution)

	    - Technologie Smooth : couche supérieure coextrudée résistante à l'usure (= fonctionnement souple et silencieux, durable à long terme, sans entretien supplémentaire)

	    - Zones d'amortissement en néoprène (60 mm de long) (= compensent les rafales de vent et contribuent à une tension constante de la toile)

	Option de la coulisse:

	 - Coulisse profonde (standard) : l 35 mm x P 155 mm en 3 parties, profil u ; profondeur de la coulisse = profondeur du caisson

	 - Coulisse fermée : l 35 mm x P 48 mm en 3 parties ; en cas d'utilisation d'un profil de remplissage amovible développé par vos soins, dotée d'une plaque de base avec angle à 0 ° ou 5 ° fabriquée en polyamide renforcé de fibre de verre

	 - Fixé directement sur le châssis/la construction. Aucune vis n'est visible du côté de la façade

	

	Jeu de toile

	   Deux tubes d'enroulement connectés l'un à l'autre sous un angle à 90 °.

	   La liaison est réalisée à l'aide de roues dentées coniques en acier inoxydable qui sont fixées dans une équerre d'angle.

	Composition:

	 - Tube d’enroulement : Acier galvanisé, pourvu d'une rainure de toile décalée et noyée

	   (= Empêche la formation de plis horizontaux en limitant l'enfoncement de la toile)

	 - Embouts coniques de tube d'enroulement (= compensent les surépaisseurs de la fermeture éclair remontée et garantissent de ce fait un enroulement parfait sur la toile)

	 - Des deux côtés de l'angle, des embouts coniques de tube d'enroulement brevetés et des roues dentées coniques sont prévus

	Technologie Connect&Go : Le (dé)montage d'un jeu de toile est facilité au moyen de la connexion électrique : technologie Connect&Go.

	 - Du côté moteur, un embout conique de tube d'enroulement breveté, la tête coulissante du moteur et la connexion électrique sont prévus

	 - Du côté du palier, un embout conique de tube d'enroulement breveté et la coulisse du palier sont prévus

	 - Grâce à la connexion électrique, le jeu de toile peut être facilement (dé)monté dans le caisson

	Chaque jeu de toile est démontable et amovible par le dessous, du côté du profil amovible du caisson. Ceci détermine le choix de la position gauche ou droite (passage du câble).

	

	Toile

	Le produit se compose de deux toiles qui s'enroulent et se déroulent simultanément.

	Toutes les toiles sont en une partie, sauf si la hauteur > à la largeur du rouleau de toile.

	Confection :

	 - Horizontale

	    - Le bord vertical des deux côtés de chaque toile est pourvu d'une fermeture éclair, de cette manière la toile est maintenue dans la coulisse d'un côté et les fermetures éclair des deux autres côtés sont reliées dans l'angle

	 - Soudage de fermeture éclair : haute fréquence, toujours du côté le moins visible. (= Adhérence durable et esthétique des fermetures éclair à la toile)

	    - La fermeture éclair dans l'angle peut être fournie en plusieurs couleurs

	

	Dimensions des toiles applicables, voir brochure.

	Type de toile :

	●  Toile en fibre de verre (semi transparente):

	    - Classe de feu : M1 (NFP 92503), C-s3d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Poids : ± 520-620 g/m², épaisseur : 0,53-0,80 mm

	

	Barre de charge lestée

	Composition:

	Matériau : aluminium extrudé, lestée par une tige en acier galvanisé.

	Deux barres de charge, qui montées sont fixées l'une à l'autre à l'aide d'une pièce d'angle, forment une barre de charge avec un angle de 90 °.

	Barre de charge partiellement rétractable.

	 - Dimensions et poids de la barre de charge : H 46 mm x P 30 mm (hors joint d'étanchéité) = 0,85 kg/m.l.

	 - Dimensions et poids de la tige en acier : H 30 mm x P 20 mm = 4,7 kg/m.l.

	Finition :

	 - Pourvue d'embouts en matière synthétique. Disponibles dans 4 couleurs : noir, blanc, gris, crème

	 - Pourvue d'un joint d'étanchéité en matière synthétique, qui permet une parfaite jonction avec le seuil. Le joint est disponible dans 2 couleurs : noir, gris

	

	Couleur

	Tous les profils en aluminium (caisson, coulisses et barre de charge) : Thermolaqués (60-80 µm) dans la même teinte que la menuiserie extérieure.

	Les consoles latérales (aluminium moulé) : Thermolaquées dans la même couleur que les profils.

	

	Commande

	Électrique :

	Le moteur est placé dans une des deux parties du produit.

	 - Moteur tubulaire 230 V AC, sans commande manuelle d'urgence

	Le raccordement du moteur fait partie du lot protection solaire et équipé d'un câble résistant aux uv.

	Le raccordement électrique et le câblage supplémentaire font partie du lot électricité.

	

	Technologie Connect&Go : connexion électrique 

	Facilite le (dé)montage rapide et simple du store, testé IP44.

	En cas de montage d'un jeu de toile dans le caisson, la fiche du moteur se déplace au moyen du guide de droite de la console latérale correspondante dans la fiche du câble, les deux fiches se clipsant et formant une connexion électrique parfaite à l’intérieur du caisson.

	

	Renson Connect

	Commande optionnelle avec l’application smartphone de Renson pour iOS et Android, y compris les détails du produit et les conseils et astuces liés au produit dans l’application.

	

	Informations garantie et produit via code QR

	10 ans de garantie sur le laquage des profils en aluminium.

	5 ans de garantie du produit et 7 ans de garantie sur la technologie de Panovista Max (tous composants pour un fonctionnement optimale de la fermeture éclair entre les deux parties) lors d'une utilisation normale et moyennant montage et entretien annuel par un mécanicien formé par Renson.

	5 ans de garantie sur la commande électronique (automatisation Somfy ).

	5 ans de garantie sur la collection des toiles.

	Chaque produit de protection solaire individuel peut être identifié uniquement et lié avec un numéro de garantie ou un store ID unique.

	Cette identification s’opère grâce à un code QR, qui est placé dans une zone aisément accessible (consultable sans aucun outil supplémentaire) et peut être facilement scanné avec un smartphone ou une tablette.

	Les détails essentiels du produit (dimensions, couleurs, type de toile, type de motorisation, etc.) peuvent être consultés à tout moment.

	

	Classe de vent 

	Rapport d'essai en soufflerie de 'Velux' (WTT15-001 Panovista Max) : résistance au vent jusqu'à 90 km/h en position fermée (essai sur un store de 4000 mm x 4000 mm x 3000 mm).

	Ce store résiste à des vents de 90 km/h en position fermée.

	Un capteur de vent est indispensable.

	

	Normes et certificats

	Ce produit est fabriqué selon, répond à et/ou a été testé selon les normes suivantes : EN 13561.

	Déclaration des perfomances : DoP-2015SC00004.

	AluEco en VMRG Protection solaire certificat.

	Déclaration de conformité EU - Satisfait aux directives suivantes:

	 - Directives concernant les machines 2006/42/CE

	 - Directives concernant la basse tension 2014/35/EU

	 - Directives concernant la CEM 2014/30/EU



