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	Productkenmerken

	(rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

	

	Montage 

	Dit product wordt voor het raam gemonteerd met volledig afgewerkte kast -> Inbouw:

	Dit product wordt altijd als buitenhoek van 90° gemonteerd.

	De zijconsoles van de kast, die het oprolmechanisme ondersteunen en uitgerust zijn met pennen, verbinden de kast met de zijgeleiders.

	Tijdens het monteren van de doekset (doekbuis + doek + motor) wordt de elektrische verbinding eenvoudig gemaakt via het inschuiven van de motorfiche in de kabelfiche.

	Noodzakelijke draagkracht bovenliggende constructie is 230 N/m kast.

	

	Kast 

	Samenstelling: geëxtrudeerd aluminium.

	Kastvorm: Square (rechthoekig).

	Afmetingen: 150 mm hoog x 155 mm diep.

	Het product bestaat uit 2 kasten die gemonteerd een samengestelde kast met hoek van 90° realiseren.

	Elke kast bestaat uit twee vaste profielen en een afneembaar onderprofiel.

	Één van beide kasten is voorzien van de hoekbeugel. Deze is achteraf vlot te bereiken door het openklikken van het serviceluik.

	Wordt bevestigd aan de bovenliggende vlakke constructie.

	

	Zijgeleiders 

	Samenstelling:

	2 delen, elk voorzien van één zijgeleider. In de hoek is er geen aluminium zijgeleider of kabelgeleidingsysteem aanwezig.

	 - Buitenste profielen: geëxtrudeerd aluminium

	 - 3-delig: u-profiel laat eenvoudige demontage doekset toe; zonder volledige demontage zijgeleider, zonder kap-of breekwerk, waardoor water-en winddichtheid gegarandeerd kan worden

	 - Ritsgeleider:

	    - Kunststof HPVC (= robuuste uitvoering garandeert hoge windgaranties)

	    - Smooth-technologie: gecoëxtrudeerde slijtvaste toplaag (= Vloeiende en geruisarme, duurzame werking op lange termijn, zonder bijkomend onderhoud)

	    - Neopreen bufferzones (60 mm lang) (= Compenseren windstoten en dragen bij tot constante doekspanning)

	Optie zijgeleiding:

	 - Diepe zijgeleider (standaard): B 35 mm x D 155 mm, 3-delig, u-profiel; diepte zijgeleider = diepte kast

	 - Gesloten zijgeleider: B 35 mm x D 48 mm, 3-delig; bij gebruik van een zelf ontworpen afneembaar opvulprofiel, voorzien van een voetplaat onder 0° of 5° vervaardigd uit glasvezelversterkte polyamide

	 - Rechtstreeks op het kader/constructie geschroefd. Aan de gevelzijde zijn geen schroeven zichtbaar

	

	Doekset

	   2 doekbuizen die onder 90° met elkaar verbonden worden.

	   De verbinding wordt gerealiseerd door conische tandwielen vervaardigd uit roestvrij staal die bevestigd worden in een hoekbeugel.

	Samenstelling:

	 - Doekbuis: Verzinkt staal, voorzien van een vertrapte, verzonken doekgleuf

	   (= Gaat horizontale lijnvorming tegen doordat de indrukking van het doek beperkt wordt)

	 - Conische doekbuisproppen (= Compenseren de dikkere uiteinden van de opgerolde rits en garanderen hierdoor een perfecte oprolling van het doek)

	 - Aan beide hoekzijdes worden gepatenteerde conische doekbuisproppen en de conische tandwielen voorzien

	Connect&Go-technologie: (De)montage van de doekset wordt eenvoudiger door middel van de elektrische verbinding.

	 - Aan de motorzijde wordt een gepatenteerde conische doekbuisprop, de motorschuif en de elektrische verbinding voorzien

	 - Aan de lagerzijde wordt een gepatenteerde conische doekbuisprop en de lagerschuif voorzien

	 - Door middel van de elektrische verbinding kan de doekset gemakkelijk in de kast ge(de)monteerd worden

	Iedere doekset is demonteerbaar via het afneembaar profiel van de kast en is naar onder uitneembaar; vanuit dit standpunt wordt de linkse of rechtse positie bepaald (kabeldoorvoer).

	

	Doek

	Het product bestaat uit 2 doeken waarbij de doeken gelijktijdig op- en afrollen.

	Alle doeken zijn uit één stuk, behalve indien de hoogte groter is dan de doekrolbreedte.

	Confectie :

	 - Horizontaal

	    - De verticale boord van beide zijden van ieder doek wordt voorzien van een rits, hierdoor zit het doek aan de ene zijde vast in de zijgeleider en ritsen beide zijden aan elkaar op de hoek

	 - Lassen rits: Hoogfrequent, steeds aan de minst zichtbare zijde. (= Duurzame en esthetische hechting van de ritsen aan het doek)

	    - De hoekrits is verkrijgbaar in verschillende kleuren

	

	Toepasbare afmetingen doeken, zie brochure.

	Type doek :

	●  Glasvezeldoek (halftransparant):

	    - Brandklasse: M1 (NFP 92503), C-s3d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Gewicht: ± 520-620 g/m², dikte: 0,53-0,80 mm

	

	Verzwaarde onderlat

	Samenstelling:

	Materiaal: geëxtrudeerd aluminium, massief verzwaard met staven in gegalvaniseerd staal.

	2 onderlatten, aan elkaar bevestigd door middel van een hoekstuk, die gemonteerd een samengestelde onderlat met hoek van 90° realiseren.

	Gedeeltelijk intrekbare onderlat.

	 - Afmetingen en gewicht onderlat: H 46 mm x D 30 mm (excl. afdichtingsstrip) = 0,85 kg/lm

	 - Afmetingen en gewicht stalen staaf: H 30 mm x D 20 mm = 4,7 kg/lm

	Afwerking :

	 - Voorzien van kunststof proppen. Verkrijgbaar in 4 kleuren: zwart, wit, grijs, crème

	 - Voorzien van een kunststof afdichtingsstrip ter afsluiting van de dorpel. Verkrijgbaar in 2 kleuren: zwart, grijs

	

	Kleur

	Aluminium profielen (kast, zijgeleiders en onderlat): Gepoederlakt (60-80 µm) in dezelfde kleur als het buitenschrijnwerk.

	Zijconsoles (aluminium gietwerk): Gelakt in dezelfde kleur van de profielen.

	

	Bediening

	Elektrisch:

	Motor wordt voorzien in één van de 2 delen van het product.

	 - 230 V AC buismotor, zonder noodhandbediening

	De motoraansluiting hoort bij het lot zonwering en wordt voorzien van een uv bestendige kabel.

	Elektrische aansluiting en alle extra bekabeling horen bij het lot elektriciteit.

	

	Connect&Go-technologie: elektrische verbinding 

	Faciliteert een snelle en eenvoudige (de)montage van de doekset, IP44 gekeurd.

	Bij montage van de doekset in de kast beweegt de motorfiche via de rechte geleiding van de overeenkomstige zijconsole in de kabelfiche, beide fiches clipsen vast en vormen een perfecte elektrische verbinding binnenin de kast.

	

	Renson Connect

	Optionele bediening met smartphone toepassing van Renson voor iOS en Android, incl productdetails en productgebonden tips & tricks in de app.

	

	Garantie- en productinformatie via QR code

	10 jaar garantie voor lakwerk van de aluminium profielen.

	5 jaar productgarantie en 7 jaar op de Panovista Max-technologie (alle componeneten voor een optimale werking van de rits tussen de beide delen) bij normaal gebruik en mits montage en jaarlijks onderhoud door een door Renson opgeleide monteur.

	5 jaar garantie op de elektronische sturing (Somfy automatisatie).

	5 jaar garantie op de doekcollectie.

	Elk individueel zonweringsproduct kan achteraf uniek geïdentificeerd worden en gelinkt worden aan een garantienummer of een uniek Screen ID.

	Deze identificatie gebeurt dankzij een QR code, welke geplaatst is op een vlot bereikbare plaats (te consulteren zonder gebruik van extra tools) en vlot scanbaar met een smartphone of tablet.

	De essentiële productdetails (afmetingen, kleuren, type doek, type motorisatie,…) zijn ten allen tijde te consulteren.

	

	Windklasse 

	Windtunnel testverslag van 'Velux' (WTT15-001 Panovista Max): windgarantie t.e.m. 90 km/h in gesloten toestand (getest bij een screen van 4000 mm x 4000 mm x 3000 mm).

	Garantie tot 90 km/h in gesloten toestand.

	Windsensor noodzakelijk.

	

	Normen en certificaten

	Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens de normen: EN 13561.

	Prestatieverklaring: DoP-2015SC00004.

	AluEco en VMRG Zonwering certificaat.

	EU-conformiteitsverklaring - Voldoet aan volgende richtlijnen:

	 - De machinerichtlijn 2006/42/EG

	 - De laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

	 - De EMC-richtlijn 2014/30/EU



