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	Produkteigenschaften

	(rot markierter Text kann je nach Wahl gelöscht werden)

	

	Montage 

	Dieses Produkt wird vor dem Fenster montiert mit vollständig montierter Kassette -> Einbau:

	Dieses Produkt wird immer als Außenecke von 90° montiert.

	Die Seitenkonsolen des Kassettens, die den Aufrollmechanismus unterstützen und mit Stiften versehen sind, verbinden den Kassette mit den Seitenführungen.

	Bei der Montage des Tuchsatz (Tuchwelle + Tuch + Motor) wird die elektrische Verbindung über das Motorstecker einfach hergestellt.

	Die notwendige Tragkraft von der darüberliegenden Konstruktion ist 230 N/m Kassette.

	

	Kassette 

	Zusammensetzung: extrudiertes Aluminium.

	Kassettenform: Square (rechteckig).

	Abmessungen: 150 mm hoch und 155 mm tief.

	Das Produkt besteht aus zwei Kassetten, die zusammengebaut eine Einheit mit einem 90°-Winkel darstellen.

	Jede Kassette besteht aus zwei festen Profilen und einem abnehmbaren Unterprofil.

	Eine der beiden Kassetten ist mit dem Eckbügel ausgestattet. Dieser kann durch ein Öffnen der Serviceluke einfach erreicht werden.

	Wird an der darüberliegenden flachen Konstruktion befestigt.

	

	Seitenführungen 

	Zusammensetzung:

	Das Produkt besteht aus zwei Teilen. Jedes Teil hat eine Seitenführung. An der Ecke ist weder eine Aluminiumseitenführung noch ein Kabelführungssystem vorhanden.

	 - Außenprofile: extrudiertes Aluminium

	 - Dreiteilig: u-Profil ermöglicht eine einfache Demontage des Tuchsatz ohne vollständige Demontage der Seitenführung und ohne Brucharbeiten, wodurch Wasser- und Winddichtigkeit gewährleistet wird

	 - Reißverschlussführung:

	    - Kunststoff HPVC (= robuste Ausführung für eine hohe Windgarantie)

	    - Smooth-Technologie: coextrudierte verschleißfeste Deckschicht (= glatter und geräuscharmer langlebiger Betrieb, ohne zusätzliche Wartung)

	    - Neopren-Pufferzonen (60 mm lang) (= kompensieren Windböen und tragen zu einer konstanten Tuchspannung bei)

	Optionale Seitenführung:

	 - Tiefe Seitenführung (Standard): B 35 mm x T 155 mm, 3-teilig, u-Profil; Tiefe der Seitenführung = Tiefe der Kassette

	 - Geschlossene Seitenführung: B 35 mm x T 48 mm, 3-teilig; bei Anwendung eines selbst entworfenen abnehmbaren Ausfüllprofils, bestückt mit einer Grundplatte unter 0° oder 5° aus glasfaserverstärktem Polyamid

	 - Direkt auf den Rahmen/die Konstruktion geschraubt. An der Fassadenseite sind keine Schrauben sichtbar

	

	Tuchsatz

	   Zwei Tuchwellen, die unter einem Winkel von 90° miteinander verbunden werden.

	   Die Verbindung wird durch Zahnräder aus Edelstahl gefertigt, die in einem Eckbügel befestigt werden.

	Zusammensetzung:

	 - Tuchwelle: Verzinkter Stahl, mit einem versetzten versenkten Tuchschlitz versehen

	   (= Verhindert horizontale Linienbildung durch eine begrenzte Durchbiegung des Tuchs)

	 - Konische Endkappen der Tuchwelle (= Ausgleich für die dickeren Enden des aufgerollten Reißverschlusses und damit Gewährleistung für ein perfektes Aufrollen des Tuches)

	 - Beide Eckseiten werden mit den patentierten konischen Endkappen der Tuchwelle und den Kegelzahnrädern versehen

	Connect&Go-Technologie: Die (De)Montage des Tuchsatz wird durch den elektrischen Anschluss erleichtert: Connect&Go-Technologie.

	 - Die Motorseite wird mit der patentierten konische Endkappe der Tuchwelle, dem Motorschubteil und der elektrischen Verbindung versehen

	 - Die Lagerseite wird mit der patentierten konischen Endkappe der Tuchwelle und dem Lagerschubteil versehen

	 - Mit der elektrischen Verbindung kann die Tuchsatz einfach in die Kassette montiert und wieder demontiert werden

	Jede Tuchsatz ist an der Seite des abnehmbaren Profils der Kassette demontierbar und nach unten herausnehmbar, von diesem Punkt aus wird die linke oder rechte Position bestimmt (Kabeldurchführung).

	

	Tuch

	Das Produkt besteht aus zwei Tüchern, die gleichzeitig Auf- und Abrollen.

	Alle Tücher sind einteilig, außer wenn die Höhe größer als die Breite der Tuchrolle ist.

	Konfektion :

	 - Horizontal

	    - Beide Tücher werden beidseitig mit einem Reißverschluss versehen, wodurch die Tücher auf der einen Seite fest in der Seitenführung sitzen und auf der anderen Seite mit einem Reißverschluss verbunden werden

	 - Schweißen Reißverschluss: Hochfrequenz, immer auf der am wenigsten sichtbaren Seite. (= langlebiger und ästhetische Befestigung der Reißverschlüsse am Tuch)

	    - Der Reißverschluss an der Ecke ist in verschiedenen Farben erhältlich

	

	Verwendbare Abmessungen der Tücher, siehe Broschüre.

	Tuchart :

	●  Glasfasertuch (halbtransparent):

	    - Brandklasse: M1 (NFP 92503), C-s3d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Gewicht: ± 520-620 g/m², Dicke: 0,53-0,80 mm

	

	Verstärkte Endschiene

	Zusammensetzung:

	Material: extrudiertes Aluminium, massiv mit Stäben aus galvanisiertem Stahl verstärkt.

	2 Endschienen, die mit einem Eckstück aneinander befestigt sind und zusammen eine zusammengesetzte Endschiene mit einem Winkel von 90° bilden.

	Teilweise einziehbare Endschiene.

	 - Abmessungen und Gewicht Endschiene: H 46 mm x T 30 mm (exkl. Dichtungsband) = 0,85 kg/Lfm

	 - Abmessungen und Gewicht der Stahlstange: H 30 mm x T 20 mm = 4,7 kg/Lfm

	Verarbeitung :

	 - Mit Kunststoffendkappen versehen. Erhältlich in vier Farben: Schwarz, Weiß, Grau, Cremeweiß

	 - Mit einem Kunststoff-Dichtungsband zum Verschließen der Schwelle versehen Erhältlich in zwei Farben: Schwarz, Grau

	

	Farbe

	Aluminiumprofile (Kassette, Seitenführungen und Endschiene) können in der gleichen Farbe wie die Fassade pulverbeschichtet (60-80 µm) werden.

	Seitenkonsolen (Gussaluminium) werden in der gleichen Farbe wie die Profile lackiert.

	

	Bedienung

	Elektrisch:

	Der Motor wird in einem der zwei Teile des Produkts angebracht.

	 - 230 V AC Rohrmotors, ohne Nothandbedienung

	Der Motoranschluss gehört zum Posten Sonnenschutz und mit einem Uv-beständigen Kabel versehen.

	Der elektrische Anschluss und die gesamte Verkabelung gehören zum Posten Elektrizität.

	

	Connect&Go-Technologie: elektrische Verbindung 

	Erleichtert die schnelle und einfache (De-)Montage des Tuchsets NSF IP44-geprüft.

	Bei der Montage des Tuchsatz im Kassette bewegt sich das Motorstecker über die gerade Führung der entsprechenden Seitenkonsole im Kabelstecker, beide Blechklemmen sind fixiert und bilden eine perfekte elektrische Verbindung im Kassette.

	

	Renson Connect

	Optionaler Betrieb mit der Renson Smartphone-App für iOS und Android, inklusive Produktdetails und produktbezogenen Tipps und Tricks in der App.

	

	Garantie- und Produktinformationen über QR-Code

	10 Jahre Garantie auf Lackierung der Aluminiumprofile.

	5 Jahre Produktgarantie und 7 Jahre auf die Panovista Max-Technologie (alle Komponenten für eine optimale Funktion des Reißverschlusses zwischen den beiden Teilen) bei normalem Gebrauch und vorbehaltlich der Installation und jährlichen Wartung durch einen von Renson geschulten Monteur.

	5 Jahre Garantie auf die elektronische Steuerung (Somfy Automatisierung).

	5 Jahre Garantie auf die Tuchkollektion.

	Jeder einzelne Sonnenschutzprodukt kann eindeutig identifiziert und mit einer Garantienummer oder einer eindeutigen Screen-ID verknüpft werden.

	Diese Kennzeichnung erfolgt über einen QR-Code, der an einer leicht zugänglichen Stelle platziert ist (und ohne zusätzliche Hilfsmittel eingesehen werden kann) und einfach mit einem Smartphone oder Tablet gescannt werden kann.

	Die wichtigsten Produktdetails (Abmessungen, Farben, Tuchart, Art der Motorisierung,...) können jederzeit abgerufen werden.

	

	Windklasse 

	Windkanal-Testbericht von 'Velux' (WTT15-001 Panovista Max): Windgarantie von bis zu 90 km/h in geschlossenem Zusta Maxnd (geprüft mit einem Screen von 4000 mm x 4000 mm x 3000 mm).

	Garantie bis 90 km/h im geschlossenem Zustand.

	Windsensor notwendig.

	

	Normen und Zertifikate

	Dieses Produkt wurde gemäß folgender Normen hergestellt, entspricht folgender Normen und/oder wurde gemäß folgenden Normen geprüft: EN 13561.

	Leistungsserklärung: DoP-2015SC00004.

	AluEco en VMRG Sonnenschutz ZertifiKat.

	EU-Konformitätserklärung - Entspricht folgenden Richtlinien:

	 - Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

	 - Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

	 - EMV-Richtlinie 2014/30/EU



