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	Caractéristiques du produit

	(le texte marqué en rouge peut être barré en fonction de votre choix)

	

	Montage 

	Ce produit est monté devant le châssis avec caisson entièrement fini -> Encastré ou Avant-corps:

	Les consoles latérales du caisson qui soutiennent le mécanisme d'enroulement et qui sont équipées d'ergots, relient le caisson aux coulisses.

	Pendant le montage du jeu de toile (tube d'enroulement + toile + moteur), la connexion électrique se fait facilement en glissant la fiche du moteur dans la fiche du câble.

	Portance obligatoire de la construction à l'arrière ou supérieure de 170 N/m de caisson.

	Ce produit peut être couplé au FIXSCREEN 100 Slim M 7A.

	

	Caisson 

	Composition : aluminium extrudé.

	Modèle de caisson : Square (rectangulaire).

	Dimensions : 150 mm de hauteur et 110 mm de profondeur.

	Le produit se compose de deux caissons coupés en biais, qui montés forment un caisson avec un angle de 90 °.

	Chaque caisson se compose de deux profils fixes et d'un profil inférieur amovible.

	Il est fixé à la construction plate et en angle, supérieure ou sous-jacente.

	

	Coulisses 

	Composition:

	Le produit se compose de deux parties, chacune étant équipée d'une coulisse. Il n'y a pas de coulisse en aluminium, ni de système de guidage avec câbles dans l'angle.

	 - Profils extérieurs : aluminium extrudé

	 - 3 parties : le profil u permet un démontage facile du jeu de toile, sans démontage complet des coulisses, sans travaux de découpe ou de démolition, ce qui garantit une bonne étanchéité à l'eau et au vent

	 - Guide pour fermeture éclair:

	    - Matière synthétique HPVC (= garantie de résistance au vent grâce à la solidité d'exécution)

	    - Technologie Smooth : couche supérieure coextrudée résistante à l'usure (= fonctionnement souple et silencieux, durable à long terme, sans entretien supplémentaire)

	    - Zones d'amortissement en néoprène (60 mm de long) (= compensent les rafales de vent et contribuent à une tension constante de la toile)

	 - Coulisse profonde (standard) : l 35 mm x P 110 mm en 3 parties, profil u ; profondeur de la coulisse = profondeur du caisson, dotée d'une plaque de base avec angle à 0 ° ou 5 ° fabriquée en polyamide renforcé de fibre de verre

	 - Coulisse fermée : l 35 mm x P 48 mm en 3 parties ; en cas d'utilisation d'un profil de remplissage amovible développé par vos soins, dotée d'une plaque de base avec angle à 0 ° ou 5 ° fabriquée en polyamide renforcé de fibre de verre

	 - Fixé directement sur le châssis/la construction. Aucune vis n'est visible du côté de la façade

	

	Jeu de toile

	Le produit se compose de deux tubes d'enroulement connectés l'un à l'autre sous 90 °. La liaison est réalisée à l'aide de roues dentées coniques en acier inoxydable qui sont fixées dans une équerre d'angle.

	Composition:

	 - Tube d’enroulement : Acier galvanisé, pourvu d'une rainure de toile décalée et noyée

	   (= Empêche la formation de plis horizontaux en limitant l'enfoncement de la toile)

	 - Embouts coniques de tube d'enroulement (= compensent les surépaisseurs de la fermeture éclair remontée et garantissent de ce fait un enroulement parfait sur la toile)

	 - Des deux côtés de l'angle, des embouts coniques de tube d'enroulement brevetés et des roues dentées coniques sont prévus

	Technologie Connect&Go : Le (dé)montage d'un jeu de toile est facilité au moyen de la connexion électrique : technologie Connect&Go.

	 - Du côté moteur, un embout conique de tube d'enroulement breveté, la tête coulissante du moteur et la connexion électrique sont prévus

	 - Du côté du palier, un embout conique de tube d'enroulement breveté et la coulisse du palier sont prévus

	Chaque jeu de toile est démontable et amovible par le dessous, du côté du profil amovible du caisson. Ceci détermine le choix de la position gauche ou droite (passage du câble).

	

	Toile

	Le produit se compose de deux toiles qui s'enroulent et se déroulent simultanément.

	Toutes les toiles sont en une partie, sauf si la hauteur > à la largeur du rouleau de toile.

	Confection :

	 - Horizontale

	 - Technologie Fixscreen : les bords verticaux sont pourvus d'une fermeture éclair symétrique

	    - Le bord vertical d'un côté de chaque toile est pourvu d'une fermeture éclair, de cette manière la toile est maintenue de ce côté dans la coulisse

	    - Le bord vertical situé du côté de l'angle pour chacune des toiles est pourvu d'une bande soudée

	 - Soudage de fermeture éclair : haute fréquence, toujours du côté le moins visible. (= Adhérence durable et esthétique des fermetures éclair à la toile)

	

	Dimensions des toiles applicables, voir brochure.

	Type de toile :

	●  Toile en fibre de verre (semi transparente):

	    - Classe de feu : M1 (NFP 92503), C-s3d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Poids : ± 520-620 g/m², épaisseur : 0,53-0,80 mm

	

	Barre de charge lestée

	Composition:

	Le produit se compose de deux barres de charge coupées en biais qui montées forment une barre de charge avec un angle de 90 °.

	Disparaît dans le caisson.

	Chaque barre de charge est composée d'un profil en aluminium extrudé et est lestée à l'aide d'une tige en acier galvanisé.

	Elles sont fixées l'une à l'autre à l'aide d'une pièce d'angle.

	 - Dimensions et poids de la barre de charge : H 46 mm x P 30 mm (hors joint d'étanchéité) = 0,85 kg/m.l.

	 - Dimensions et poids de la tige en acier : H 30 mm x P 20 mm = 4,7 kg/m.l.

	Finition :

	 - Pourvue d'embouts en matière synthétique. Disponibles dans 4 couleurs : noir, blanc, gris, crème

	 - Pourvue d'un joint d'étanchéité en matière synthétique, qui permet une parfaite jonction avec le seuil. Le joint est disponible dans 2 couleurs : noir, gris

	

	Couleur

	Tous les profils en aluminium (caisson, coulisses et barre de charge) : Thermolaqués (60-80 µm) ou anodisation (20 µm) dans la même teinte que la menuiserie extérieure.

	Les consoles latérales (aluminium moulé) : Thermolaquées dans la même couleur que les profils.

	En cas de profils anodisés (caisson, coulisses et barre de charge), les consoles latérales sont thermolaquées dans la couleur la mieux assortie (60-80 µm).

	

	Commande

	Électrique :

	Le moteur est placé dans une des deux parties du produit.

	 - Moteur tubulaire 230 V AC, sans commande manuelle d'urgence

	Le raccordement du moteur fait partie du lot protection solaire et équipé d'un câble résistant aux uv.

	Le raccordement électrique et le câblage supplémentaire font partie du lot électricité.

	

	Technologie Connect&Go : connexion électrique 

	Facilite le (dé)montage rapide et simple du store, testé IP44.

	En cas de montage d'un jeu de toile dans le caisson, la fiche du moteur se déplace au moyen du guide de droite de la console latérale correspondante dans la fiche du câble, les deux fiches se clipsant et formant une connexion électrique parfaite à l’intérieur du caisson.

	

	Renson Connect

	Commande optionnelle avec l’application smartphone de Renson pour iOS et Android, y compris les détails du produit et les conseils et astuces liés au produit dans l’application.

	

	Informations garantie et produit via code QR

	10 ans de garantie sur le laquage des profils en aluminium.

	7 ans de garantie sur la technologie de résistance au vent:

	5 ans de garantie pour une utilisation normale et un entretien régulier.

	5 ans de garantie sur la commande électronique (automatisation Somfy ).

	5 ans de garantie sur les moteurs.

	5 ans de garantie sur la collection des toiles.

	Chaque produit de protection solaire individuel peut être identifié uniquement et lié avec un numéro de garantie ou un store ID unique.

	Cette identification s’opère grâce à un code QR, qui est placé dans une zone aisément accessible (consultable sans aucun outil supplémentaire) et peut être facilement scanné avec un smartphone ou une tablette.

	Les détails essentiels du produit (dimensions, couleurs, type de toile, type de motorisation, etc.) peuvent être consultés à tout moment.

	

	Classe de vent 

	Rapport d'essai en soufflerie de 'Velux' (WTT14-001 Panovista) : résistance au vent jusqu'à 37 km/h en position fermée (essai sur un store de 4000 mm x 4000 mm x 2700 mm).

	Ce store résiste à des vents de 37 km/h en position fermée.

	Un capteur de vent est indispensable.

	

	Normes et certificats

	Ce produit est fabriqué selon, répond à et/ou a été testé selon les normes suivantes : EN 13561.

	Déclaration des perfomances : DoP-2015SC00004.

	Déclaration de conformité EU - Satisfait aux directives suivantes:

	 - Directives concernant les machines 2006/42/CE

	 - Directives concernant la basse tension 2014/35/EU

	 - Directives concernant la CEM 2014/30/EU



