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	Produkteigenschaften

	(rot markierter Text kann je nach Wahl gelöscht werden)

	

	Umschreibung

	Loggialu® Paro 0140 kombiniert die Funktionalität eines effektiven Sonnenschutzes - zur effizienten Steuerung des Wärme- und Lichteintritts - mit dem eleganten und ästhetischen Design in einem zeitgemäßen Konzept.

	Das Konzept dieses Systems ermöglicht es, das Paneel in die ideale Position zu bringen.

	Der stabile umlaufende Rahmen, gewährleistet ein hohe Formfestigkeit des Elements, währende die Lamellen diskret und ohne sichtbare Befestigung in die seitlichen senkrechten Rahmenprofile eingelassen sind.

	

	Normen

	Aluminiumlegierung Al Mg Si 0,5 (F25):

	 - Norm: EN AW-6063

	 - Härtung: T66

	Aluminiumvorbehandlung:

	 - Norm DIN 5002155

	Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen:

	 - ENV 1999-1-1: Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

	 - NBN B-03-002-2: Windbelastung - Dynamische Effekte

	 - EN 1991-1-4: Windbelastung

	Die Paneele entsprechen allen CE Anforderungen, gemäß Leistungserklärung DoP/RP/001 basierend auf die harmonisierten technischen Spezifikationen nach EN 13659:2004.

	

	Oberflächenbehandlung - Aluminium

	E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 µm): Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert.

	Polyester-Pulverbeschichtung nach RAL (60-80 µm): Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet.

	

	Systemausführung

	Rahmen:

	 -  Verticale Rahmenprofiele LG.040.07, seitlich mit Ausfüllprofil LG.040.08 versehen, für völlig flache Ansicht, aus stranggepresstem Aluminium

	●  Abmessungen des Rahmenprofils:

	    - Breite: 40 mm

	    - Tiefe: 40 mm

	    - Minimum Trägheitsmoment Iy = 94.248 mm4 (starke Achse); Iz = 67.516 mm4, bei einer minimalen Materialstärke von 2,0 mm

	 - Abhängig vom Höhenmaß des Schiebepaneels kann das horizontale Rahmenprofil (oben und/oder unten 70mm anstatt 40mm betragen

	●  Horizontales Rahmenprofil LG.040.09:

	    - Tiefe: 40 mm

	    - Höhe: 40 mm

	    - Minimum Trägheitsmoment Iy = 75.158 mm4 (starke Achse); Iz = 72.301 mm4, bei einer minimalen Materialstärke von 2,0 mm

	●  Horizontales Rahmenprofil LG.040.70:

	    - Tiefe: 40 mm

	    - Höhe: 70 mm

	    - Minimum Trägheitsmoment Iy = 317.123 mm4 (starke Achse); Iz = 116.033 mm4, bei einer minimalen Materialstärke von 2,0 mm

	 - Unsichtbare Eckverbindungen mittels Ausfüllprofil und Endkappen

	Lamellen:

	 - Parallelogrammförmige Aluminium-Lamellen ICR.066.01, diskret und ohne sichtbare Befestigung in die seitlichen senkrechten Rahmenprofile eingelassen

	●  Abmessungen:

	    - Höhe: 16 mm

	    - Tiefe: 65 mm

	    - Äusserster Sonneneinfallswinkel: 46°

	    - Sichtbare Öffnung zwischen den Lamellen: 28 mm

	    - Lamellenabstand: 90 mm (11 Lamellen pro Meter in der Höhe)

	    - Lamellenneigung: 57° (gg. Vertikaler Richtung)

	    - Minimum Trägheitsmoment Iy = 75.983 mm4 (starke Achse); Iz = 6.786 mm4, bei einer minimalen Materialstärke von 1,5 mm

	 - Lamellen diskret und ohne sichtbare Befestigung in die seitlichen senkrechten Rahmenprofile eingelassen

	Schiebebeschläge:

	 - Hochwertiger, wartungsfreier Schiebebeschlag, bestehend aus:

	    - Laufschiene (oben) mit Laufwagen/Aufhängebügel und einstellbarem Laufschienenpuffer oder mit dahinterliegenden Schienen

	    - untere Führung mittels einem Aluminium L-Profil 20/20/4 und einer Kunststoffführung

	    - seitliche Gummipuffer um Beschädigungen des Paneels zu vermeiden 

	 - Bewegungsmoglichkeiten des Schiebepaneels (gemäss ausgewählter Ausführung): 1-flügelig (einfaches Schiebesystem); mehr-flügelig rechts-links laufend (symmetrisches Schiebesystem)

	 - Motorbedienung - gemäss ausgewählter Ausführung

	 - 230 V Motor - zur Bedienung über einfachen Schalter oder zum Anschluss an einer zentralen Gebäudesteuerung

	 - Schiebebeschläge CE zertifiziert

	Systemeigenschaften:

	 - Lamellen diskret und ohne sichtbare Befestigung in die seitlichen senkrechten Rahmenprofile eingelassen

	 - Rahmenprofil mit völlig flacher Ansicht und innenliegenden Eckverbindungen

	 - Abhängig vom Höhenmaß des Schiebepaneels kann das horizontale Rahmenprofil (oben und/oder unten 70mm anstatt 40mm betragen

	Abmessungen:

	 - Maximale Abmessungen sind von der örtlichen Windbelastung qb und Normierung abhängig

	Optionales Zubehör:

	 - Flexible untere Führung Flexguide®: selbstregelnde untere Führung für die bei Flächen unter Neigungen mit L-, T oder U-förmigen (versenkt) unteren Führungsprofilen - siehe separater Ausschreibungstext



