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	Produkteigenschaften

	(rot markierter Text kann je nach Wahl gelöscht werden)

	

	Montage Kassette

	Dieses Produkt wird vor dem Fenster montiert mit Leere Kassette und dass nachträglich dann das Tuchsatz montiert werden (=’Fixscreen Ready 100 Slim Tuchsatz’). -> Einbau:

	 - Einbauweise 7A (Standard, Tuch nah am Fenster); dieses Produkt kann mit PANOVISTA gekoppelt werden

	 - Einbauweise 7B (Tuch weg vom Fenster; nicht koppelbar)

	Die notwendige Sicherung, um ein Verbiegen zu vermeiden

	Erfolgt durch die Verbindung zwischen dem Befestigungshalterung (der oben auf dem Fensterrahmen befestigt wird) und dem speziellen Koppelstück (das mit selbstschneidenden Schrauben einfach auf der Rückseite der Kassette befestigt wird)

	Die Seitenkonsolen des Kassettens, die den Aufrollmechanismus unterstützen und mit Stiften versehen sind, verbinden den Kassette mit den Seitenführungen.

	Die Kabeldurchführung wird wahlweise in der Kassette oder in der Seitenkonsole vorgesehen.

	

	Kassette 

	Kassette ist mit einem Abschlussprofil ästhetisch versehen.

	Zusammensetzung: extrudiertes Aluminium.

	Kassettenform: Square (rechteckig).

	Abmessungen: 150 mm hoch und 110 mm tief (Max. Oberfläche 16,8 m²).

	

	Seitenführungen Kassette

	Zusammensetzung:

	Festes Profil der tiefe der Seitenführung (Standard): B 35 mm x T 110 mm.

	Seitenführungen sind mit einem Abschlussprofil ästhetisch versehen.

	Optionale Seitenführung:

	 - Tiefe der Seitenführung (Standard): B 35 mm x T 110 mm, 3-teilig, u-Profil; Tiefe der Seitenführung = Tiefe des Kassettens, bestückt mit einer Grundplatte unter 0° oder 5° (nur bei Montage 7A) aus glasfaserverstärktem Polyamid

	

	Farbe

	Aluminiumprofile (Kassette, Seitenführungen und Endschiene) können in der gleichen Farbe wie die Fassade pulverbeschichtet (60-80 µm) oder eloxiert (20 µm) werden.

	Seitenkonsolen (Gussaluminium) werden in der gleichen Farbe wie die Profile lackiert.

	Bei eloxierten Profilen (Kassette, Seitenführungen und Endschiene) werden die Seitenkonsolen in der am besten geeigneten Farbe (60-80µm) pulverbeschichtet.

	

	Bedienung

	Elektrisch:

	 - 230 V AC Rohrmotors, ohne Nothandbedienung

	 - 230 V AC Rohrmotor, mit Hinderniserkennung (Detecto) und kontinuierlichem Stoffdehnungsausgleich

	Der Motoranschluss gehört zum Posten Sonnenschutz und mit einem Uv-beständigen Kabel versehen.

	Der elektrische Anschluss und die gesamte Verkabelung gehören zum Posten Elektrizität.

	

	Connect&Go-Technologie: elektrische Verbindung 

	Erleichtert die schnelle und einfache (De-)Montage des Tuchsets NSF IP44-geprüft.

	Bei der Montage des Tuchsatz im Kassette bewegt sich das Motorstecker über die gerade Führung der entsprechenden Seitenkonsole im Kabelstecker, beide Blechklemmen sind fixiert und bilden eine perfekte elektrische Verbindung im Kassette.

	

	Renson Connect

	Optionaler Betrieb mit der Renson Smartphone-App für iOS und Android, inklusive Produktdetails und produktbezogenen Tipps und Tricks in der App.

	

	Garantie- und Produktinformationen

	10 Jahre Garantie auf Lackierung der Aluminiumprofile.

	5 Jahre Garantie auf alle Mängel, bei normalem Haushaltsgebrauch und regelmäßiger Wartung.

	Jeder einzelne Sonnenschutzprodukt kann eindeutig identifiziert und mit einer Garantienummer oder einer eindeutigen Screen-ID verknüpft werden.

	

	Windklasse 

	Dieses Produkt entspricht der europäischen Norm EN 13561.

	Garantie bis 130 km/h im geschlossenem Zustand (EN 13561:2004+A1:2008 gemäß Windklasse 3). Der Windwiderstand hängt von den Abmessungen ab und ist auf Anfrage erhältlich.

	Windkanal-Testbericht von 'Velux' (WTT18-002 Fixscreen 100 Slim 2.0): Windwiderstand bis 126 km/h im geschlossenem Zustand (getestet für einen Screen von 3000 mm x 3000 mm).

	

	Normen und Zertifikate

	Dieses Produkt wurde gemäß folgender Normen hergestellt, entspricht folgender Normen und/oder wurde gemäß folgenden Normen geprüft: EN 13561.

	Leistungsserklärung: DoP-2015SC00002.

	AluEco en VMRG Sonnenschutz ZertifiKat.

	EU-Konformitätserklärung - Entspricht folgenden Richtlinien:

	 - Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

	 - Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

	 - EMV-Richtlinie 2014/30/EU



