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	Productkenmerken

	(rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

	

	Montage 

	Dit product wordt op een gesloten (bijv. lichtstraat) structuur gemonteerd met of zonder montagevoeten.

	Montage is enkel top-bottom (aflopend).

	De hellingshoek kan variëren van 0° tot 90°. De toepasbaarheid van het type doek is in functie van de hellingshoek.

	

	Kast 

	Afmetingen: 230 mm hoog x 140 mm diep

	De profielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium.

	

	Zijgeleiders 

	Zijn vervaardigd uit 1 geëxtrudeerd aluminium profiel.

	Afmetingen :

	    - Zijgeleider: B 41,5 mm x D 67 mm

	De zijgeleiders zijn uitgerust met kamers waarin de band en het loopwiel van het spansysteem loopt. De onderste kamer wordt door middel van een sierstrip over de totale lengte mooi afgesloten.

	    - Koppelzijgeleider: B 84 mm x D 67 mm

	

	Doekbuis 

	Is vervaardigd uit verzinkt staal.

	Wordt voorzien van een motorbuis die deel uitmaakt van het spansysteem.

	De doekset is demonteerbaar aan de kant van het afneembaar profiel van de kast; vanuit dit standpunt wordt de linkse of rechtse positie bepaald (kabeldoorvoer).

	

	Doek

	●  Polyesterdoek (halftransparant):

	    - Brandklasse: M1 (NFP 92503), B-s2d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Gewicht: ± 380-420 g/m², dikte: 0,43-0,45 mm

	    - Alle doeken zijn uit één stuk, behalve indien de uitval groter is dan de doekrolbreedte

	    - De doeken worden horizontaal geconfectioneerd

	    - De verticale boorden niet gelast, onder- en bovenzijde hoogfrequent gelast

	

	Onderlat 

	Is vervaardigd uit 1 geëxtrudeerd aluminium profiel.

	

	Spansysteem 

	De voorspanning wordt gerealiseerd door middel van veren, die zich op de motorbuis bevinden. Deze motorbuis bevindt zich in de doekbuis.

	Het aantal veren varieert van 2 tot 4 stuks afhankelijk van de breedte van het product.

	Het spansysteem wordt gerealiseerd d.m.v. een Aramide/Kevlar-band die altijd onder voorspanning staat.

	

	Kleur

	Alle zichtbare aluminium profielen (kast, zijgeleiders en onderlat): Gepoederlakt (60-80 µm) of geanodiseerd (20 µm) in dezelfde kleur als het buitenschrijnwerk.

	De zijconsoles (aluminium gietwerk): Gepoederlakt (60-80 µm) in dezelfde kleur van de profielen.

	Bij geanodiseerde profielen (kast, zijgeleiders en onderlat) worden de zijconsoles in MAT 9006 gelakt.

	

	Bediening

	Elektrisch: gebeurt door middel van een 230 V AC buismotor, zonder noodhandbediening

	De motoraansluiting hoort bij het lot zonwering.

	Wordt voorzien van een uv bestendige kabel.

	Elektrische aansluiting en alle extra bekabeling horen bij het lot elektriciteit.

	

	Garantie   

	10 jaar garantie voor lakwerk van de aluminium profielen.

	5 jaar garantie bij normaal huishoudelijk gebruik en geregeld onderhoud.

	5 jaar garantie op de elektronische sturing (Somfy automatisatie).

	5 jaar garantie op de doekcollectie.


	

	Windklasse 

	⌂ (EN 13561:2004+A1:2008 conform windklasse 3).

	

	Normen en certificaten

	⌂ Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens de normen: EN 13561

	    - Prestatieverklaring: DoP-201409-F003



