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	Productkenmerken

	(rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

	

	Montage doekset

	Tijdens het monteren van de doekset (doekbuis + doek + motor) wordt de elektrische verbinding eenvoudig gemaakt via het inschuiven van de motorfiche in de kabelfiche.

	Connect&Go-technologie: faciliteert een snelle en eenvoudige (de)montage van de doekset.

	De doekset is demonteerbaar aan de kant van het afneembaar profiel van de kast; vanuit dit standpunt wordt de linkse of rechtse positie bepaald (kabeldoorvoer).

	

	

	Zijgeleiders doekset

	Overige 2 delen van de 3-delige diepe zijgeleider.

	 - 3-delig: u-profiel laat eenvoudige demontage doekset toe; zonder volledige demontage zijgeleider, zonder kap-of breekwerk, waardoor water-en winddichtheid gegarandeerd kan worden

	 - Ritsgeleider:

	    - Kunststof HPVC (= robuuste uitvoering garandeert hoge windgaranties)

	    - Smooth-technologie: gecoëxtrudeerde slijtvaste toplaag (= Vloeiende en geruisarme, duurzame werking op lange termijn, zonder bijkomend onderhoud)

	    - Neopreen bufferzones (60 mm lang) (= Compenseren windstoten en dragen bij tot constante doekspanning)

	    - Verzonken in 3-delige zijgeleider, waardoor zichtbaarheid beperkt is tot 13,78 mm

	

	Doekset

	Samenstelling:

	 - Doekbuis: verzinkt staal voorzien van een unieke verzonken gleuf. Op grote breedtes heeft de doekbuis een demonteerbaar klikprofiel

	   (= Gaat horizontale lijnvorming tegen doordat de indrukking van het doek beperkt wordt en laat eenvoudige (de)montage van het doek toe)

	 - Conische doekbuisproppen (= Compenseren de dikkere uiteinden van de opgerolde rits en garanderen hierdoor een perfecte oprolling van het doek)

	Connect&Go-technologie: (De)montage van de doekset wordt eenvoudiger door middel van de elektrische verbinding.

	

	Doek

	Alle doeken zijn uit één stuk, behalve indien de hoogte groter is dan de doekrolbreedte.

	Confectie :

	 - Horizontaal

	 - Fixscreen-technologie: de verticale boorden zijn voorzien met een symmetrische rits

	   (= Deze symmetrische vorm zorgt ervoor dat het doek de windbelasting goed opvangt. Het doek zit hierdoor stevig gevat in beide zijgeleiders en blijft in elke positie windvast) 

	 - Lassen rits: Hoogfrequent, steeds aan de minst zichtbare zijde. (= Duurzame en esthetische hechting van de ritsen aan het doek)

	

	Toepasbare afmetingen doeken, zie brochure.

	Type doek :

	●  Glasvezeldoek (halftransparant):

	    - Brandklasse: M1 (NFP 92503), C-s3d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Gewicht: ± 520-620 g/m², dikte: 0,53-0,80 mm

	●  Glasvezeldoek (verduisterend):

	    - Brandklasse: M1 (NFP 92503)

	    - Gewicht: ± 660 g/m², dikte: 0,75 mm

	●  Polyesterdoek (halftransparant):

	    - Brandklasse: M1 (NFP 92503), B-s2d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Gewicht: ± 380-420 g/m², dikte: 0,43-0,45 mm

	●  Polyesterdoek (verduisterend):

	    - Brandklasse: M2 (NFP 92503), B-s2d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Gewicht: ± 650 g/m², dikte: 0,60 mm

	●  Polyesterdoek met hennepgaren (halftransparant):

	    - Brandklasse: M1 (NFP 92507), B1 (DIN 4102-1), B-s2d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Gewicht: ± 600 g/m², dikte: 0,90 mm

	●  Polyesterdoek (halftransparant - insectenwerend):

	    - Gewicht: ± 240 g/m²

	

	Verzwaarde onderlat

	Samenstelling:

	 - Onderlat: Geëxtrudeerd aluminium, massief verzwaard met staven in gegalvaniseerd staal. (= Bevordert de soepele geleiding en de spanning van het doek)

	 - Verzwaring: Stalen staaf. De staaf is omhuld door PE-schuim om contact tussen aluminium en staal te vermijden en geluid te dempen

	 - Afmetingen en gewicht onderlat: H 46 mm x D 30 mm (excl. afdichtingsstrip) = 0,85 kg/lm

	 - Afmetingen en gewicht stalen staaf: H 30 mm x D 20 mm = 4,7 kg/lm (B = 3120 mm: max. 17 kg), wordt voorzien ifv de toepassing voor een ideale geleiding

	Afwerking :

	 - De onderlat verdwijnt volledig in de kast

	 - Voorzien van kunststof proppen. Verkrijgbaar in 4 kleuren: zwart, wit, grijs, crème

	 - Voorzien van een kunststof afdichtingsstrip ter afsluiting van de dorpel. Verkrijgbaar in 2 kleuren: zwart, grijs

	

	Kleur

	Aluminium profielen (kast (afneembaar profiel onder), zijgeleiders en onderlat): Gepoederlakt (60-80 µm) of geanodiseerd (20 µm) in dezelfde kleur als het buitenschrijnwerk.

	Zijconsoles (aluminium gietwerk): Gelakt in dezelfde kleur van de profielen.

	In geval van geanodiseerde profielen (kast (afneembaar profiel onder), zijgeleiders en onderlat) worden de zijconsoles gepoederlakt in het best passende kleur (60-80µm).

	

	Bediening

	Elektrisch:

	 - 230 V AC buismotor, zonder noodhandbediening

	 - 230 V AC buismotor, met obstakeldetectie (Detecto) en continue doekrekcompensatie

	De motoraansluiting hoort bij het lot zonwering en wordt voorzien van een uv bestendige kabel.

	Elektrische aansluiting en alle extra bekabeling horen bij het lot elektriciteit.

	

	Connect&Go-technologie: elektrische verbinding 

	Faciliteert een snelle en eenvoudige (de)montage van de doekset, IP44 gekeurd.

	Bij montage van de doekset in de kast beweegt de motorfiche via de rechte geleiding van de overeenkomstige zijconsole in de kabelfiche, beide fiches clipsen vast en vormen een perfecte elektrische verbinding binnenin de kast.

	

	Renson Connect

	Optionele bediening met smartphone toepassing van Renson voor iOS en Android, incl productdetails en productgebonden tips & tricks in de app.

	

	Garantie- en productinformatie

	10 jaar garantie voor lakwerk van de aluminium profielen.

	7 jaar garantie op elektronische motoren met obstakeldetectie (Detecto).

	7 jaar garantie op de windvast-technologie:

	 - Rits blijft in de zijgeleider

	 - Optimale hechting van de rits aan het doek

	5 jaar garantie bij normaal huishoudelijk gebruik en geregeld onderhoud.

	5 jaar garantie op motoren.

	5 jaar garantie op de doekcollectie.

	Elk individueel zonweringsproduct kan achteraf uniek geïdentificeerd worden en gelinkt worden aan een garantienummer of een uniek Screen ID.

	

	Windklasse 

	Dit product voldoet aan de Europese norm EN 13561.

	Garantie tot 130 km/h in gesloten toestand (EN 13561:2004+A1:2008 conform windklasse 3). De windweerstand hangt af van de afmetingen en is op aanvraag te verkrijgen.

	Windtunnel testverslag van 'Velux' (WTT18-002 Fixscreen 100 Slim 2.0): windweerstand t.e.m. 126 km/h in gesloten toestand (getest bij een screen van 3000 mm x 3000 mm).

	

	Normen en certificaten

	Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens de normen: EN 13561.

	Prestatieverklaring: DoP-2015SC00002.

	AluEco en VMRG Zonwering certificaat.

	EU-conformiteitsverklaring - Voldoet aan volgende richtlijnen:

	 - De machinerichtlijn 2006/42/EG

	 - De laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

	 - De EMC-richtlijn 2014/30/EU



