	1

	RENSON LOGGIA® SCHUIFPANELEN

	LOGGIAWOOD® PARO 0140 MET KADER (PA-G-5.0700)

	Renson NV, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

	Tel. +32 (0)56 62 71 11, info@renson.be www.renson.eu

	2022 04 28 Ascha WIP

	

	Productkenmerken

	(rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

	

	Omschrijving

	Loggiawood® Paro 0140 is een uit verschillende materialen gecombineerd schuifpaneel dat dient voor het beheren van de warmtetoetreding en het natuurlijke daglicht.

	Het concept combineert de typische eigenschappen van geëxtrudeerd aluminium - in een stevig omlopend kader LG.040 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling - en de natuurlijkheid van hout als paneelvulling.

	De unieke bevestigingstechniek van de houten lamellen - zonder zichtbare verbindingen - laat een soepele dilatatie van de lamellen in het kaderprofiel toe, zonder trillingsgeluiden.

	Indien gewenst kan voor de houten lamellen een FSC of PEPC houtlabel (garantie voor duurzame houtwinning) worden meegeleverd.

	

	Normen

	Aluminium-Legering Al Mg Si 0,5 (F25):

	 - Normering: EN AW-6063

	 - Harding: T66

	Aluminium voorbehandeling:

	 - Norm DIN 5002155

	Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen:

	 - ENV 1999-1-1: Berekening van constructies in aluminium

	 - NBN B-03-002-2: Windbelasting - Dynamische effecten

	 - EN 1991-1-4: Windbelasting

	Paneel voldoet aan alle CE vereisten zoals vermeld in de Prestatieverklaring DoP/RP/001 op basis van geharmoniseerde technische specificaties volgens EN 13659:2004.

	

	Oppervlaktebehandeling - aluminium

	Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 µm): voorbehandeld en geanodiseerd.

	Polyester poederlak in RAL-kleuren (60-80 µm): aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen en nadien thermisch gelakt.

	

	Uitvoering systeem

	Kader:

	 - Verticale kaderprofielen LG.040.07, zijdelings voorzien van opvulprofiel LG.040.08 voor volledig vlak uitzicht, uit geëxtrudeerd aluminium

	●  Afmetingen van het kaderprofiel:

	    - Breedte: 40 mm

	    - Diepte: 40 mm

	    - Minimum traagheidsmomenten Iy = 94.248 mm4 (sterke aslijn); Iz = 67.516 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 2,0 mm

	 - Afhankelijk van de hoogtemaat van het schuifpaneel kan het horizontale kaderprofiel (boven en/of beneden) 70 mm hoog zijn in plaats van 40 mm

	●  Horizontaal kaderprofiel LG.040.09:

	    - Diepte: 40 mm

	    - Hoogte: 40 mm

	    - Minimum traagheidsmomenten Iy = 75.158 mm4 (sterke aslijn); Iz = 72.301 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 2,0 mm

	●  Horizontaal kaderprofiel LG.040.70:

	    - Diepte: 40 mm

	    - Hoogte: 70 mm

	    - Minimum traagheidsmomenten Iy = 317.123 mm4 (sterke aslijn); Iz = 116.033 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 2,0 mm

	 - Onzichtbaar hoekverbindingen dmv opvulprofiel en eindkappen

	Lamellen:

	 - Parallellogramvormige houten lamellen WRC.PL.065

	 - Hoogwaardige houten lamellen van WRCedar Clear n°2 - onbehandeld, geschikt voor natuurlijke vergrijzing

	●  Afmetingen:

	    - Hoogte: 16 mm

	    - Diepte: 65 mm

	    - Grenshoek voor zoninstraling: 47°

	    - Loodrechte visuele opening: 29 mm

	    - Lamelstap: 90 mm (11 lamellen op 1 meter hoogte)

	    - Lamellenhelling: 57° (tov de verticale richting)

	    - Minimum traagheidsmomenten Iy = 223.630 mm4 (sterke aslijn); Iz = 15.126 mm4

	 - Lamellen discreet en zonder zichtbare bevestiging in de verticale zijprofielen van het kader ingewerkt

	 - De bevestigingstechniek laat een soepele dilatatie van de lamellen in het kaderprofiel toe, zonder trillingsgeluiden

	Schuifbeslag:

	 - Hoogwaardig onderhoudsvrij schuifbeslag, bestaande uit:

	    - schuifrail (boven) met loopwagen / ophangbeugel en regelbare railstop of achterliggende schuifrail met Z-ophangbeugel (staal)

	    - geleiding (onder) aluminium L-profiel 20/20/4 en kunststofgeleider

	    - zijdelingse rubberstop om beschadigingen van het paneel te vermijden

	 - Bewegingsmogelijkheden van het schuifpaneel (volgens gekozen uitvoering): eenvoudig, simultaan of symmetrisch telescopisch schuivend

	 - Gemotoriseerde bediening - volgens gekozen uitvoering

	 - 230 V motor - voor aansluiting op eenvoudig schakelaar of bedieningssysteem van het gebouw

	 - Schuifbeslag CE gekeurd

	Systeemeigenschappen:

	 - Combinatie van stevige aluminium kader en natuurlijke duurzame houten lamellen van Western Red Cedar

	 - Kaderprofiel met volledig vlak uitzicht en met onzichtbare binnenliggende hoekverbindingen

	 - Afhankelijk van de hoogtemaat van het schuifpaneel kan het horizontale kaderprofiel (boven en/of beneden) 70 mm hoog zijn in plaats van 40 mm

	Afmetingen:

	 - Maximaal mogelijke afmetingen zijn afhankelijk van de plaatselijke windbelasting qb

	Optionele toebehoren:

	 - Flexibele ondergeleiding Flexguide®: zelfregelende ondergeleiding voor hellende vlaktes met L-vorming ondergeleidingsprofiel - zie afzonderlijke bestektekst



