	de

	VEGASCREEN®

	Renson NV, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem - Belgien

	Tel. +49 (0)406 687 0140 architektensupport@renson.net, www.renson.eu

	

	

	Produkteigenschaften

	(rot markierter Text kann je nach Wahl gelöscht werden)

	

	Montage 

	Dieses Produkt wird mit oder ohne Montagefüße auf einer geschlossenen Struktur (z.B. Lichtband) montiert.

	Nur Top-Bottom-Montage (ablaufend).

	Der Neigungswinkel kann zwischen 0° und 90° liegen. Die Anwendbarkeit eines Tucharts ist vom Neigungswinkel abhängig.

	

	Kassette 

	Abmessungen: 230 mm hoch und 140 mm tief

	Die Profile sind aus extrudiertem Aluminium gefertigt.

	

	Seitenführungen 

	Gefertigt aus einem extrudiertem Aluminiumprofil.

	Abmessungen :

	    - Seitenführung: B 41,5 mm x T 67 mm

	Die Seitenführungen sind mit Kammern versehen, worin der Gurt und die Laufrad vom Spannsystem laufen. Die unterste Kammer wird durch eine Zierleiste schön über die Totallänge abgeschlossen.

	    - Koppelseitenführung: B 84 mm x T 67 mm

	

	Tuchwelle 

	Ist aus verzinktem Stahl gefertigt.

	Sie wird mit einer Motorwelle versehen, das gehört zum Spannsystem.

	Die Tuchsatz ist an der Seite des abnehmbaren Profils der Kassette demontierbar, von diesem Punkt aus wird die linke oder rechte Position bestimmt (Kabeldurchführung).

	

	Tuch

	●  Polyestertuch (halbtransparent):

	    - Brandklasse: M1 (NFP 92503), B-s2d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Gewicht: ± 380-420 g/m², Dicke: 0,43-0,45 mm

	    - Alle Tücher sind einteilig, außer wenn der Ausfall größer als die Breite der Tuchrolle ist

	    - Die Tücher werden horizontal konfektioniert

	    - Die senkrechten Ränder sind nicht geschweißt, die Ober- und Unterseite sind hochfrequenz verschweißt

	

	Endschiene 

	Gefertigt aus 1 extrudiertem Aluminiumprofil.

	

	Spannsystem 

	Die Vorspannung wird realisiert durch Federn, die sich auf dem Motorwelle befinden. Diese Motorwelle befindet sich in der Tuchwelle.

	Die Anzahl der Federn variiert von 2 bis 4 Stück abhängig von der Breite des Produkts.

	Beim Spannsystem wird mit Hilfe von einem Aramide/Kevlar-Gurt eine Vorspannung realisiert.

	

	Farbe

	Alle sichtbaren Aluminiumprofile (Kassette, Seitenführungen und Endschiene) können in der gleichen Farbe wie die Fassade pulverbeschichtet (60-80 µm) oder eloxiert (20 µm) werden.

	Die Seitenkonsolen (Gussaluminium) werden in der gleichen Farbe (60-80 µm) wie die Profile pulverbeschichtet.

	Bei eloxierten Profilen (Kassette, Seitenführungen und Endschiene) werden die Seitenkonsolen in MAT 9006 lackiert.

	

	Bedienung

	Elektrisch: mittels eines 230 V AC Rohrmotors, ohne Nothandbedienung

	Der Motoranschluss gehört zum Posten Sonnenschutz.

	Wird mit einem Uv-beständigen Kabel versehen.

	Der elektrische Anschluss und die gesamte Verkabelung gehören zum Posten Elektrizität.

	

	Garantie   

	10 Jahre Garantie auf Lackierung der Aluminiumprofile.

	5 Jahre Garantie auf alle Mängel, bei normalem Haushaltsgebrauch und regelmäßiger Wartung.

	5 Jahre Garantie auf die elektronische Steuerung (Somfy Automatisierung).

	5 Jahre Garantie auf die Tuchkollektion.

	

	Windklasse 

	⌂ (EN 13561:2004+A1:2008 konform Windklasse 3).

	

	Normen und Zertifikate

	⌂ Dieses Produkt wurde gemäß folgender Normen hergestellt, entspricht folgender Normen und/oder wurde gemäß folgenden Normen geprüft: EN 13561

	    - Leistungsserklärung: DoP-201409-F012



