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	Productkenmerken 

	(rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

	

	Montage 

	Dit product wordt gemonteerd met volledig afgewerkte kast:

	'Vrijstaand' F (niet koppelbaar) zonder achterliggend raam.

	 - Montagesituatie 7A (Standaard, binnenzijde terrasoverkapping of balkon)

	Voor het raam -> Inbouw.

	 - Montagesituatie 7A (Standaard, doek dicht bij het raam)

	Noodzakelijke borging voor de beugels links en rechts, ongeacht de montage met of zonder kast.

	Bij kastbreedte 3600 mm < 6000 mm moet 1 keer in het midden geborgd worden. Wanneer breedte > 6000 mm moet 2 keer geborgd worden. Dit teneinde doorbuiging te vermijden.

	De kast kan optioneel afgewerkt worden:

	 - Met een inhaakprofiel, haakt in een uitsparing aan de achterkant van de kast, voor eenvoudige kastborging. Extra inbouwmaat voor het inhaken = + 5 mm

	 - Met een bevestigingsbeugel, te bevestigen bovenop het raamkader en specifiek koppelstuk (vlot te bevestigen via draaiprofiel op achterkant van de kast) voor eenvoudige kastborging

	 - Zonder inhaakprofiel

	De zijconsoles van de kast, die het oprolmechanisme ondersteunen en uitgerust zijn met pennen, verbinden de kast met de zijgeleiders.

	Één zijconsole is voorzien van de kabelfiche van de elektrische verbinding.

	Tijdens het monteren van de doekset (doekbuis + doek + motor) wordt de elektrische verbinding eenvoudig gemaakt via het inschuiven van de motorfiche in de kabelfiche.

	Connect&Go-technologie: faciliteert een snelle en eenvoudige (de)montage van de doekset.

	Een kabeldoorvoer wordt voorzien naar keuze.

	De doekset is demonteerbaar aan de kant van het afneembaar profiel van de kast; vanuit dit standpunt wordt de linkse of rechtse positie bepaald (kabeldoorvoer).

	

	Kast 

	Samenstelling: geëxtrudeerd aluminium.

	Kastvorm: Square (rechthoekig).

	Afmetingen: 180 mm hoog x 170 mm diep.

	

	Zijgeleiders 

	Afmetingen: 58 mm breed x 40 mm diep

	Samenstelling :

	Zijn vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminium profielen.

	 - 2-delig: demontage doekset mogelijk na demontage afneembaar profiel van de zijgeleider

	    - Iedere zijgeleider wordt voorzien van een kunststof voetplaat onder 0°

	    - Smooth-technologie: gecoëxtrudeerde slijtvaste toplaag (= Vloeiende en geruisarme, duurzame werking op lange termijn, zonder bijkomend onderhoud)

	Montage :

	Rechtstreeks op het kader/constructie geschroefd.

	

	Doekset 

	Samenstelling :

	 - Doekbuis: verzinkt staal, voorzien van een verzonken detail waarin de demonteerbare kunststof invulling klikt

	   (= Gaat horizontale lijnvorming tegen doordat de indrukking van het doek beperkt wordt en laat eenvoudige (de)montage van het doek toe)

	 - Versmalde conische doekbuisproppen (= Compenseren de dikkere uiteinden van de opgerolde rits en garanderen hierdoor een perfecte oprolling van het doek)

	Connect&Go-technologie: (De)montage van de doekset wordt eenvoudiger door middel van de elektrische verbinding.

	

	Doek 

	Alle doeken zijn uit één stuk, behalve indien de hoogte groter is dan de doekrolbreedte.

	Confectie :

	 - Horizontaal 

	 - Fixscreen-technologie: de verticale boorden zijn voorzien van een symmetrische rits

	   (= Deze symmetrische vorm zorgt ervoor dat het doek de windbelasting goed opvangt. Het doek zit hierdoor stevig gevat in beide zijgeleiders en blijft in elke positie windvast) 

	 - Lassen rits: Hoogfrequent, steeds aan de minst zichtbare zijde. (= Duurzame en esthetische hechting van de ritsen aan het doek)

	

	Toepasbare afmetingen doeken, zie brochure.

	Type doek :

	●  Glasvezeldoek (halftransparant):

	    - Brandklasse: M1 (NFP 92503), C-s3d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Gewicht: ± 520-620 g/m², dikte: 0,53-0,80 mm

	

	Verzwaarde onderlat

	Samenstelling :

	Materiaal: geëxtrudeerd aluminium, massief verzwaard met staven in gegalvaniseerd staal.

	 - Afmetingen onderlat: H 60 mm x D 45 mm (excl. afdichtingsstrip)

	Afwerking :

	 - Lasnaad verborgen in de onderlat

	 - Voorzien van zwarte kunststof proppen

	 - Voorzien van een zwarte kunststof afdichtingsstrip ter afsluiting van de dorpel. Verkrijgbaar in 2 afmetingen: H 7 mm x D 7 mm of H 35 mm x D 31 mm

	 - Eenvoudig (de)monteerbaar van het doek door een verborgen kunststof klikprofiel

	

	Kleur 

	Aluminium profielen (kast, zijgeleiders en onderlat): Gepoederlakt (60-80 µm) of geanodiseerd (20 µm) in dezelfde kleur als het buitenschrijnwerk.

	Zijconsoles (aluminium gietwerk): Gelakt in dezelfde kleur van de profielen.

	In geval van geanodiseerde profielen (kast, zijgeleiders en onderlat) worden de zijconsoles gepoederlakt in het best passende kleur (60-80 µm).

	

	Bediening 

	Elektrisch :

	 - 230 V AC buismotor, zonder noodhandbediening

	 - 230 V AC buismotor, met obstakeldetectie (Detecto) en continue doekrekcompensatie

	De motoraansluiting hoort bij het lot zonwering en wordt voorzien van een uv bestendige kabel.

	Elektrische aansluiting en alle extra bekabeling horen bij het lot elektriciteit.

	

	Connect&Go-technologie: elektrische verbinding 

	Faciliteert een snelle en eenvoudige (de)montage van de doekset.

	Bij montage van de doekset in de kast beweegt de motorfiche via de rechte geleiding van de overeenkomstige zijconsole in de kabelfiche, beide fiches clipsen vast en vormen een perfecte elektrische verbinding binnenin de kast.

	

	Renson Connect

	Optionele bediening met smartphone toepassing van Renson voor iOS en Android, incl productdetails en productgebonden tips & tricks in de app.

	

	Garantie- en productinformatie via QR code

	10 jaar garantie voor lakwerk van de aluminium profielen.

	7 jaar garantie op elektronische motoren met obstakeldetectie (Detecto).

	7 jaar garantie op de windvast-technologie:

	 - Rits blijft in de zijgeleider

	 - Optimale hechting van de rits aan het doek

	5 jaar garantie bij normaal huishoudelijk gebruik en geregeld onderhoud.

	5 jaar garantie op motoren.

	5 jaar garantie op de doekcollectie.

	Elk individueel zonweringsproduct kan achteraf uniek geïdentificeerd worden en gelinkt worden aan een garantienummer of een uniek Screen ID.

	Deze identificatie gebeurt dankzij een QR code, welke geplaatst is op een vlot bereikbare plaats (te consulteren zonder gebruik van extra tools) en vlot scanbaar met een smartphone of tablet.

	De essentiële productdetails (afmetingen, kleuren, type doek, type motorisatie, …) zijn ten allen tijde te consulteren.

	

	Windklasse 

	Dit product voldoet aan de Europese norm EN 13561.

	

	Normen en certificaten 

	Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens de normen: EN 13561.



