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	Caractéristiques du produit 

	(le texte marqué en rouge peut être barré en fonction de votre choix)

	

	Montage 

	Topfix Max : ce produit est monté devant une structure fermée (p.ex. un puit de lumière)

	Topfix Max F : ce produit est monté sur une structure ouverte

	Le montage est possible top-bottom et bottom-top (avec support supplémentaire).

	L'angle d'inclinaison peut varier entre 0 ° et 90 °. Le choix du type de toile est en fonction de l'angle d'inclinaison.

	

	Caisson 

	Dimensions : 260 mm de hauteur et 202 mm de profondeur

	Les profils sont en aluminium extrudé.

	Le caisson doit toujours être soutenu:

	    - En fonction de l'angle d'inclinaison (0°-90° en cas où le caisson est positionné en bas), un équerre de support externe est inclus pour empêcher le caisson de glisser hors les coulisses

	    - En fonction de l'angle d'inclinaison (45°-90° en cas où le caisson est positionné en haut), un équerre de support interne est prévu dans le caisson pour empêcher le jeu de toile de bouger

	

	Coulisses 

	Les coulisses sont composées de 2 profils en aluminium extrudé.

	Dimensions :

	    - Coulisse : l 69,5 mm x P 84,5 mm -> seulement pour Topfix Max

	    - Coulisse : l 91 mm x P 84,5 mm -> seulement pour Topfix Max F

	Les coulisses sont équipées de rails sur lesquels les roues des chariots de la barre de charge se déplacent. De cette manière la barre de charge est parfaitement accompagnée lors du mouvement.

	Topfix Max F : il y a toujours une gouttière dissimulé dans les coulisses afin que l'eau de pluie qui ruisselle sur la toile puisse être évacuée via la barre de charge et les coulisses vers la gouttière

	Topfix Max F : ces coulisses permettent avec les chariots d'assurer une sécurisation mécanique de la barre de charge

	Chaque coulisse comporte un guide pour fermeture éclair en HPVC, recouvert d'une couche inusable coextrudée pour un fonctionnement encore plus souple et silencieux.

	Ce guide pour fermeture éclair en HPVC est pourvu de chaque côté d'une zone d'amortissement en caoutchouc en forme de S (2 pièces) sur toute la longueur pour compenser les coups de vent.

	

	Tube d'enroulement 

	Est fabriqué en acier galvanisé.

	Il est pourvu d'une rainure de toile décalée et noyée qui permet de supprimer la surépaisseur de la boucle de toile lors de l'enroulement.

	Est pourvu d'embouts coniques de tube d'enroulement brevetés afin de compenser la surépaisseur de la fermeture éclair.

	Ils comportent également une poulie de sangle pour l'enroulement de la sangle de tension.

	Le jeu de toile est démontable du côté du profil amovible du caisson. Ceci détermine le choix de la position gauche ou droite (passage du câble).

	

	Toile 

	Toutes les toiles sont en une partie, sauf si la hauteur > à la largeur du rouleau de toile.

	La confection de la toile est horizontale.

	Les bords verticaux sont pourvus d'une fermeture éclair, de cette manière la toile est maintenue dans la coulisse et résiste au vent.

	La fermeture éclair est soudée à haute fréquence, toujours au côté le moins visible.

	●  Toile en polyester (semi transparente):

	    - Classe de feu : M1 (NFP 92503), B-s2d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Poids : ± 380-420 g/m², épaisseur : 0,43-0,45 mm

	●  Toile en polyester (occultante) -> seulement pour Topfix Max:

	    - Classe de feu : M2 (NFP 92503), B-s2d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Poids : ± 650 g/m², épaisseur : 0,60 mm

	●  Toile en polyester imperméable -> seulement pour Topfix Max F:

	    - Classe de feu : M2 (NFP 92503)

	    - Poids : ± 620 g/m², épaisseur : 0,56 mm

	

	

	Barre de charge 

	Est composée d'un profil en aluminium extrudé.

	Topfix Max F : un filtre à feuilles en HPVC noir est prévu dans la barre de charge pour récupérer la saleté et pour éviter que les canaux d'évacuation d'eau ne soient bouchés

	

	Système de tension 

	Le système de tension est réalisé au moyen d'une sangle en Aramide/Kevlar qui est toujours sous prétension.

	

	Couleur 

	Tous les profils visibles en aluminium (caisson, coulisses et barre de charge) : Thermolaqués (60-80 µm) dans la même teinte que la menuiserie extérieure.

	Les consoles latérales (aluminium moulé) : Thermolaquées (60-80 µm) dans la même teinte que les profils.

	Traitement préalable 'Seaside Quality' possible en supplément.

	

	Commande 

	Électrique : se fait au moyen d'un moteur tubulaire 230 V AC ou d'un moteur tubulaire 24 V DC, sans commande manuelle d'urgence

	Le raccordement du moteur fait partie du lot protection solaire.

	Équipé d'un câble résistant aux UV.

	Le raccordement électrique et le câblage supplémentaire font partie du lot électricité.

	

	Garantie 

	10 ans de garantie sur le laquage des profils en aluminium.

	5 ans de garantie sur la technologie de résistance au vent:

	    - La fermeture éclair reste dans la coulisse

	    - Adhésion de la fermeture éclair à la toile

	5 ans de garantie pour une utilisation normale et un entretien régulier.

	5 ans de garantie sur la commande électronique (automatisation Somfy ).

	5 ans de garantie sur la collection des toiles.

	Chaque produit de protection solaire individuel peut être identifié uniquement et lié avec un numéro de garantie ou un store ID unique.

	Cette identification se fait par le biais d'un code QR, localisé à un endroit facilement accessible (à consulter sans l'usage additionnel d'autres outils) et à scanner facilement avec un smartphone.

	Les détails essentiels du produit (dimensions, couleurs, type de toile, type de motorisation, etc.) peuvent être consultés à tout moment.

	

	Classe de vent 

	⌂ Ce store résiste à des vents de 120 km/h en position fermée (EN 13561:2004+A1:2008 conforme à la classe de vent 3)*.

	    * Rapport d'essai en soufflerie de l'institut 'Von Karman' (n° EAR0852 - 2009-07) (l 3000 mm x A 3000 mm)

	

	Normes et certificats 

	⌂ Ce produit est fabriqué selon, répond à et/ou a été testé selon les normes suivantes : EN 13561

	Références et certificats:

	    - Déclaration des perfomances : DoP-201409-F009



