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	Caractéristiques du produit

	(le texte marqué en rouge peut être barré en fonction de votre choix)

	

	Montage 

	Ce produit est monté devant le châssis avec caisson entièrement fini -> Encastré:

	 - Situation de montage 7B (Toile éloignée du châssis, couplable en 3 parties)

	   Les parties extérieures ont le moteur à l’extérieur, la partie centrale a le moteur du côté droit.

	La sécurisation obligatoire pour le caisson d'une largeur > 3600 mm, permettant d’éviter tout fléchissement

	Le caisson peut être fini en option avec:

	 - Avec un profil d’accroche, crochets dans un renfoncement à l'arrière du caisson, pour une sécurisation aisée du caisson. Dimension supplémentaire d'encastrement pour le crochet = + 5 mm

	 - Avec équerre de fixation à fixer sur la face supérieure du châssis de fenêtre et la pièce d’accouplement (à fixer facilement grâce au profilé pivot au dos du caisson), pour une sécurisation aisée du caisson

	 - Profil de caisson de base supplémentaire de 170 mm de hauteur x 40 mm de profondeur. Garantit un montage facile si le produit doit être monté à 40 mm devant la fenêtre

	 - Sans profil à accrocher

	Les consoles latérales du caisson, qui soutiennent le mécanisme d'enroulement, relient le caisson aux coulisses à l'aide de goujons de montage réglables.

	Grâce à ces goujons de montage réglables, le caisson peut être monté facilement après les coulisses.

	Une console latérale est équipée de la partie femelle de la connexion électrique.

	Pendant le montage du jeu de toile (tube d'enroulement + toile + moteur), la connexion électrique se fait facilement en glissant la fiche du moteur dans la fiche du câble.

	Technologie Connect&Go : facilite le (dé)montage rapide et facile du jeu de toile.

	Le passage du câble est prévu au choix.

	Le jeu de toile est démontable du côté du profil amovible du caisson. Ceci détermine le choix de la position gauche ou droite (passage du câble).

	Portance obligatoire de la construction supérieure de 1500 N par coulisse de couplage autoportant, CF.

	

	Caisson 

	Composition : aluminium extrudé.

	Modèle de caisson : Square (rectangulaire).

	Dimensions : 160 mm de hauteur et 110 mm de profondeur (surface maximale 13,5 m²).

	

	Coulisses 

	Composition:

	Les coulisses sont composées de profils en aluminium extrudé.

	 - 3 parties : le profil u permet un démontage facile du jeu de toile, sans démontage complet des coulisses, sans travaux de découpe ou de démolition, ce qui garantit une bonne étanchéité à l'eau et au vent

	    - Chaque coulisse est pourvue d'une plaque de base laquée, avec angle à 0 °, fabriquée en aluminium moulé

	 - Guide pour fermeture éclair:

	    - Thermolaqué, aluminium

	    - Technologie Smooth : couche supérieure coextrudée résistante à l'usure (= fonctionnement souple et silencieux, durable à long terme, sans entretien supplémentaire)

	    - Zones d'amortissement en néoprène (= compensent les rafales de vent et contribuent à une tension constante de la toile)

	Montage :

	Fixé directement sur le châssis/la construction, puis clipsé sans vis.

	 - Coulisse C.F. via la plaque de montage : directement sur le caisson et à la construction sous-jacente. La plaque de montage est utilisée si le point de fixation se situe au même niveau que la terrasse

	 - Coulisse C.F. via le pied de montage : directement sur le caisson et à la construction sous-jacente. Le pied de montage est utilisé si le point de fixation est plus bas que le niveau de la terrasse. Hauteurs disponible : 80 mm et 160 mm

	 - La construction sous-jacente doit absolument pouvoir résister à une force de traction de 350 N et à une force de cisaillement de 500 N

	Option de la coulisse:

	 - Coulisse M.WF (fixation frontale sur la fenêtre), imperméable à la pluie battante grâce à l'utilisation d'un joint d'étanchéité: l 50 mm x P 110 mm en 3 parties, profil u; profondeur de la coulisse = profondeur du caisson

	 - Coulisse M.WF+ (fixation frontale sur la fenêtre avec rembourrage de 40 mm), imperméable à la pluie battante grâce à l'utilisation d'un joint d'étanchéité

	   l 70 mm x P 150 mm en 3 parties, profil u; profondeur de la coulisse = profondeur du caisson + profil de caisson de base supplémentaire.

	 - Coulisse M.WS (fixation latérale sur la fenêtre), imperméable à la pluie battante grâce à l'utilisation d'un joint d'étanchéité: l 20 mm x P 110 mm en 3 parties, profil u; profondeur de la coulisse = profondeur du caisson

	 - Coulisse M.WS+ (fixation latérale sur la fenêtre avec rembourrage de 40 mm), imperméable à la pluie battante grâce à l'utilisation d'un joint d'étanchéité

	   l 20 mm x P 150 mm en 3 parties, profil u; profondeur de la coulisse = profondeur du caisson + profil de caisson de base supplémentaire.

	 - Coulisse C.F : L36,5 mm x P55 mm ; coulisse d'accouplement, cette coulisse latérale s’ancre en bas dans le seuil/sol avec la plaque de fixation au sol fournie, avec ou sans rembourrage selon le support

	

	Jeu de toile

	Composition:

	 - Tube d’enroulement : Acier galvanisé, pourvu d’un dispositif dissimulé dans lequel se clipse l’insert en plastique démontable

	   (= Empêche la formation de plis horizontaux en limitant l'enfoncement de la toile et en facilitant son (dé)montage)

	 - Embouts coniques réduits de tube d'enroulement (= compensent les surépaisseurs de la fermeture éclair remontée et garantissent de ce fait un enroulement parfait sur la toile)

	Technologie Connect&Go : Le (dé)montage d'un jeu de toile est facilité au moyen de la connexion électrique : technologie Connect&Go.

	Technologie Click&Safe : Le jeu de toile se clipse sans vis dans le caisson, ce qui laisse les mains libres au monteur pour terminer le (de-)montage en toute sécurité..

	

	Toile

	Toutes les toiles sont en une partie, sauf si la hauteur > à la largeur du rouleau de toile.

	Confection :

	 - Horizontale

	 - Technologie Fixscreen : les bords verticaux sont pourvus d'une fermeture éclair symétrique

	   (= Cette forme symétrique veille à ce que la toile absorbe bien la charge du vent. La toile est donc fermement enserrée dans les deux coulisses latérales et résiste au vent dans toutes les positions)

	 - Soudage de fermeture éclair : haute fréquence, toujours du côté le moins visible. (= Adhérence durable et esthétique des fermetures éclair à la toile)

	

	Dimensions des toiles applicables, voir brochure.

	Type de toile :

	●  Toile en fibre de verre (semi transparente):

	    - Classe de feu : M1 (NFP 92503), C-s3d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Poids : ± 520-620 g/m², épaisseur : 0,53-0,80 mm

	●  Toile en polyester (semi transparente - pare-insectes):

	    - Poids : ± 240 g/m²

	

	Barre de charge lestée

	Composition:

	 - Barre de charge : aluminium extrudé et lesté solidement avec des tiges en acier galvanisé (= favorise le guidage souple et la tension de la toile)

	 - Lestage  : tige d'acier. La tige est enveloppée dans de la mousse PE pour éviter le contact entre l'aluminium et l'acier et pour atténuer le bruit.

	 - Dimensions de la barre de charge : H 35 mm x P 40 mm (hors joint d'étanchéité)

	Finition :

	 - La barre de charge disparaît entièrement dans le caisson

	 - Soudure dissimulée dans la barre de charge

	 - Pourvue d'embouts en matière synthétique. Disponibles dans 4 couleurs : noir, blanc, gris, crème

	 - Pourvue d'un joint d'étanchéité en matière synthétique, qui permet une parfaite jonction avec le seuil. Le joint est disponible dans 2 couleurs : noir, gris

	 - Facilement (dé)montable de la toile au moyen d’un profil à clipser en plastique caché

	

	Couleur

	Tous les profils en aluminium (caisson, coulisses et barre de charge) : Thermolaqués (60-80 µm) ou anodisation (20 µm) dans la même teinte que la menuiserie extérieure.

	Les consoles latérales (aluminium moulé) : Thermolaquées dans la même couleur que les profils.

	En cas de profils anodisés (caisson, coulisses et barre de charge), les consoles latérales sont thermolaquées dans la couleur la mieux assortie (60-80 µm).

	

	Commande

	Électrique :

	 - Moteur tubulaire 230 V AC, sans commande manuelle d'urgence

	 - Moteur tubulaire 230 V AC, avec détection d'obstacles (Detecto) et compensation en continu de la tension de la toile

	Le raccordement du moteur fait partie du lot protection solaire et équipé d'un câble résistant aux uv.

	Le raccordement électrique et le câblage supplémentaire font partie du lot électricité.

	

	Technologie Connect&Go : connexion électrique 

	Facilite le (dé)montage rapide et simple du store.

	En cas de montage d'un jeu de toile dans le caisson, la fiche du moteur se déplace au moyen du guide de droite de la console latérale correspondante dans la fiche du câble, les deux fiches se clipsant et formant une connexion électrique parfaite à l’intérieur du caisson.

	

	Renson Connect

	Commande optionnelle avec l’application smartphone de Renson pour iOS et Android, y compris les détails du produit et les conseils et astuces liés au produit dans l’application.

	

	Informations garantie et produit via code QR

	10 ans de garantie sur le laquage des profils en aluminium.

	7 ans de garantie sur les moteurs électronique avec détection d'obstacles (Detecto).

	7 ans de garantie sur la technologie de résistance au vent:

	 - La fermeture éclair reste dans la coulisse

	 - Adhérence optimale de la fermeture éclair à la toile

	5 ans de garantie pour une utilisation normale et un entretien régulier.

	5 ans de garantie sur les moteurs.

	5 ans de garantie sur la collection des toiles.

	Chaque produit de protection solaire individuel peut être identifié uniquement et lié avec un numéro de garantie ou un store ID unique.

	Cette identification s’opère grâce à un code QR, qui est placé dans une zone aisément accessible (consultable sans aucun outil supplémentaire) et peut être facilement scanné avec un smartphone ou une tablette.

	Les détails essentiels du produit (dimensions, couleurs, type de toile, type de motorisation, etc.) peuvent être consultés à tout moment.

	

	Classe de vent 

	Ce produit est conforme à la norme européenne EN13561.

	Ce store résiste à des vents de 80 km/h en position fermée (EN 13561:2004+A1:2008 conforme à la classe de vent 3).

	Rapport d'essai en soufflerie de 'Velux' (WTT19-001 Fixscreen Minimal CF M) : résistance au vent jusqu'à 100 km/h en position fermée (essai sur un store de 4000 mm x 3500 mm).

	

	Normes et certificats

	Ce produit est fabriqué selon, répond à et/ou a été testé selon les normes suivantes : EN 13561.

	Déclaration des perfomances : DoP-2016SC00006.

	AluEco en VMRG Protection solaire certificat.



