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	Produkteigenschaften

	(rot markierter Text kann je nach Wahl gelöscht werden)

	

	Montage 

	Dieses Produkt wird vor dem Fenster montiert mit vollständig montierter Kassette -> Einbau oder Vorbau:

	Die Seitenkonsolen des Kassettens, die den Aufrollmechanismus unterstützen und mit Stiften versehen sind, verbinden den Kassette mit den Seitenführungen.

	Bei der Montage des Tuchsatz (Tuchwelle + Tuch + Motor) wird die elektrische Verbindung über das Motorstecker einfach hergestellt.

	Die notwendige Tragkraft der dahinter-/darüberliegenden Konstruktion ist 170 N/m Kassette.

	Dieses Produkt kann mit dem FIXSCREEN 100 Slim EW 7A gekoppelt werden.

	

	Kassette 

	Zusammensetzung: extrudiertes Aluminium.

	Kassettenform: Square (rechteckig).

	Abmessungen: 150 mm hoch und 110 mm tief.

	Das Produkt besteht aus zwei auf Gehrung geschnittenen Kassetten, die zusammengebaut eine Einheit mit einem 90°-Winkel darstellen.

	Jede Kassette besteht aus zwei festen Profilen und einem abnehmbaren Unterprofil.

	Wird an der darüber- oder hinterliegenden rechtwinkligen und flachen Konstruktion befestigt.

	

	Seitenführungen 

	Zusammensetzung:

	Das Produkt besteht aus zwei Teilen. Jedes Teil hat eine Seitenführung. An der Ecke ist weder eine Aluminiumseitenführung noch ein Kabelführungssystem vorhanden.

	 - Außenprofile: extrudiertes Aluminium

	 - Dreiteilig: u-Profil ermöglicht eine einfache Demontage des Tuchsatz ohne vollständige Demontage der Seitenführung und ohne Brucharbeiten, wodurch Wasser- und Winddichtigkeit gewährleistet wird

	 - Reißverschlussführung:

	    - Kunststoff HPVC (= robuste Ausführung für eine hohe Windgarantie)

	    - Smooth-Technologie: coextrudierte verschleißfeste Deckschicht (= glatter und geräuscharmer langlebiger Betrieb, ohne zusätzliche Wartung)

	    - Neopren-Pufferzonen (60 mm lang) (= kompensieren Windböen und tragen zu einer konstanten Tuchspannung bei)

	 - Tiefe der Seitenführung (Standard): B 35 mm x T 110 mm, 3-teilig, u-Profil; Tiefe der Seitenführung = Tiefe des Kassettens, bestückt mit einer Grundplatte unter 0° oder 5° aus glasfaserverstärktem Polyamid

	 - Geschlossene Seitenführung: B 35 mm x T 48 mm, 3-teilig; bei Anwendung eines selbst entworfenen abnehmbaren Ausfüllprofils, bestückt mit einer Grundplatte unter 0° oder 5° aus glasfaserverstärktem Polyamid

	 - Direkt auf den Rahmen/die Konstruktion geschraubt. An der Fassadenseite sind keine Schrauben sichtbar

	

	Tuchsatz

	Das Produkt besteht aus zwei Tuchwellen, die unter einem Winkel von 90° miteinander verbunden werden. Die Verbindung wird durch Zahnräder aus Edelstahl gefertigt, die in einem Eckbügel befestigt werden.

	Zusammensetzung:

	 - Tuchwelle: Verzinkter Stahl, mit einem versetzten versenkten Tuchschlitz versehen

	   (= Verhindert horizontale Linienbildung durch eine begrenzte Durchbiegung des Tuchs)

	 - Konische Endkappen der Tuchwelle (= Ausgleich für die dickeren Enden des aufgerollten Reißverschlusses und damit Gewährleistung für ein perfektes Aufrollen des Tuches)

	 - Beide Eckseiten werden mit den patentierten konischen Endkappen der Tuchwelle und den Kegelzahnrädern versehen

	Connect&Go-Technologie: Die (De)Montage des Tuchsatz wird durch den elektrischen Anschluss erleichtert: Connect&Go-Technologie.

	 - Die Motorseite wird mit der patentierten konische Endkappe der Tuchwelle, dem Motorschubteil und der elektrischen Verbindung versehen

	 - Die Lagerseite wird mit der patentierten konischen Endkappe der Tuchwelle und dem Lagerschubteil versehen

	Jede Tuchsatz ist an der Seite des abnehmbaren Profils der Kassette demontierbar und nach unten herausnehmbar, von diesem Punkt aus wird die linke oder rechte Position bestimmt (Kabeldurchführung).

	

	Tuch

	Das Produkt besteht aus zwei Tüchern, die gleichzeitig Auf- und Abrollen.

	Alle Tücher sind einteilig, außer wenn die Höhe größer als die Breite der Tuchrolle ist.

	Konfektion :

	 - Horizontal

	 - Fixscreen-Technologie: dDie senkrechten Ränder verfügen über einen symmetrischen Reißverschluss

	    - Beide Tücher werden an jeweils einer Seite mit einem symmetrischen Reißverschluss versehen, wodurch das Tuch an diese Seite fest in der Seitenführung sitzt

	    - Die vertikalen Ränder an den Eckseiten von jedem Tuch werden mit einem Klebeband versehen

	 - Schweißen Reißverschluss: Hochfrequenz, immer auf der am wenigsten sichtbaren Seite. (= langlebiger und ästhetische Befestigung der Reißverschlüsse am Tuch)

	

	Verwendbare Abmessungen der Tücher, siehe Broschüre.

	Tuchart :

	●  Glasfasertuch (halbtransparent):

	    - Brandklasse: M1 (NFP 92503), C-s3d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Gewicht: ± 520-620 g/m², Dicke: 0,53-0,80 mm

	

	Verstärkte Endschiene

	Zusammensetzung:

	Das Produkt besteht aus zwei auf Gehrung geschnittenen Endschienen, die zusammengebaut eine Einheit mit einem 90°-Winkel darstellen.

	Verschwindet in der Kassette.

	Jede Endschiene wird aus einem extrudiertem Aluminiumprofil gefertigt und mit Stäben aus galvanisiertem Stahl verstärkt.

	Sie werden mit einem Eckstück aneinander befestigt.

	 - Abmessungen und Gewicht Endschiene: H 46 mm x T 30 mm (exkl. Dichtungsband) = 0,85 kg/Lfm

	 - Abmessungen und Gewicht der Stahlstange: H 30 mm x T 20 mm = 4,7 kg/Lfm

	Verarbeitung :

	 - Mit Kunststoffendkappen versehen. Erhältlich in vier Farben: Schwarz, Weiß, Grau, Cremeweiß

	 - Mit einem Kunststoff-Dichtungsband zum Verschließen der Schwelle versehen Erhältlich in zwei Farben: Schwarz, Grau

	

	Farbe

	Aluminiumprofile (Kassette, Seitenführungen und Endschiene) können in der gleichen Farbe wie die Fassade pulverbeschichtet (60-80 µm) oder eloxiert (20 µm) werden.

	Seitenkonsolen (Gussaluminium) werden in der gleichen Farbe wie die Profile lackiert.

	Bei eloxierten Profilen (Kassette, Seitenführungen und Endschiene) werden die Seitenkonsolen in der am besten geeigneten Farbe (60-80µm) pulverbeschichtet.

	

	Bedienung

	Elektrisch:

	Der Motor wird in einem der zwei Teile des Produkts angebracht.

	 - 230 V AC Rohrmotors, ohne Nothandbedienung

	Der Motoranschluss gehört zum Posten Sonnenschutz und mit einem Uv-beständigen Kabel versehen.

	Der elektrische Anschluss und die gesamte Verkabelung gehören zum Posten Elektrizität.

	

	Connect&Go-Technologie: elektrische Verbindung 

	Erleichtert die schnelle und einfache (De-)Montage des Tuchsets NSF IP44-geprüft.

	Bei der Montage des Tuchsatz im Kassette bewegt sich das Motorstecker über die gerade Führung der entsprechenden Seitenkonsole im Kabelstecker, beide Blechklemmen sind fixiert und bilden eine perfekte elektrische Verbindung im Kassette.

	

	Renson Connect

	Optionaler Betrieb mit der Renson Smartphone-App für iOS und Android, inklusive Produktdetails und produktbezogenen Tipps und Tricks in der App.

	

	Garantie- und Produktinformationen über QR-Code

	10 Jahre Garantie auf Lackierung der Aluminiumprofile.

	7 Jahre Garantie auf die Windfest-Technologie:

	5 Jahre Garantie auf alle Mängel, bei normalem Haushaltsgebrauch und regelmäßiger Wartung.

	5 Jahre Garantie auf die elektronische Steuerung (Somfy Automatisierung).

	5 Jahre Garantie auf Motor.

	5 Jahre Garantie auf die Tuchkollektion.

	Jeder einzelne Sonnenschutzprodukt kann eindeutig identifiziert und mit einer Garantienummer oder einer eindeutigen Screen-ID verknüpft werden.

	Diese Kennzeichnung erfolgt über einen QR-Code, der an einer leicht zugänglichen Stelle platziert ist (und ohne zusätzliche Hilfsmittel eingesehen werden kann) und einfach mit einem Smartphone oder Tablet gescannt werden kann.

	Die wichtigsten Produktdetails (Abmessungen, Farben, Tuchart, Art der Motorisierung,...) können jederzeit abgerufen werden.

	

	Windklasse 

	Windkanal-Testbericht von 'Velux' (WTT14-001 Panovista): Windgarantie von bis zu 37 km/h in geschlossenem Zustand (geprüft mit einem Screen von 4000 mm x 4000 mm x 2700 mm).

	Garantie bis 37 km/h im geschlossenem Zustand.

	Windsensor notwendig.

	

	Normen und Zertifikate

	Dieses Produkt wurde gemäß folgender Normen hergestellt, entspricht folgender Normen und/oder wurde gemäß folgenden Normen geprüft: EN 13561.

	Leistungsserklärung: DoP-2015SC00004.

	EU-Konformitätserklärung - Entspricht folgenden Richtlinien:

	 - Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

	 - Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

	 - EMV-Richtlinie 2014/30/EU



