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	Caractéristiques du produit

	(le texte marqué en rouge peut être barré en fonction de votre choix)

	

	Montage 

	Ce produit est monté devant un mur-rideau avec caisson entièrement fini -> Encastré ou Avant-corps.

	Cette solution brevetée est prévue pour un montage côte à côte à l'infini et permet la dilatation thermique.

	Le montage commence toujours avec le premier store placé à gauche.

	 - Situation de montage 7A (Standard, toile près de la fenêtre)

	La sécurisation obligatoire pour le caisson d'une largeur > 3600 mm, permettant d’éviter tout fléchissement

	Les consoles latérales du caisson, qui soutiennent le mécanisme d'enroulement, relient le caisson aux coulisses à l'aide de goujons de montage réglables.

	Grâce à ces goujons de montage réglables, le caisson peut être monté facilement après les coulisses.

	Lors du montage, le jeu de toile reste placé dans le caisson.

	Lors du montage il y a la possibilité de monter le câble vers le haut, le bas ou l’arrière, ces possibilités dépendent de la direction de la fixation du caisson.

	

	Caisson 

	Les profils sont en aluminium extrudé.

	Les consoles latérales sont fabriquées en aluminium moulé.

	Modèle de caisson : Square (rectangulaire).

	Dimensions : 160 mm de hauteur et 110 mm de profondeur.

	

	Coulisses 

	Composition:

	Les coulisses sont composées de profils en aluminium extrudé.

	 - La conception garantit une sécurisation centrale au mur rideau

	    - Chaque coulisse est pourvue d'une plaque de base laquée, avec angle à 0 °, fabriquée en aluminium moulé

	 - Guide pour fermeture éclair:

	    - Thermolaqué, aluminium

	    - Technologie Smooth : couche supérieure coextrudée résistante à l'usure (= fonctionnement souple et silencieux, durable à long terme, sans entretien supplémentaire)

	    - Zones d'amortissement en néoprène (= compensent les rafales de vent et contribuent à une tension constante de la toile)

	Montage :

	Fixé directement sur le châssis/la construction, puis clipsé sans vis.

	Option de la coulisse:

	 - Coulisse d'accouplement C.50 (standard) : l 50 mm x P 58 mm, avec profil amovible standard

	 - Coulisse d'accouplement C.50 : l 50 mm x P 90 mm, avec profil amovible pour intégration d'un câble avec connecteur

	En option avec profil de remplissage pour une belle finition de la coulisse où il n'est pas nécessaire d'avoir un guide pour fermeture éclair.

	Ce profil de remplissage est prévu en standard pour le store de départ et final (largeur gauche et droite).

	Elles sont fixées sur le mur-rideau et ensuite cliquées l'une dans l'autre sans vis.

	Dans chaque coulisse se trouve un guide pour fermeture éclair en aluminium thermolaqué, avec finition en matière synthétique résistante à l'usure dans laquelle glisse la toile.

	Le guide pour fermeture éclair en aluminium est pourvu d'une zone d'amortissement en néoprène pour compenser les coups de vent.

	

	Jeu de toile

	Composition:

	 - Tube d’enroulement : Acier galvanisé, pourvu d’un dispositif dissimulé dans lequel se clipse l’insert en plastique démontable

	   (= Empêche la formation de plis horizontaux en limitant l'enfoncement de la toile et en facilitant son (dé)montage)

	 - Du côté moteur (toujours à droite), un embout conique rétréci de tube d'enroulement, la tête coulissante du moteur et la connexion électrique sont prévus

	 - Du côté du palier (toujours à gauche), un embout conique rétréci de tube d'enroulement et la coulisse du palier sont prévus

	 - Les embouts coniques rétrécis compensent les surépaisseurs de la fermeture éclair

	Technologie Connect&Go : Le (dé)montage d'un jeu de toile est facilité au moyen de la connexion électrique : technologie Connect&Go.

	Technologie Click&Safe : Le jeu de toile se clipse sans vis dans le caisson, ce qui laisse les mains libres au monteur pour terminer le (de-)montage en toute sécurité..

	

	Toile

	Toutes les toiles sont en une partie, sauf si la hauteur > à la largeur du rouleau de toile.

	Confection :

	 - Horizontale

	 - Technologie Fixscreen : les bords verticaux sont pourvus d'une fermeture éclair symétrique

	   (= Cette forme symétrique veille à ce que la toile absorbe bien la charge du vent. La toile est donc fermement enserrée dans les deux coulisses latérales et résiste au vent dans toutes les positions)

	 - Soudage de fermeture éclair : haute fréquence, toujours du côté le moins visible. (= Adhérence durable et esthétique des fermetures éclair à la toile)

	

	Dimensions des toiles applicables, voir brochure.

	Type de toile :

	●  Toile en fibre de verre (semi transparente):

	    - Classe de feu : M1 (NFP 92503), C-s3d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Poids : ± 520-620 g/m², épaisseur : 0,53-0,80 mm

	●  Toile en fibre de verre (occultante):

	    - Classe de feu : M1 (NFP 92503)

	    - Poids : ± 660 g/m², épaisseur : 0,75 mm

	

	Barre de charge lestée

	Composition:

	 - Barre de charge : aluminium extrudé et lesté solidement avec des tiges en acier galvanisé (= favorise le guidage souple et la tension de la toile)

	 - Lestage  : tige d'acier. La tige est enveloppée dans de la mousse PE pour éviter le contact entre l'aluminium et l'acier et pour atténuer le bruit.

	 - Dimensions de la barre de charge : H 35 mm x P 40 mm (hors joint d'étanchéité)

	Finition :

	 - La barre de charge disparaît entièrement dans le caisson

	 - Soudure dissimulée dans la barre de charge

	 - Pourvue d'embouts en matière synthétique. Disponibles dans 4 couleurs : noir, blanc, gris, crème

	 - Pourvue d'un joint d'étanchéité en matière synthétique, qui permet une parfaite jonction avec le seuil. Le joint est disponible dans 2 couleurs : noir, gris

	 - Facilement (dé)montable de la toile au moyen d’un profil à clipser en plastique caché

	

	Couleur

	Tous les profils en aluminium (caisson, coulisses et barre de charge) : Thermolaqués (60-80 µm) ou anodisation (20 µm) dans la même teinte que la menuiserie extérieure.

	Les consoles latérales (aluminium moulé) : Thermolaquées dans la même couleur que les profils.

	En cas de profils anodisés (caisson, coulisses et barre de charge), les consoles latérales sont thermolaquées dans la couleur la mieux assortie (60-80 µm).

	

	Commande

	Électrique :

	 - Moteur tubulaire 230 V AC, sans commande manuelle d'urgence

	 - Moteur tubulaire 230 V AC, avec détection d'obstacles (Detecto) et compensation en continu de la tension de la toile

	 - Moteur mécanique n'est pas possible

	Le raccordement du moteur fait partie du lot protection solaire et équipé d'un câble résistant aux uv.

	Le raccordement électrique et le câblage supplémentaire font partie du lot électricité.

	

	Technologie Connect&Go : connexion électrique 

	Facilite le (dé)montage rapide et simple du store.

	En cas de montage d'un jeu de toile dans le caisson, la fiche du moteur se déplace au moyen du guide de droite de la console latérale correspondante dans la fiche du câble, les deux fiches se clipsant et formant une connexion électrique parfaite à l’intérieur du caisson.

	

	Renson Connect

	Commande optionnelle avec l’application smartphone de Renson pour iOS et Android, y compris les détails du produit et les conseils et astuces liés au produit dans l’application.

	

	Informations garantie et produit via code QR

	10 ans de garantie sur le laquage des profils en aluminium.

	7 ans de garantie sur les moteurs électronique avec détection d'obstacles (Detecto).

	7 ans de garantie sur la technologie de résistance au vent:

	 - La fermeture éclair reste dans la coulisse

	 - Adhérence optimale de la fermeture éclair à la toile

	5 ans de garantie pour une utilisation normale et un entretien régulier.

	5 ans de garantie sur les moteurs.

	5 ans de garantie sur la collection des toiles.

	Chaque produit de protection solaire individuel peut être identifié uniquement et lié avec un numéro de garantie ou un store ID unique.

	Cette identification s’opère grâce à un code QR, qui est placé dans une zone aisément accessible (consultable sans aucun outil supplémentaire) et peut être facilement scanné avec un smartphone ou une tablette.

	Les détails essentiels du produit (dimensions, couleurs, type de toile, type de motorisation, etc.) peuvent être consultés à tout moment.

	

	Classe de vent 

	Ce produit est conforme à la norme européenne EN13561.

	Ce store résiste à des vents de 130 km/h en position fermée (EN 13561:2004+A1:2008 conforme à la classe de résistance au vent 3). La résistance au vent dépend des dimensions et est disponible sur demande.

	Rapport d'essai en soufflerie de 'Velux' (WTT17-001 Fixscreen Minimal MS7 S) : résistance au vent jusqu'à 130 km/h en position fermée (essai sur un store de 3200 mm x 3200 mm).

	

	Normes et certificats

	Ce produit est fabriqué selon, répond à et/ou a été testé selon les normes suivantes : EN 13561.

	Déclaration des perfomances : DoP-2016SC00006.

	AluEco en VMRG Protection solaire certificat.



