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	Caractéristiques du produit 

	(le texte marqué en rouge peut être barré en fonction de votre choix)

	

	Montage 

	Ce produit est monté devant le châssis avec caisson entièrement fini -> Encastré ou Avant-corps:

	 - Situation de montage 7A (Standard, toile loin de la fenêtre ; non couplable)

	 - Situation de montage 7B (Toile loin de la fenêtre ; non couplable)

	Le caisson et les coulisses peuvent être montés dans situation de montage  ‘A’ comme ‘B’, à determiner en atelier ou sur le chantier.

	La fixation du caisson à la construction n'est pas nécessaire .

	Les consoles latérales du caisson qui soutiennent le mécanisme d'enroulement et qui sont équipées d'ergots, relient le caisson aux coulisses.

	La console latérale est pourvu d'un système coulissant ‘Click & Safe’ , pour (dé)montage simple d'un jeu de toile.

	Le passage du câble est prévu au choix.

	

	Caisson 

	Composition : aluminium extrudé.

	Modèle de caisson : Square (rectangulaire) biseauté d'un côté.

	Dimensions : 90 mm de hauteur et 90 mm de profondeur (surface maximale 7,8 m²).

	

	Coulisses 

	Composition :

	Le profil fixe de la coulisse profonde (standard) : l 35 mm x P 90 mm.

	Le profil fixe de la coulisse étroite (standard) : l 35 mm x P 50 mm.

	Les coulisses sont finis par un profil amovible.

	 - Profils extérieurs : aluminium extrudé

	 - Guide pour fermeture éclair :

	    - Matière synthétique HPVC (= garantie de résistance au vent grâce à la solidité d'exécution)

	    - Technologie Smooth : couche supérieure coextrudée résistante à l'usure (= fonctionnement souple et silencieux, durable à long terme, sans entretien supplémentaire)

	    - Zones d'amortissement en néoprène (60 mm de long) (= compensent les rafales de vent et contribuent à une tension constante de toile)

	    - Noyé dans la coulisse à 2 parties, ce qui limite la partie visible

	Option de la coulisse:

	 - Coulisse profonde (en 2 parties)

	 - Coulisse étroite (en 2 parties)

	 - Dotée d'une plaque de base noir avec angle à 0 ° ou 5 °

	 - Fixé directement sur le châssis/la construction. Aucune vis n'est visible du côté de la façade

	

	Jeu de toile 

	Composition :

	 - Tube d'enroulement : aluminium, pourvu d'une rainure de toile décalée et noyée

	   (= Empêche la formation de plis horizontaux en limitant l'enfoncement de la toile et en facilitant son (dé)montage)

	 - Embouts coniques de tube d'enroulement rétrécis (= compensent les surépaisseurs de la fermeture éclair remontée et garantissent de ce fait un enroulement parfait sur la toile)

	Technologie Click&Safe : Le jeu de toile se clipse sans vis dans le caisson, ce qui laisse les mains libres au monteur pour terminer le (de-)montage en toute sécurité..

	

	Toile 

	Toutes les toiles sont en une partie, sauf si la hauteur > à la largeur du rouleau de toile.

	Confection :

	 - Horizontal 

	 - Technologie Fixscreen : les bords verticaux sont pourvus d'une fermeture éclair symétrique

	   (= Cette forme symétrique veille à ce que la toile absorbe bien la charge du vent. La toile est donc fermement enserrée dans les deux coulisses latérales et résiste au vent dans toutes les positions)

	 - Soudage de fermeture éclair : haute fréquence, toujours du côté le moins visible. (= Adhérence durable et esthétique des fermetures éclair à la toile)

	

	Dimensions des toiles applicables, voir brochure.

	Type de toile :

	●  Toile en fibre de verre (semi transparente):

	    - Classe de feu : M1 (NFP 92503), C-s3d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Poids : ± 520-620 g/m², épaisseur : 0,53-0,80 mm

	●  Toile en fibre de verre (occultante):

	    - Classe de feu : M1 (NFP 92503)

	    - Poids : ± 660 g/m², épaisseur : 0,75 mm

	

	Barre de charge lestée

	Composition :

	 - Barre de charge : aluminium extrudé et lesté solidement avec des tiges en acier galvanisé (= favorise le guidage souple et la tension de la toile)

	 - Lestage : tige d'acier. La tige est enveloppée dans de la mousse PE pour éviter le contact entre l'aluminium et l'acier et pour atténuer le bruit

	 - Dimensions de la barre de charge : H 47 mm x P 30 mm

	Finition :

	 - La barre de charge disparaît partiellement dans le caisson

	 - La barre de charge est pourvue d'embouts noir en matière synthétique

	 - Elle est pourvue d'un joint d'étanchéité noir en matière synthétique, qui permet une parfaite jonction avec le seuil

	

	Couleur 

	Tous les profils en aluminium (caisson, coulisses et barre de charge) : Thermolaqués (60-80 µm) dans la même teinte que la menuiserie extérieure.

	Les consoles latérales (aluminium moulé) : Thermolaquées dans la même couleur que les profils.

	

	Commande 

	Électrique :

	 - Moteur tubulaire 230 V AC, sans commande manuelle d'urgence

	 - Moteur tubulaire 230 V AC, avec détection d'obstacles (Detecto) et compensation en continu de la tension de la toile

	Le raccordement du moteur fait partie du lot protection solaire.

	Le raccordement électrique et le câblage supplémentaire font partie du lot électricité.

	

	

	Informations garantie et produit via code QR

	10 ans de garantie sur le laquage des profils en aluminium.

	7 ans de garantie sur les moteurs électronique avec détection d'obstacles (Detecto).

	7 ans de garantie sur la technologie de résistance au vent:

	 - La fermeture éclair reste dans la coulisse

	 - Adhérence optimale de la fermeture éclair à la toile

	5 ans de garantie pour une utilisation normale et un entretien régulier.

	5 ans de garantie sur les moteurs (Renson).

	5 ans de garantie sur la collection des toiles.

	Chaque produit de protection solaire individuel peut être identifié uniquement et lié avec un numéro de garantie ou un store ID unique.

	Cette identification s'opère grâce à un code QR, qui est placé dans une zone aisément accessible (consultable sans aucun outil supplémentaire) et peut être facilement scanné avec un smartphone ou une tablette.

	Les détails essentiels du produit (dimensions, couleurs, type de toile, type de motorisation, etc.) peuvent être consultés à tout moment.

	

	Classe de vent 

	Ce produit est conforme à la norme européenne EN13561.

	Ce store résiste à des vents de 130 km/h en position fermée (EN 13561:2004+A1:2008 conforme à la classe de résistance au vent 3).

	

	Normes et certificats 

	Ce produit est fabriqué selon, répond à et/ou a été testé selon les normes suivantes : EN 13561.

	Déclaration des perfomances : DoP-2015SC00002.

	AluEco en VMRG Protection solaire certificat.

	Déclaration de conformité UE - Satisfait aux directives suivantes:

	 - Directives concernant les machines 2006/42/CE

	 - Directives concernant la basse tension 2014/35/EU

	 - Directives concernant la CEM 2014/30/EU



