	fr

	FIXSCREEN® XL screen

	RENSON S.A., Maalbeekstraat 10, IZ 2 Vijverdam, B-8790 Waregem - Belgique

	Tel. +32 (0)56 62 65 00, info@renson.be www.renson.eu

	2025 04 11 - PM_Screens

	

	Caractéristiques du produit 

	(le texte marqué en rouge peut être barré en fonction de votre choix)

	

	Montage 

	Ce produit est monté avec caisson entièrement fini:

	Pose libre' F (non couplable) sans fenêtre sous-jacente.

	 - Situation de montage 7A (Standard, de l'intérieur de la pergola ou du balcon)

	Devant le châssis -> Encastré.

	 - Situation de montage 7A (Standard, toile près de la fenêtre)

	La sécurisation obligatoire pour les équerres gauche et droite quelle que soit le montage avec ou sans caisson.

	Pour la largeur du caisson 3600 mm < 6000 mm, celle-ci doit être fixée une fois au milieu. Lorsque la largeur > 6000 mm, il doit être sécurisé deux fois. Permettant d'éviter tout fléchissement.

	Le caisson peut être fini en option avec:

	 - Avec un profil d'accroche, crochets dans un renfoncement côté dos du caisson, pour une sécurisation aisée du caisson. Dimension supplémentaire d'encastrement pour le crochet = + 5 mm

	 - Avec équerre de fixation à fixer au-dessus du châssis de fenêtre et la pièce d'accouplement (à fixer facilement grâce au profilé pivot au côté dos du caisson), pour une sécurisation aisée du caisson

	 - Sans profil d'accrocher

	Les consoles latérales du caisson qui soutiennent le mécanisme d'enroulement et qui sont équipées d'ergots, relient le caisson aux coulisses.

	Une console latérale est équipée de la partie femelle de la connexion électrique.

	Pendant le montage du jeu de toile (tube d'enroulement + toile + moteur), la connexion électrique se fait facilement en glissant la fiche du moteur dans la fiche du câble.

	Technologie Connect&Go : facilite le (dé)montage rapide et facile du jeu de toile.

	Le passage du câble est prévu au choix.

	Le jeu de toile est démontable du côté du profil amovible du caisson. Ceci détermine le choix de la position gauche ou droite (passage du câble).

	

	Caisson 

	Composition : aluminium extrudé.

	Modèle de caisson : Square (rectangulaire).

	Dimensions : 180 mm de hauteur et 170 mm de profondeur.

	

	Coulisses 

	Dimensions : 58 mm de largeur et 40 mm de profondeur

	Composition :

	Les coulisses sont composées de profils en aluminium extrudé.

	 - En 2 parties : démontage du jeu de toile est possible après démontage du profil amovible de la coulisse

	    - Chaque coulisse est pourvue d'une plaque de base en matière synthétique, avec angle à 0 °

	    - Technologie Smooth : couche supérieure coextrudée résistante à l'usure (= fonctionnement souple et silencieux, durable à long terme, sans entretien supplémentaire)

	Montage :

	Fixé directement sur le châssis/la construction.

	

	Jeu de toile 

	Composition :

	 - Tube d'enroulement : acier galvanisé, pourvu d'un dispositif dissimulé dans lequel se clipse l'insert en plastique démontable

	   (= Empêche la formation de plis horizontaux en limitant l'enfoncement de la toile et en facilitant son (dé)montage)

	 - Embouts coniques de tube d'enroulement rétrécis (= compensent les surépaisseurs de la fermeture éclair remontée et garantissent de ce fait un enroulement parfait sur la toile)

	Technologie Connect&Go : Le (dé)montage d'un jeu de toile est facilité au moyen de la connexion électrique : technologie Connect&Go.

	

	Toile 

	Toutes les toiles sont en une partie, sauf si la hauteur > à la largeur du rouleau de toile.

	Confection :

	 - Horizontal 

	 - Technologie Fixscreen : les bords verticaux sont pourvus d'une fermeture éclair symétrique

	   (= Cette forme symétrique veille à ce que la toile absorbe bien la charge du vent. La toile est donc fermement enserrée dans les deux coulisses latérales et résiste au vent dans toutes les positions)

	 - Soudage de fermeture éclair : haute fréquence, toujours du côté le moins visible. (= Adhérence durable et esthétique des fermetures éclair à la toile)

	

	Dimensions des toiles applicables, voir brochure.

	Type de toile :

	●  Toile en fibre de verre (semi transparente):

	    - Classe de feu : M1 (NFP 92503), C-s3d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Poids : ± 520-620 g/m², épaisseur : 0,53-0,80 mm

	

	Barre de charge lestée

	Composition :

	Matériau : aluminium extrudé, lestée par une tige en acier galvanisé.

	 - Dimensions de la barre de charge : H 60 mm x P 45 mm (hors joint d'étanchéité)

	Finition :

	 - Soudure dissimulée dans la barre de charge

	 - La barre de charge est pourvue d'embouts noir en matière synthétique

	 - Elle est pourvue d'un joint d'étanchéité noir en matière synthétique, qui permet une parfaite jonction avec le seuil. Le joint est disponible dans 2 dimensions: H 7 mm x P 7 mm of H 35 mm x P 31 mm

	 - Facilement (dé)montable de la toile au moyen d'un profil à clipser en plastique caché

	

	Couleur 

	Tous les profils en aluminium (caisson, coulisses et barre de charge) : Thermolaqués (60-80 µm) ou anodisation (20 µm) dans la même teinte que la menuiserie extérieure.

	Les consoles latérales (aluminium moulé) : Thermolaquées dans la même couleur que les profils.

	En cas de profils anodisés (caisson, coulisses et barre de charge), les consoles latérales sont thermolaquées dans la couleur la mieux assortie (60-80 µm).

	

	Commande 

	Électrique :

	 - Moteur tubulaire 230 V AC, sans commande manuelle d'urgence

	 - Moteur tubulaire 230 V AC, avec détection d'obstacles (Detecto) et compensation en continu de la tension de la toile

	Le raccordement du moteur fait partie du lot protection solaire et équipé d'un câble résistant aux UV.

	Le raccordement électrique et le câblage supplémentaire font partie du lot électricité.

	

	Technologie Connect&Go : connexion électrique 

	Facilite le (dé)montage rapide et simple du jeu de toile.

	En cas de montage d'un jeu de toile dans le caisson, la fiche du moteur se déplace au moyen du guide de droite de la console latérale correspondante dans la fiche du câble, les deux fiches se clipsant et formant une connexion électrique parfaite à l'intérieur du caisson.

	

	Renson Connect

	Commande optionnelle avec l'application smartphone de Renson pour iOS et Android, y compris les détails du produit et les conseils et astuces liés au produit dans l'application.

	

	Informations garantie et produit via code QR

	10 ans de garantie sur le laquage des profils en aluminium.

	7 ans de garantie sur les moteurs électronique avec détection d'obstacles (Detecto).

	7 ans de garantie sur la technologie de résistance au vent:

	 - La fermeture éclair reste dans la coulisse

	 - Adhérence optimale de la fermeture éclair à la toile

	5 ans de garantie pour une utilisation normale et un entretien régulier.

	5 ans de garantie sur les moteurs.

	5 ans de garantie sur la collection des toiles.

	Chaque produit de protection solaire individuel peut être identifié uniquement et lié avec un numéro de garantie ou un store ID unique.

	Cette identification s'opère grâce à un code QR, qui est placé dans une zone aisément accessible (consultable sans aucun outil supplémentaire) et peut être facilement scanné avec un smartphone ou une tablette.

	Les détails essentiels du produit (dimensions, couleurs, type de toile, type de motorisation, etc.) peuvent être consultés à tout moment.

	

	Classe de vent 

	Ce produit est conforme à la norme européenne EN13561.

	

	Normes et certificats 

	Ce produit est fabriqué selon, répond à et/ou a été testé selon les normes suivantes : EN 13561.



