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	Produkteigenschaften 

	(rot markierter Text kann je nach Wahl gelöscht werden)

	

	Montage 

	Topfix Max: dieses Produkt wird auf einer geschlossenen Struktur (z.B. Lichtband) montiert

	Topfix Max F: dieses Produkt wird auf einer offenen Fläche montiert

	Sowohl Top-Bottom-Montage als auch Bottom-Top-Montage (mit zusätzliche Unterstützung) möglich.

	Der Neigungswinkel kann zwischen 0° und 90° liegen. Die Anwendbarkeit eines Tucharts ist vom Neigungswinkel abhängig.

	

	Kassette 

	Abmessungen: 260 mm hoch und 202 mm tief

	Die Profile sind aus extrudiertem Aluminium gefertigt.

	Die Kassette muss immer gestützt werden:

	    - Abhängig vom Neigungswinkel (0°-90° bei Positionierung des Kassette unten) ist ein externer Stützbügel mitgeliefert, der verhindert, dass der Kassette aus den seitlichen Führungen rutscht

	    - Abhängig vom Neigungswinkel (45°-90° bei oben stehendem Kassette) ist im Kassette ein innenliegender Stützbügel vorgesehen, der ein Herausrutschen des Tuchsatz verhindert

	

	Seitenführungen 

	Gefertigt aus 2 extrudierten Aluminiumprofilen.

	Abmessungen :

	    - Seitenführung: B 69,5 mm x T 84,5 mm -> nur Topfix Max

	    - Seitenführung: B 91 mm x T 84,5 mm -> nur Topfix Max F

	Die Seitenführungen sind mit Laufbahnen ausgerüstet, auf denen die Rolle der Laufwagen der Endschiene laufen. Auf diese Weise wird die Endschiene bei Bewegung perfekt geführt.

	Topfix Max F: in den Seitenführungen ist jeweils eine verborgene Entwässerungsrinne vorgesehen, sodass das Niederschlagswasser, das auf das Tuch gelangt, über die Endschiene und die Seitenführungen abgeleitet werden kann

	Topfix Max F: diese Seitenführungen sorgen zusammen mit den Laufwagen für eine mechanische Sicherung der Endschiene

	Jede Seitenführung hat eine HPVC-Reißverschlussführung mit einer koextrudierten verschleißfesten Deckschicht für eine flüssige und leise Funktion.

	Die HPVC-Reißverschlussführungen sind an jeder Seite mit jeweils zwei S-förmigen Profilen um Windstöße zu kompensieren.

	

	Tuchwelle 

	Ist aus verzinktem Stahl gefertigt.

	Ist mit einem versetzten versenkten Tuchschlitz versehen. Dieser verhindert das Eindrücken der Tuchschlaufe.

	Sie wird mit patentierten konischen Endkappen der Tuchwelle versehen, um die dickeren Enden des Reißverschlusses auszugleichen.

	Sie umfassen auch eine Gurtscheibe für das Aufrollen des Spanngurts.

	Die Tuchsatz ist an der Seite des abnehmbaren Profils der Kassette demontierbar, von diesem Punkt aus wird die linke oder rechte Position bestimmt (Kabeldurchführung).

	

	Tuch 

	Alle Tücher sind einteilig, außer wenn die Höhe größer als die Breite der Tuchrolle ist.

	Die Tücher werden horizontal konfektioniert.

	Die senkrechten Ränder verfügen über einen Reißverschluss. Dadurch sitzt das Tuch windfest in der Seitenführung.

	Der Reißverschluss wird an der Konfektionsseite, die am wenigsten sichtbar ist, hochfrequenz verschweißt.

	●  Polyestertuch (halbtransparent):

	    - Brandklasse: M1 (NFP 92503), B-s2d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Gewicht: ± 380-420 g/m², Dicke: 0,43-0,45 mm

	●  Polyestertuch (Verdunkelung) -> nur Topfix Max:

	    - Brandklasse: M2 (NFP 92503), B-s2d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Gewicht: ± 650 g/m², Dicke: 0,60 mm

	●  Polyestertuch Waterdicht -> nur Topfix Max F:

	    - Brandklasse: M2 (NFP 92503)

	    - Gewicht: ± 620 g/m², Dicke: 0,56 mm

	

	

	Endschiene 

	Gefertigt aus 1 extrudiertem Aluminiumprofil.

	Topfix Max F: in der Endschiene ist ein schwarzer HPVC-Laubfänger integriert, durch den die Entwässerungskanäle vor Verunreinigung geschützt werden sollen

	

	Spannsystem 

	Beim Spannsystem wird mit Hilfe von einem Aramide/Kevlar-Gurt eine Vorspannung realisiert.

	

	Farbe 

	Alle sichtbaren Aluminiumprofile (Kassette, Seitenführungen und Endschiene) können in der gleichen Farbe wie die Fassade pulverbeschichtet (60-80 µm) werden.

	Die Seitenkonsolen (Gussaluminium) werden in der gleichen Farbe (60-80 µm) wie die Profile pulverbeschichtet.

	Vorbehandlung Seaside Quality möglich.

	

	Bedienung 

	Elektrisch: mittels eines 230 V AC Rohrmotors oder eines 24 V DC Rohrmotors, ohne Nothandbedienung

	Der Motoranschluss gehört zum Posten Sonnenschutz.

	Wird mit UV-beständigem Kabel versehen.

	Der elektrische Anschluss und die gesamte Verkabelung gehören zum Posten Elektrizität.

	

	Garantie 

	10 Jahre Garantie auf Lackierung der Aluminiumprofile.

	5 Jahre Garantie auf Windfest-Technologie:

	    - Reißverschluss bleibt in der Seitenführung

	    - Befestigung des Reißverschlusses am Tuch

	5 Jahre Garantie auf alle Mängel, bei normalem Haushaltsgebrauch und regelmäßiger Wartung.

	5 Jahre Garantie auf die elektronische Steuerung (Somfy Automatisierung).

	5 Jahre Garantie auf die Tuchkollektion.

	Jeder einzelne Sonnenschutzprodukt kann eindeutig identifiziert und mit einer Garantienummer oder einer eindeutigen Screen-ID verknüpft werden.

	Diese Identifizierung erfolgt über einen QR-Code, der in Reichweite (ohne Verwendung von Werkzeugen) platziert und mit einem Smartphone leicht gescannt werden kann.

	Die wichtigsten Produktdetails (Abmessungen, Farben, Tuchart, Typ der Motorisierung, ...) können jederzeit abgerufen werden.

	

	Windklasse 

	⌂ Garantie bis 120 km/h in geschlossenem Zustand (EN 13561:2004+A1:2008 konform Windklasse 3)*.

	    * Windtunnel Testbericht von 'Von Karman Institut' (n° EAR0852 - 2009-07) (B 3000 mm x A 3000 mm)

	

	Normen und Zertifikate 

	⌂ Dieses Produkt wurde gemäß folgender Normen hergestellt, entspricht folgender Normen und/oder wurde gemäß folgenden Normen geprüft: EN 13561

	Referenzen und Zertifikate:

	    - Leistungsserklärung: DoP-201409-F012



