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	Produkteigenschaften

	(rot markierter Text kann je nach Wahl gelöscht werden)

	

	Montage 

	Dieses Produkt wird auf der Reynaers Aluminium ConceptWall 50 montiert mit vollständig montierter Kassette -> Einbau oder Vorbau.

	In Kombination mit der Reynaers Aluminium ConceptWall 50, versehen mit dem zusammen entwickelten Profil 034.0565.XX, ist eine optimale und schnelle Montage möglich.  Dies ist sowohl für einen Neubau als für eine nachträgliche Montage geeignet.

	Die ConceptWall 50 muss gemäß den Richtlinien von Reynaers Aluminium dimensioniert werden.

	Die patentierte Lösung ermöglicht ein unendliches  Aneinanderreihen, da die thermische Ausdehnung neutralisiert wird.

	Die Montage des ersten Screens beginnt immer links.

	 - Einbauweise 7A (Standard, Tuch nah am Fenster)

	Die notwendige Sicherung nur bei Kassetten mit einer Breite > 3600 mm, um ein Verbiegen zu vermeiden

	Die Seitenkonsolen der Kassette, die den Aufrollmechanismus stützen und mit Stiften ausgestattet sind, verbinden die Kassette mit den Seitenführungen durch verstellbare Montagestifte.

	Durch die verstellbaren Montagestifte kann die Kassette einfach nach der Seitenführungen montiert werden.

	Während der Montage bleibt das Tuchsatz in der Kassette.

	Noch während der Montage kann das Kabel nach oben, nach hinten oder nach vorne gebracht werden. Diese Möglichkeiten sind davon abhängig in welche Richtung die Kassette montiert wird.

	

	Kassette 

	Die Profile sind aus extrudiertem Aluminium gefertigt.

	Die Seitenkonsolen werden aus Gussaluminium hergestellt.

	Kassettenform: Square (rechteckig).

	Abmessungen: 160 mm hoch und 110 mm tief.

	Zur Befestigung der Seitenkonsolen der Kassette an der ConceptWall 50 wird das abnehmbare Profil sowie die Klemmleiste der Vorhangfassade, auf Höhe der Kassette, durch den Kassettenträger CW50 M Reynaers Aluminium ersetzt. .

	

	Seitenführungen 

	Zusammensetzung:

	Gefertigt aus extrudierten Aluminiumprofilen.

	 - Design garantiert zentrale Sicherung an der Vorhangfassade

	    - Jede Seitenführung wird mit einer lackiert Grundplatte unter 0° ausgestattet – gefertigt aus Gussaluminium

	 - Reißverschlussführung:

	    - Pulverbeschichtet Aluminium

	    - Smooth-Technologie: coextrudierte verschleißfeste Deckschicht (= glatter und geräuscharmer langlebiger Betrieb, ohne zusätzliche Wartung)

	    - Neopren-Pufferzonen (= kompensieren Windböen und tragen zu einer konstanten Tuchspannung bei)

	Montage :

	Direkt auf der Basis-Klemmleiste 034.0565.XX von Reynaers Aluminium montierbar.  Das Design der Führung ist auf diese Basis-Klemmleiste abgestimmt, sodass diese perfekt einrastet..

	Optionale Seitenführung:

	 - C.50-Koppelseitenführung Reynaers Aluminium (Standard): B 50 mm x T 37,11 mm

	Alternativ mit Ausfüllprofil für eine schöne Ausführung der Koppelseitenführungen, dort wo sich keine Reißverschlussführung befindet.

	Das Ausfüllprofil wird beim ersten und letzten Screen (ganz links und ganz rechts) standardmäßig vorgesehen.

	Diese werden mittig auf die Pfosten-Riegel-Fassade festgeschraubt und dann schraubenlos ineinander geklickt.

	Jede Seitenführung enthält eine pulverbeschichtete Aluminium-Reißverschlussführung mit einer strapazierfähigen Kunststoffoberfläche, in der das Gewebe gleitet.

	Die Aluminium-Reißverschlussführungen sind mit Neoprenpufferzonen versehen um Windstöße zu kompensieren.

	Das Design der Führung fügt sich nahtlos in die Reynaers Aluminium ConceptWall 50 ein und wird durch das jeweilige Abdeckprofil der ConceptWall 50 abgerundet.

	Diese Co-Entwicklung reduziert die Gesamtanzahl der  erforderlichen Profile auf lediglich 3 Stück: Das Abdeckprofil der Basis-Klemmleiste 034.0565.XX von Reynaers Aluminium und die Kupplungsseitenführung von Renson. .

	

	Tuchsatz

	Zusammensetzung:

	 - Tuchwelle: Verzinkter Stahl, mit einer Aussparung, in das der herausnehmbare Kunststoffeinsatz einrastet

	   (= Verhindert horizontale Linienbildung durch eine begrenzte Durchbiegung des Tuchs und erleichtert die (De)Montage des Tuchs)

	 - Die Motorseite (immer rechts) wird mit einer verengten konischen Endkappe der Tuchwelle, dem Motorschubteil und der elektrischen Verbindung versehen

	 - Die Lagerseite (immer links) wird mit einer verengten konischen Endkappe der Tuchwelle und dem Lagerschubteil versehen

	 - Die verengten konischen Endkappen der Tuchwelle kompensieren die breiten Enden des Reißverschlusses

	Connect&Go-Technologie: Die (De)Montage des Tuchsatz wird durch den elektrischen Anschluss erleichtert: Connect&Go-Technologie.

	Click&Safe-Technologie: Des Tuchsatz kann ohne Schrauben in die Kassette eingeklickt werden, sodass der Techniker seine Hände frei hat, um die (De-)Montage sicher durchzuführen..

	

	Tuch

	Alle Tücher sind einteilig, außer wenn die Höhe größer als die Breite der Tuchrolle ist.

	Konfektion :

	 - Horizontal

	 - Fixscreen-Technologie: dDie senkrechten Ränder verfügen über einen symmetrischen Reißverschluss

	   (= Diese symmetrische Form sorgt dafür, dass das Tuch die Windlast gut auffängt. Das Tuch ist dadurch sicher in beiden Seitenführungen befestigt und bleibt in jeder Position windfest) 

	 - Schweißen Reißverschluss: Hochfrequenz, immer auf der am wenigsten sichtbaren Seite. (= langlebiger und ästhetische Befestigung der Reißverschlüsse am Tuch)

	

	Verwendbare Abmessungen der Tücher, siehe Broschüre.

	Tuchart :

	●  Glasfasertuch (halbtransparent):

	    - Brandklasse: M1 (NFP 92503), C-s3d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Gewicht: ± 520-620 g/m², Dicke: 0,53-0,80 mm

	●  Glasfasertuch (Verdunklung):

	    - Brandklasse: M1 (NFP 92503)

	    - Gewicht: ± 660 g/m², Dicke: 0,75 mm

	

	Verstärkte Endschiene

	Zusammensetzung:

	 - Endschiene: extrudiertes Aluminium, massiv beschwert mit Stäben aus verzinktem Stahl. (= Fördert reibungslose Führung und Tuchspannung)

	 - Beschwerung: Stahlstange. Die Stange ist mit PE-Schaumstoff ummantelt, um Kontakt zwischen Aluminium und Stahl zu vermeiden und Geräusche zu dämpfen

	 - Abmessungen Endschiene: H 35 mm x T 40 mm (exkl. Dichtungsband)

	Verarbeitung :

	 - Die Endschiene verschwindet vollständig in der Kassette

	 - Schweißnaht in der Endschiene verborgen

	 - Mit Kunststoffendkappen versehen. Erhältlich in vier Farben: Schwarz, Weiß, Grau, Cremeweiß

	 - Mit einem Kunststoff-Dichtungsband zum Verschließen der Schwelle versehen Erhältlich in zwei Farben: Schwarz, Grau

	 - Einfache (De)Montage des Tuchs durch ein verborgenes Klickprofil aus Kunststoff

	

	Farbe

	Aluminiumprofile (Kassette, Seitenführungen und Endschiene) können in der gleichen Farbe wie die Fassade pulverbeschichtet (60-80 µm) oder eloxiert (20 µm) werden.

	Seitenkonsolen (Gussaluminium) werden in der gleichen Farbe wie die Profile lackiert.

	Bei eloxierten Profilen (Kassette, Seitenführungen und Endschiene) werden die Seitenkonsolen in der am besten geeigneten Farbe (60-80µm) pulverbeschichtet.

	

	Bedienung

	Elektrisch:

	 - 230 V AC Rohrmotors, ohne Nothandbedienung

	 - 230 V AC Rohrmotor, mit Hinderniserkennung (Detecto) und kontinuierlichem Stoffdehnungsausgleich

	 - Mechanischer Motor ist nicht möglich

	Der Motoranschluss gehört zum Posten Sonnenschutz und mit einem Uv-beständigen Kabel versehen.

	Der elektrische Anschluss und die gesamte Verkabelung gehören zum Posten Elektrizität.

	Die Verwendung von Sensoren wird dringend empfohlen. Weitere Informationen zu den Nutzungsbedingungen entnehmen Sie bitte dem Garantiezertifikat.

	

	Connect&Go-Technologie: elektrische Verbindung 

	Erleichtert die schnelle und einfache (De-)Montage des Tuchsets.

	Bei der Montage des Tuchsatz im Kassette bewegt sich das Motorstecker über die gerade Führung der entsprechenden Seitenkonsole im Kabelstecker, beide Blechklemmen sind fixiert und bilden eine perfekte elektrische Verbindung im Kassette.

	

	Renson Connect

	Optionaler Betrieb mit der Renson Smartphone-App für iOS und Android, inklusive Produktdetails und produktbezogenen Tipps und Tricks in der App.

	

	Garantie- und Produktinformationen über QR-Code

	10 Jahre Garantie auf Lackierung der Aluminiumprofile.

	7 Jahre Garantie auf Elektronischer Motoren mit Hinderniserkennung (Detecto).

	7 Jahre Garantie auf die Windfest-Technologie:

	 - Reißverschluss bleibt in der Seitenführung

	 - Optimale befestigung des Reißverschlusses am Tuch

	5 Jahre Garantie auf alle Mängel, bei normalem Haushaltsgebrauch und regelmäßiger Wartung.

	5 Jahre Garantie auf Motor.

	5 Jahre Garantie auf die Tuchkollektion.

	Jeder einzelne Sonnenschutzprodukt kann eindeutig identifiziert und mit einer Garantienummer oder einer eindeutigen Screen-ID verknüpft werden.

	Diese Kennzeichnung erfolgt über einen QR-Code, der an einer leicht zugänglichen Stelle platziert ist (und ohne zusätzliche Hilfsmittel eingesehen werden kann) und einfach mit einem Smartphone oder Tablet gescannt werden kann.

	Die wichtigsten Produktdetails (Abmessungen, Farben, Tuchart, Art der Motorisierung,...) können jederzeit abgerufen werden.

	

	Windklasse 

	Dieses Produkt entspricht der europäischen Norm EN 13561.

	Garantie bis 130 km/h im geschlossenem Zustand (EN 13561:2004+A1:2008 gemäß Windklasse 3).

	Gemeinsam getestet in den Testeinrichtungen von Reynaers Aluminium, siehe Drucktestbericht Fixscreen Minimal CW50 Reynaers Aluminium.

	

	Normen und Zertifikate

	Dieses Produkt wurde gemäß folgender Normen hergestellt, entspricht folgender Normen und/oder wurde gemäß folgenden Normen geprüft: EN 13561.

	Leistungsserklärung: DoP-2016SC00006.

	AluEco en VMRG Sonnenschutz ZertifiKat.



