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	Productkenmerken 

	(rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

	

	Montage 

	Dit product wordt door middel van montagevoeten op de VELUX Modular Skylights gemonteerd.

	De zonwering wordt op de vaste modules van de VELUX Modular Skylights constructie bevestigd.

	Eén of meerdere modules comfortventilatie (open systeem) of rookventilatie kunnen van zonwering voorzien worden, indien gemonteerd tussen 2 vaste modules.

	Montage is top-bottom (aflopend). De hellingshoek kan variëren van 0° tot 90°. De toepasbaarheid van het type doek is in functie van de hellingshoek.

	De hoogte van de montagevoeten hangt af van de gekozen VELUX ventilatietoepassing:

	    - Indien combinatie 'Vaste modules' & 'Comfortventilatie module(s)' (open systeem): H = 80 mm

	    - Indien combinatie 'Vaste modules' & 'Rookventilatie module(s)': H = 160 mm

	

	Kast 

	Afmetingen: 105 mm hoog x 100 mm diep

	De profielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium.

	

	Zijgeleiders 

	Zijn vervaardigd uit 2 geëxtrudeerde aluminium profielen.

	Afmetingen :

	    - Zijgeleider: B 58 mm x D 48 mm, 2-delig

	    - Zijgeleider: B 58 mm x D 48 mm

	In iedere zijgeleider zit een kunststof (HPVC) ritsgeleider met gecoëxtrudeerde slijtvaste toplaag voor een vloeiende en geruisarme beweging.

	De HPVC ritsgeleider is aan elke zijde voorzien van 2 S-profielen ter compensatie van de windstoten.

	

	Doekbuis 

	Is vervaardigd uit verzinkt staal.

	Is voorzien van een vertrapte verzonken doekgleuf om de indrukking van de doeklus te beperken.

	Wordt voorzien van gepatenteerde conische doekbuisproppen om de dikkere uiteinden van de rits te compenseren.

	Zij bevatten eveneens een koordschijf voor het oprollen van het spankoord.

	De doekset is demonteerbaar aan de kant van het afneembaar profiel van de kast; vanuit dit standpunt wordt de linkse of rechtse positie bepaald (kabeldoorvoer).

	

	Doek 

	Alle doeken zijn uit één stuk, behalve indien de hoogte groter is dan de doekrolbreedte.

	De doeken worden horizontaal geconfectioneerd.

	De verticale boorden zijn voorzien van een rits, hierdoor zit het doek windvast in de zijgeleider.

	De rits wordt hoogfrequent gelast, steeds aan de minst zichtbare zijde.

	●  Polyesterdoek (halftransparant):

	    - Brandklasse: M1 (NFP 92503), B-s2d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Gewicht: ± 380-420 g/m², dikte: 0,43-0,45 mm

	

	Onderlat 

	Is vervaardigd uit 2 geëxtrudeerde aluminium profielen.

	    - Afmetingen onderlat: H 90 mm x D 50 mm (excl. afdichtingsstrip)

	    - Optie: afmetingen onderlat: H 60 mm x D 40 mm (excl. afdichtingsstrip) bij breedte van (alle) (de) Topfix ≤ 3000 mm (beschikbaar tot einde voorraad)

	Het spansysteem zit in de onderlat verborgen. Om contactlawaai tussen de trekveer en de aluminium onderlat te vermijden, wordt aan de binnenzijde van het aluminiumprofiel een dempingsstrip gekleefd.

	Wordt voorzien van kunststof proppen. Verkrijgbaar in 4 kleuren: zwart, wit, grijs, crème

	Wordt voorzien van een kunststof afdichtingsstrip ter afsluiting van de dorpel. Verkrijgbaar in 2 kleuren: zwart, grijs

	

	Spansysteem 

	Via het revolutionair spansysteem wordt voorspanning gerealiseerd door middel van veren, die zich in de onderlat bevinden.

	Het spansysteem is uniek door de combinatie met onze technologie. Hierdoor zit het screen in iedere positie windvast.

	

	Kleur 

	Alle zichtbare aluminium profielen (kast, zijgeleiders en onderlat): Gepoederlakt (60-80 µm) of geanodiseerd (20 µm) in dezelfde kleur als het buitenschrijnwerk.

	De zijconsoles (aluminium gietwerk): Gepoederlakt (60-80 µm) in dezelfde kleur van de profielen.

	Bij geanodiseerde profielen (kast, zijgeleiders en onderlat) worden de zijconsoles in MAT 9006 gelakt.

	

	Bediening 

	Het motortype hangt af van de gekozen ventilatietoepassing:

	    - In combinatie met 'Vaste modules' & 'Rookventilatie module(s)': gebeurt door middel van een 24 V DC buismotor, zonder noodhandbediening.

	    - In combinatie met 'Vaste modules' & 'Comfortventilatie module(s)' (open systeem): gebeurt door middel van een 230 V AC buismotor met Standaard Motor Interface, zonder noodhandbediening of door middel van een 24 V DC buismotor, zonder noodhandbediening.

	    - In combinatie enkel met 'Vaste modules': gebeurt door middel van een 230 V AC buismotor, zonder noodhandbediening.

	Wordt voorzien van een uv bestendige kabel.

	

	Elektrische aansluiting 

	Elektrische aansluiting en alle extra bekabeling horen bij het lot elektriciteit. Deze moeten door de elektricien op de werf voorzien worden en horen niet bij het lot zonwering.

	De installatie van een verdeelkast is nodig om een perfecte elektrische aansluiting tussen de VELUX VMS en de Topfix VMS te garanderen.

	Kabels kunnen door het gootstuk van de VELUX VMS gebracht worden door middel van een waterdichte kabeldoorvoer met aangepaste dikte aan het plaatwerk van het gootstuk.

	Een speciaal protocol, goedgekeurd door VELUX, is voorzien om gebruikt te worden in het gebouwbeheersysteem.

	    - Indien 230 V AC buismotor met Standaard Motor Interface -> protocol te integreren binnen gebouwbeheersysteem

	    - Indien 24 V DC buismotor -> te realiseren d.m.v. Windowmaster FlexiSmoke Module (of equivalent)

	Het gebouwbeheersysteem hoort niet bij het lot zonwering.

	

	Garantie 

	10 jaar garantie voor lakwerk van de aluminium profielen.

	7 jaar garantie op de windvast-technologie:

	    - Rits blijft in de zijgeleider

	    - Hechting van de rits aan het doek

	5 jaar garantie bij normaal huishoudelijk gebruik en geregeld onderhoud.

	5 jaar garantie op de elektronische sturing (Somfy automatisatie).

	5 jaar garantie op de doekcollectie.

	Elk individueel zonweringsproduct kan achteraf uniek geïdentificeerd worden en gelinkt worden aan een garantienummer of een uniek Screen ID.

	Deze identificatie gebeurt dankzij een QR code, welke geplaatst is op een vlot bereikbare plaats (te consulteren zonder gebruik van extra tools) en vlot scanbaar met een smartphone.

	De essentiële productdetails (afmetingen, kleuren, type doek, type motorisatie, …) zijn ten allen tijde te consulteren.

	

	Windklasse 

	⌂ Garantie tot 120 km/h in gesloten toestand indien H (hoogte van de montagevoeten) = 80 mm (EN 13561:2004+A1:2008 conform windklasse 3)*.

	    * Windtunnel testverslag van 'Von Karman Instituut' (n° EAR0852 - 2009-07) (B 2000 mm x U 2000 mm)

	⌂ Garantie tot 80 km/h in gesloten toestand indien H (hoogte van de montagevoeten) = 160 mm (EN 13561:2004+A1:2008 conform windklasse 3).

	

	Normen en certificaten 

	⌂ Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens de normen: EN 13561

	Referenties en certificaten:

	    - Prestatieverklaring: DoP-201409-F003



