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	Produkteigenschaften 

	(rot markierter Text kann je nach Wahl gelöscht werden)

	

	Montage 

	Dieses Produkt wird mit oder ohne Montagefüße auf einer geschlossenen Struktur (z.B. Lichtband) montiert.

	Montage mit Kassette oben, Kassette unten (Innenanwendung) oder Kassette seitlich (0-45°).

	Bei direkter Montage auf dem Fenster muss das Durchbiegen der Endschiene berücksichtigt werden.

	Bei Montage des Topfix über mehrere Glasteile hinweg wird dringend die Verwendung von Montagefüßen empfohlen, um den Kontakt zwischen Endschiene und Fensterprofil zu vermeiden.

	Der Neigungswinkel kann zwischen 0° und 90° liegen. Die Anwendbarkeit eines Tucharts ist vom Neigungswinkel abhängig.

	

	Kassette 

	Abmessungen: 105 mm hoch und 100 mm tief

	Die Profile sind aus extrudiertem Aluminium gefertigt.

	

	Seitenführungen 

	Gefertigt aus 2 oder 3 extrudierten Aluminiumprofilen.

	Abmessungen :

	    - Seitenführung: B 58 mm x T 48 mm, 2-teilig

	Jede Seitenführung hat eine HPVC-Reißverschlussführung mit einer koextrudierten verschleißfesten Deckschicht für eine flüssige und leise Funktion.

	Die HPVC-Reißverschlussführungen sind an jeder Seite mit jeweils zwei S-förmigen Profilen um Windstöße zu kompensieren.

	

	Tuchwelle 

	Ist aus verzinktem Stahl gefertigt.

	Ist mit einem versetzten versenkten Tuchschlitz versehen. Dieser verhindert das Eindrücken der Tuchschlaufe.

	Sie wird mit patentierten konischen Endkappen der Tuchwelle versehen, um die dickeren Enden des Reißverschlusses auszugleichen.

	Sie umfassten auch eine Schnurscheibe für das Aufrollen des Spannschnurs.

	Die Tuchsatz ist an der Seite des abnehmbaren Profils der Kassette demontierbar, von diesem Punkt aus wird die linke oder rechte Position bestimmt (Kabeldurchführung).

	

	Tuch 

	Alle Tücher sind einteilig, außer wenn die Höhe größer als die Breite der Tuchrolle ist.

	Die Tücher werden horizontal konfektioniert.

	Die senkrechten Ränder verfügen über einen Reißverschluss. Dadurch sitzt das Tuch windfest in der Seitenführung.

	Der Reißverschluss wird an der Konfektionsseite, die am wenigsten sichtbar ist, hochfrequenz verschweißt.

	●  Polyestertuch (halbtransparent):

	    - Brandklasse: M1 (NFP 92503), B-s2d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Gewicht: ± 380-420 g/m², Dicke: 0,43-0,45 mm

	●  Polyestertuch (Verdunkelung):

	    - Brandklasse: M2 (NFP 92503), B-s2d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Gewicht: ± 650 g/m², Dicke: 0,60 mm

	

	Endschiene 

	Gefertigt aus 2 extrudierten Aluminiumprofilen.

	    - Abmessungen Endschiene: H 90 mm x T 50 mm (exkl. Dichtungsband)

	    - Option: Abmessungen der Endschiene: H 60 mm x T 40 mm (exkl. Dichtungsband) bei einer Breite von (alle) Topfix ≤ 3000 mm (verfügbar solange der Vorrat reicht)

	Das Spannsystem ist in der Endschiene verborgen. Um Kontaktgeräusche zwischen der Zugfeder und der Aluminium-endschiene zu vermeiden, wird an der Innenseite des Aluminiumprofils ein Dämpfungsstreifen geklebt.

	Sie wird mit Kunststoffendkappen versehen. Erhältlich in 4 Farben: schwarz, weiß, grau, cremeweiß

	Zum Abschluss mit der Fensterbank wird eine Kunststoff-Dichtungsband versehen. Erhältlich in 2 Farben: schwarz, grau

	

	

	

	Spannsystem 

	Das revolutionäre Spannsystem erzeugt eine Vorspannung mithilfe von Federn in der Endschiene.

	Durch die Kombination mit unserer Technologie ist das Spannsystem einzigartig und das Tuch in jeder Position windfest.

	

	Farbe 

	Alle sichtbaren Aluminiumprofile (Kassette, Seitenführungen und Endschiene) können in der gleichen Farbe wie die Fassade pulverbeschichtet (60-80 µm) oder eloxiert (20 µm) werden.

	Die Seitenkonsolen (Gussaluminium) werden in der gleichen Farbe (60-80 µm) wie die Profile pulverbeschichtet.

	Bei eloxierten Profilen (Kassette, Seitenführungen und Endschiene) werden die Seitenkonsolen in MAT 9006 lackiert.

	

	Bedienung 

	Elektrisch: mittels eines 230 V AC Rohrmotors oder eines 24 V DC Rohrmotors, ohne Nothandbedienung

	Der Motoranschluss gehört zum Posten Sonnenschutz.

	Wird mit UV-beständigem Kabel versehen.

	Der elektrische Anschluss und die gesamte Verkabelung gehören zum Posten Elektrizität.

	

	Garantie 

	10 Jahre Garantie auf Lackierung der Aluminiumprofile.

	7 Jahre Garantie auf die Windfest-Technologie:

	    - Reißverschluss bleibt in der Seitenführung

	    - Befestigung des Reißverschlusses am Tuch

	5 Jahre Garantie auf alle Mängel, bei normalem Haushaltsgebrauch und regelmäßiger Wartung.

	5 Jahre Garantie auf die elektronische Steuerung (Somfy Automatisierung).

	5 Jahre Garantie auf die Tuchkollektion.

	Jeder einzelne Sonnenschutzprodukt kann eindeutig identifiziert und mit einer Garantienummer oder einer eindeutigen Screen-ID verknüpft werden.

	Diese Identifizierung erfolgt über einen QR-Code, der in Reichweite (ohne Verwendung von Werkzeugen) platziert und mit einem Smartphone leicht gescannt werden kann.

	Die wichtigsten Produktdetails (Abmessungen, Farben, Tuchart, Typ der Motorisierung, ...) können jederzeit abgerufen werden.

	

	Windklasse 

	⌂ Garantie bis 120 km/h in geschlossenem Zustand wenn H (Höhe der Montagefüßen) = 80 mm (EN 13561:2004+A1:2008 konform Windklasse 3)*.

	    * Windtunnel Testbericht von 'Von Karman Institut' (n° EAR0852 - 2009-07) (B 3000 mm x A 3000 mm)

	⌂ Garantie bis 80 km/h in geschlossenem Zustand wenn H (Höhe der Montagefüßen) = 160 mm (EN 13561:2004+A1:2008 konform Windklasse 3).

	

	Normen und Zertifikate 

	⌂ Dieses Produkt wurde gemäß folgender Normen hergestellt, entspricht folgender Normen und/oder wurde gemäß folgenden Normen geprüft: EN 13561

	Referenzen und Zertifikate:

	    - Leistungsserklärung: DoP-201409-F012



