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	Productkenmerken 

	(rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

	

	Montage 

	Dit product wordt op een gesloten (bijv. lichtstraat) structuur gemonteerd met of zonder montagevoeten.

	Montage is met de kast bovenaan

	Bij rechtstreekse raammontage moet rekening gehouden worden met het doorbuigen van de onderlat.

	Indien de Topfix Solar over meerdere glasdelen gemonteerd wordt, wordt het gebruik van montagevoeten ten stelligste aangeraden om contact tussen onderlat en raamprofiel te vermijden

	De hellingshoek kan variëren van 0° tot 90°. De toepasbaarheid van het type doek is in functie van de hellingshoek.

	Op de kast bevindt zich de Solar Wing met geïntegreerde zonnepaneel en batterij

	De Solar Wing kan links of rechts gepositioneerd worden

	De hoek van de Solar Wing is instelbaar

	

	Kast 

	Afmetingen kast excl. Solar Wing: 105 mm hoog x 100 mm diep

	Afmetingen Solar Wing: 655 mm x 100 mm x 70 mm

	De profielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium.

	

	Zijgeleiders 

	Zijn vervaardigd uit 2 geëxtrudeerde aluminium profielen.

	Afmetingen :

	    - Zijgeleider: B 58 mm x D 48 mm, 2-delig

	In iedere zijgeleider zit een kunststof (HPVC) ritsgeleider met gecoëxtrudeerde slijtvaste toplaag voor een vloeiende en geruisarme beweging.

	De HPVC ritsgeleider is aan elke zijde voorzien van 2 S-profielen ter compensatie van de windstoten.

	

	Doekbuis 

	Is vervaardigd uit verzinkt staal.

	Is voorzien van een vertrapte verzonken doekgleuf om de indrukking van de doeklus te beperken.

	Wordt voorzien van gepatenteerde conische doekbuisproppen om de dikkere uiteinden van de rits te compenseren.

	Zij bevatten eveneens een koordschijf voor het oprollen van het spankoord.

	De doekset is demonteerbaar aan de kant van het afneembaar profiel van de kast; vanuit dit standpunt wordt de linkse of rechtse positie bepaald (kabeldoorvoer).

	

	Doek 

	Alle doeken zijn uit één stuk, behalve indien de hoogte groter is dan de doekrolbreedte.

	De doeken worden horizontaal geconfectioneerd.

	De verticale boorden zijn voorzien van een rits, hierdoor zit het doek windvast in de zijgeleider.

	De rits wordt hoogfrequent gelast, steeds aan de minst zichtbare zijde.

	●  Polyesterdoek (halftransparant):

	    - Brandklasse: M1 (NFP 92503), B-s2d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Gewicht: ± 380-420 g/m², dikte: 0,43-0,45 mm

	●  Polyesterdoek (verduisterend):

	    - Brandklasse: M2 (NFP 92503), B-s2d0 (Euroclass EN 13501-1)

	    - Gewicht: ± 650 g/m², dikte: 0,60 mm

	

	Onderlat 

	Is vervaardigd uit 2 geëxtrudeerde aluminium profielen.

	    - Afmetingen onderlat: H 90 mm x D 50 mm (excl. afdichtingsstrip)

	Het spansysteem zit in de onderlat verborgen. Om contactlawaai tussen de trekveer en de aluminium onderlat te vermijden, wordt aan de binnenzijde van het aluminiumprofiel een dempingsstrip gekleefd.

	Wordt voorzien van kunststof proppen. Verkrijgbaar in 4 kleuren: zwart, wit, grijs, crème

	Wordt voorzien van een kunststof afdichtingsstrip ter afsluiting van de dorpel. Verkrijgbaar in 2 kleuren: zwart, grijs

	

	Spansysteem 

	Via het revolutionair spansysteem wordt voorspanning gerealiseerd door middel van veren, die zich in de onderlat bevinden.

	Het spansysteem is uniek door de combinatie met onze technologie. Hierdoor zit het screen in iedere positie windvast.

	

	Kleur 

	Alle zichtbare aluminium profielen (kast, zijgeleiders en onderlat): Gepoederlakt (60-80 µm) of geanodiseerd (20 µm) in dezelfde kleur als het buitenschrijnwerk.

	De zijconsoles (aluminium gietwerk): Gepoederlakt (60-80 µm) in dezelfde kleur van de profielen.

	Bij geanodiseerde profielen (kast, zijgeleiders en onderlat) worden de zijconsoles in MAT 9006 gelakt.

	

	Bediening 

	Elektrisch: gebeurt door middel van een 12V DC buismotor, batterij en zonnepaneel, zonder noodhandbediening.

	12 V DC buismotor wordt aangedreven door een herlaadbare 5000 mAh batterij (opgeladen met een zonnepaneel).

	De motoraansluiting hoort bij het lot zonwering.

	Koppelbaar met windsensor of wind-zon automaat.

	

	Garantie 

	10 jaar garantie voor lakwerk van de aluminium profielen.

	7 jaar garantie op motoren.

	7 jaar garantie op de windvast-technologie:

	    - Rits blijft in de zijgeleider

	    - Hechting van de rits aan het doek

	5 jaar garantie bij normaal huishoudelijk gebruik en geregeld onderhoud.

	7 jaar garantie op de elektronische sturing.

	5 jaar garantie op Solar Wing inclusief batterij.

	5 jaar garantie op de doekcollectie.

	Elk individueel zonweringsproduct kan achteraf uniek geïdentificeerd worden en gelinkt worden aan een garantienummer of een uniek Screen ID.

	Deze identificatie gebeurt dankzij een QR code, welke geplaatst is op een vlot bereikbare plaats (te consulteren zonder gebruik van extra tools) en vlot scanbaar met een smartphone.

	De essentiële productdetails (afmetingen, kleuren, type doek, type motorisatie, …) zijn ten allen tijde te consulteren.

	

	Windklasse 

	⌂ Garantie tot 120 km/h in gesloten toestand indien H (hoogte van de montagevoeten) = 80 mm (EN 13561:2004+A1:2008 conform windklasse 3)*.

	    * Windtunnel testverslag van 'Von Karman Instituut' (n° EAR0852 - 2009-07) (B 3000 mm x U 3000 mm)

	⌂ Garantie tot 80 km/h in gesloten toestand indien H (hoogte van de montagevoeten) = 160 mm (EN 13561:2004+A1:2008 conform windklasse 3).

	

	Normen en certificaten 

	⌂ Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens de normen: EN 13561

	Referenties en certificaten:

	    - Prestatieverklaring: DoP-201409-F003



