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	Caractéristiques du produit

	(le texte marqué en rouge peut être barré en fonction de votre choix)

	

	Montage du caisson

	Ce produit est monté devant le châssis avec caisson vide et que le jeu de toile peut être monté ultérieurement (=’Fixscreen Ready 100 Slim jeu de toile’). -> Encastré:

	 - Situation de montage 7A (Standard, toile près de la fenêtre) ; ce produit peut être couplé au PANOVISTA

	 - Situation de montage 7B (Toile loin de la fenêtre ; non couplable)

	La sécurisation obligatoire permettant d’éviter tout fléchissement

	À réaliser au moyen d’une connexion entre l’équerre de fixation (à fixer sur la face supérieure du châssis de fenêtre) et la pièce d’accouplement (à fixer facilement au dos du caisson au moyen de vis autotaraudeuses)

	Les consoles latérales du caisson qui soutiennent le mécanisme d'enroulement et qui sont équipées d'ergots, relient le caisson aux coulisses.

	Le passage du câble est prévu au choix dans le caisson ou dans la console latérale.

	

	Caisson 

	Le caisson est fini par un profil de finition.

	Composition : aluminium extrudé.

	Modèle de caisson : Square (rectangulaire).

	Dimensions : 150 mm de hauteur et 110 mm de profondeur (surface maximale 16,8 m²).

	

	Coulisses du caisson

	Composition:

	Le profil fixe de la coulisse profonde (standard) : l 35 mm x P 110 mm.

	Les coulisses sont finis par un profil de finition.

	Option de la coulisse:

	 - Coulisse profonde (standard) : l 35 mm x P 110 mm en 3 parties, profil u ; profondeur de la coulisse = profondeur du caisson, dotée d'une plaque de base avec angle à 0 ° ou 5 ° (seulement pour montage 7A) fabriquée en polyamide renforcé de fibre de verre

	

	Couleur

	Tous les profils en aluminium (caisson, coulisses et barre de charge) : Thermolaqués (60-80 µm) ou anodisation (20 µm) dans la même teinte que la menuiserie extérieure.

	Les consoles latérales (aluminium moulé) : Thermolaquées dans la même couleur que les profils.

	En cas de profils anodisés (caisson, coulisses et barre de charge), les consoles latérales sont thermolaquées dans la couleur la mieux assortie (60-80 µm).

	

	Commande

	Électrique :

	 - Moteur tubulaire 230 V AC, sans commande manuelle d'urgence

	 - Moteur tubulaire 230 V AC, avec détection d'obstacles (Detecto) et compensation en continu de la tension de la toile

	Le raccordement du moteur fait partie du lot protection solaire et équipé d'un câble résistant aux uv.

	Le raccordement électrique et le câblage supplémentaire font partie du lot électricité.

	

	Technologie Connect&Go : connexion électrique 

	Facilite le (dé)montage rapide et simple du store, testé IP44.

	En cas de montage d'un jeu de toile dans le caisson, la fiche du moteur se déplace au moyen du guide de droite de la console latérale correspondante dans la fiche du câble, les deux fiches se clipsant et formant une connexion électrique parfaite à l’intérieur du caisson.

	

	Renson Connect

	Commande optionnelle avec l’application smartphone de Renson pour iOS et Android, y compris les détails du produit et les conseils et astuces liés au produit dans l’application.

	

	Informations garantie et produit

	10 ans de garantie sur le laquage des profils en aluminium.

	5 ans de garantie pour une utilisation normale et un entretien régulier.

	Chaque produit de protection solaire individuel peut être identifié uniquement et lié avec un numéro de garantie ou un store ID unique.

	

	Classe de vent 

	Ce produit est conforme à la norme européenne EN13561.

	Ce store résiste à des vents de 130 km/h en position fermée (EN 13561:2004+A1:2008 conforme à la classe de résistance au vent 3). La résistance au vent dépend des dimensions et est disponible sur demande.

	Rapport d'essai en soufflerie de 'Velux' (WTT18-002 Fixscreen 100 Slim 2.0) : résistance au vent jusqu'à 126 km/h en position fermée (essai sur un store de 3000 mm x 3000 mm).

	

	Normes et certificats

	Ce produit est fabriqué selon, répond à et/ou a été testé selon les normes suivantes : EN 13561.

	Déclaration des perfomances : DoP-2015SC00002.

	AluEco en VMRG Protection solaire certificat.

	Déclaration de conformité EU - Satisfait aux directives suivantes:

	 - Directives concernant les machines 2006/42/CE

	 - Directives concernant la basse tension 2014/35/EU

	 - Directives concernant la CEM 2014/30/EU



